УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления социальной  
политики№ 10 от 03.03.2021 год № 382

Часть II Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.	Общие требования к поставляемому товару 
1.1.	Все аппаратные средства должны быть новыми, выпущенными не ранее 2021 года, имеющими торговую марку, комплектующие — не бывшие в употреблении.
1.2.	Все компоненты товара должны соответствовать или превышать показатели и требования, указанные в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
1.3.	Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам качества, техническим условиям и иметь все необходимые сертификаты.
1.4.	Все поставляемые компоненты товара должны быть полностью совместимы между собой.
1.5.	Поставляемые компоненты должны быть предварительно настроены таким образом, чтобы интегрироваться и расширять уже существующую систему защиты каналов связи Министерства социальной политики Свердловской облсти, построенную на базе продуктов компании ОАО «ИнфоТеКС» (ViPNet сеть № 1913), способные реализовать возможность подключения в единую сеть передачи данных Министерства социальной политики Свердловской области.
2.	Требования к установке и настройке 
2.1.	Установка и настройка поставляемого товара должна быть произведена в соответствии с предоставленной Заказчиком документацией по запросу Поставщика, в которой будет отражена вся необходимая для настройки информация. 
2.2.	При проведении установки и настройки поставляемого товара Поставщик обязан обеспечить конфиденциальность полученной информации о структуре системы защиты, ключевых материалах и т.п.
3.	Требования к срокам
3.1.	Срок поставки товара: Не позднее 31 мая 2021
4.	Лицензионные требования к поставщику
Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств на следующие виды работ:
•	передача шифровальных (криптографических) средств; 
•	работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства.
5.	Требования к документации
5.1.	Весь товар должен поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя.
5.2.	Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должны быть на русском языке.
6.	Гарантийное обслуживание 
6.1.	Все поставляемые товары должны быть обеспечены гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного Поставщиком, но не менее одного года с момента принятия их Заказчиком. Гарантия должная осуществляться путем обмена неисправного товара на новый.
7.	Состав, количество и характеристики поставляемого товара (Спецификация)
7.1.	Необходимое количество, требования к поставляемому товару, характеристики приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию. 

Приложение 1

№ п\п	Наименование товара	Функциональные, технические и качественные характеристики	Кол-во, шт.	
		Показатель	Значение показателя		
1.	Программно-
аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim)
	Требования к функционалу:
   Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) 
 должен интегрироваться и расширять уже существующую систему защиты каналов связи, построенную на базе ViPNet (ViPNet сеть № 1913), а также отвечать следующим требованиям:
иметь предустановленную операционную систему; 
Пропускная способность межсетевого экрана до 200 Мбит/с;
Пропускная способность VPN до 100 Мбит/с;	
иметь сертификат ФСБ России по требованиям к СКЗИ не ниже класса КС3;
иметь встроенное программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза;
позволять осуществлять функции прокси-сервера защищенных соединений;
позволять предоставлять функции сервера IP-адресов (регистрация и предоставление информации о текущих IP-адресах и состоянии объектов защищенной сети);
программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза должно использовать IP-адресацию для организации защищённых каналов связи с другими криптографическими шлюзами, основанную на шестнадцатеричных идентификаторах;
программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза, должно шифровать каждый IP-пакет на уникальном ключе, основанном на паре симметричных ключей связи с другими криптографическими шлюзами и клиентами, выработанных в программном обеспечении, реализующем функции управления защищённой сетью.	наличие	1	
		Формат телекоммуникационного сервера	MiniPC		
		Сетевые порты	Не менее 4-х RJ45 до 1 Гбит/с		
		Количество туннелируемых адресов	Без ограничения		
1.	Программно-
аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim)	Требования к функционалу:
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW50 A 4.x (+unlim)
 должен интегрироваться и расширять уже существующую систему защиты каналов связи, построенную на базе ViPNet (ViPNet сеть № 1913), а также отвечать следующим требованиям:
иметь предустановленную операционную систему; 
Пропускная способность межсетевого экрана до 100 Мбит/с;
Пропускная способность VPN до 55 Мбит/с;
иметь сертификат ФСБ России по требованиям к СКЗИ не ниже класса КС3;
иметь встроенное программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза;
позволять осуществлять функции прокси-сервера защищенных соединений;
позволять предоставлять функции сервера IP-адресов (регистрация и предоставление информации о текущих IP-адресах и состоянии объектов защищенной сети);
программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза должно использовать IP-адресацию для организации защищённых каналов связи с другими криптографическими шлюзами, основанную на шестнадцатеричных идентификаторах;
программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза, должно шифровать каждый IP-пакет на уникальном ключе, основанном на паре симметричных ключей связи с другими криптографическими шлюзами и клиентами, выработанных в программном обеспечении, реализующем функции управления защищённой сетью.	наличие	1	
		Формат телекоммуникационного сервера	MiniPC		
		Сетевые порты	Не менее 3-х RJ45 до 1 Гбит/с		
		Количество туннелируемых адресов	Без ограничения		

ПАК должны быть сертифицированы по требованиям ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты класса не ниже КС3, сертифицированных по требованиям ФСТЭК России на соответствие требованиям документов «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты межсетевого экрана типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ».

На каждую единицу товара при поставке необходимо представить по 1 экземпляру:
-  формуляры на программно-аппаратный комплекс в бумажном и электронном виде;
- дистрибутивы сертифицированной версии программно-аппаратного комплекса на физическом носителе (компакт-диск);
- комплекты документации на ПАК ViPNet Coordinator HW в электронном виде;
- копии действующих сертификатов Федеральной службы безопасности России (далее – ФСБ России), подтверждающего соответствие ПАК ViPNet Coordinator HW требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС3 (в электронном виде);
- копии действующего сертификата ФСБ России, подтверждающего соответствие ПАК ViPNet Coordinator HW требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности (в электронном виде);
- копии действующего сертификата Федеральной службы по надзору и экспертному контролю России  (далее – ФСТЭК России), подтверждающего соответствие ПАК ViPNet Coordinator HW требованиям к устройствам типа межсетевые экраны по 4 уровню доверия (в электронном виде);
 Все входные и выходные разъемы товара, а также уровни сигналов на входе и выходе товара должны соответствовать стандартам Российской Федерации. В комплект товара должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.
 
Требования к качеству поставляемого товара
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, находиться в исправном состоянии и не иметь дефектов. 
Весь поставляемый товар должен быть обеспечен официальной гарантией поставщика на территории Российской Федерации сроком не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Если гарантия производителя товара более 12 месяцев, то действует гарантия производителя.
Срок гарантийных обязательств на товар продлевается на срок нахождения товара в ремонте, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации принятого от Поставщика товара, отраженных в гарантийных талонах или эксплуатационной документации.
Транспортировка неисправного товара, находящегося на гарантии, осуществляется Поставщиком за свой счет.
Назначение товара: ПАК поставляются в качестве обеспечения безопасной передачи данных