**Описание объекта закупки**

**Наименование товара в соответствии с КТРУ:** Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое

**Количество товара:** 3 шт.

**Код КТРУ:** 32.50.50.190-00002256

**Характеристики товара по КТРУ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Регулировка угла наклона сиденья | Да |  |
| Положение Тренделенбурга/ антиТренделенбурга | Неважно |  |
| Штатив для в/в вливаний | Неважно |  |
| Изменение высоты сиденья | Неважно |  |
| Наличие колес | Неважно |  |
| Ножная секция | Да |  |
| Упоры для рук | Да |  |
| Подголовник | Неважно |  |
| Регулировка угла наклона спинки | Да |  |
| Грузоподъемность | ≥ 120 | кг |

**Дополнительные характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование параметра** | **Требуемое значение параметра или наличие функции** |
| **1** | **Наименование.** | Кресло гинекологическое, с постоянной высотой, с механическим регулированием секций |
| **2** | **Материалы:** |  |
| **2.1** | Основание | стальные трубы прямоугольного сечения не менее 50х25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм |
| **2.2** | Каркас секций | стальные трубы квадратного сечения не менее 20х20 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм |
| **2.3** | Консоль | Стальная труба квадратного сечения не менее 140х140 мм, толщина стенки не менее 4 мм |
| **2.4** | Опора для рук | стальная труба круглого сечения не менее 26,8 мм, толщина стенки не менее 2,8мм |
| **2.5** | Секция «спина» и «таз» | Выполнены из ДСП не менее 16 мм, облицованы винилискожей с поролоновой подкладкой толщиной не менее 40 мм |
| **2.6** | Опоры для ног по Геппелю | Стойка из нержавеющего прутка не менее ∅16 мм. Стальной каркас обтянут винилискожей с поролоновой подкладкой |
| **2.7** | Гинекологический лоток | Съемный, из нержавеющей стали |
| **2.8** | Ступенька подъёмная | Каркас — стальная труба не менее ∅16 мм, ЛДСП толщиной не менее 16 мм |
| **2.9** | Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014 | полимерно-порошковое по ТУ 2329-002-45318751-2008, устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |
| **3** | **Техническое описание:** |  |
| **3.1** | Кресло состоит из основания, консоли, секций «Таз» и «Спина», опоры для ног, откидной ступеньки, лотка | соответствие |
| **3.2** | Количество секций | 2 |
| **3.3** | Секция «спина» |  |
| **3.3.1** | Диапазон регулировки, не менее: | 0-60º |
| **3.3.2** | Механизм регулировки | «Ростомат» |
| **3.4** | Секция «таз» |  |
| **3.4.1** | Диапазон регулировки, не менее: | 0-15º |
| **3.4.2** | Механизм регулировки | «Ростомат» |
| **3.5** | Основание | регулируемые винтовые опоры |
| **3.6** | Опоры для ног по Геппелю | Съемные, регулируются по высоте и направлению при помощи винтовых фиксаторов, прижимного и шарового |
| **3.7** | Ступенька | Откидная, соединена с основанием двумя винтами |
| **4** | **Габаритные размеры:** |  |
| **4.1** | Длина и высота в положении «кресло» (при 45º ), не более, мм, ±10 | 1450х1600 |
| **4.2** | Длина и высота в положении «кресло» (при 60º ), не более, мм, ±10 | 1250х1700 |
| **4.3** | Длина и высота в положении «стол», не более, мм, ±10 | 1750х1100 |
| **4.4** | Ширина основания кресла, не более, мм, ±10 | 750 |
| **4.5** | Ширина кресла с опорами для ног, не более, мм, ±10 | 830 |
| **4.6** | Высота до секции «Таз», не более, мм, ±10 | 910 |
| **4.7** | Размеры откидной ступеньки (ДхШхВ), не более, мм, ±10 | 520х360х335 |
| **4.8** | Размеры секции «Спина», не более, мм, ±10 | 910х580 |
| **4.9** | Размеры секции «Таз», не более, мм, ±10 | 410х580 |
| **4.10** | Масса, не более, кг | 65 |
| **4.11** | Номинальная нагрузка, не менее, кг | 120 |
| **5** | **Общие требования:** |  |
| **5.1** | Цвет | голубой |
| **5.2** | Срок предоставления гарантии качества товара, мес. | Не менее 12 |
| **5.3** | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| **5.4** | Сертификат соответствия | наличие |
| **5.5** | Регистрационное удостоверение | наличие |
| **6** | **Комплектация** |  |
| **6.1** | Опоры для ног по Геппелю | регулируемые по высоте и направлению, из нержавеющей стали и облицованы винилискожей с поролоновой прослойкой |
| **6.2** | Опоры для рук | полукруглые из стальной трубы |
| **6.3** | Гинекологический лоток | съемный, из нержавеющей стали круглой формы, не менее 4,7 л, установлен в поворотную рамку под сидением. |
|  |  |  |

**Обоснование дополнительных характеристик, не включенных в КТРУ:**

Показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара, полностью удовлетворяющего потребностям лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь населению.

**Место и сроки поставки мебели**: поставка осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: РФ, Свердловская область, Ачитский р-он посёлок городского типа Ачит, ул. Кривозубова, 10.

**Контактное лицо** – Волкова Евгения Александровна – главная медсестра, телефон 8-901-949-82-15). Поставка осуществляется с момента заключения контракта, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней. Поставщик за 5 рабочих дней до осуществления поставки направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки.

**Услуги по сборке, установка** и инструктаж специалистов Заказчика должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи не позднее 5 календарных дней.