**Часть II. «Описание объекта закупки»**

**Перекатка и испытания пожарных рукавов для нужд Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ "СОМК"**

**ОКПД 2 43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)**

**Описание объекта закупки:**

***1. Объекты и адреса оказания услуг:***

1.1. здание Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ "СОМК" по адресу Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Папанина, д.52;

1.2. здание Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ "СОМК" по адресу Российская Федерация, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Горького, д.11;

***2. Цель оказания услуг:***

Услуги по проверке пожарных кранов, гидранта на водоотдачу и исправность, перекатку пожарных рукавов на новую скатку в зданиях Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ "СОМК" оказываются с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования внутреннего противопожарного водопровода (далее по тексту – ВПВ), гидранта в соответствии с Перечнем, обслуживаемого оборудования (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

2.1. Основанием для проведения испытаний ВПВ, гидранта являются требования п.1 ст.86, п.5 ст. 101, п.1 ст.106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.2. ГОСТ 12.4.009 – 83 (2.4.3): Пожарные краны должны не реже чем через каждые 6 мес. подвергаться техническому осмотру и проверяться на водоотдачу посредством пуска воды, гидранты не реже чем через 1 год.

***3. Требования к оказанию услуг:***

3.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию пожарных кранов, гидранта в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

3.1. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3.2. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3.3. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.4. Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

3.5. Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

3.6. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Получателю услуги список работников, которые будут выполнять работы по техническому обслуживанию с указанием Ф.И.О., всех паспортных данных работников.

3.7. Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Получателя услуги с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

 ***4. Требования к Исполнителю:***

4.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

4.2. Исполнитель должен иметь соответствующий набор оборудования необходимого для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода и перекатки пожарных рукавов.

4.3. Исполнитель обязан оформить акты и протоколы испытаний по результатам тестирования на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода и исправность, испытания противопожарного водопровода на водоотдачу и перекатки пожарных рукавов.

4.4. Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно – гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Получателя услуги.

***5.Требования к качеству оказания услуг:***

5.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

5.2. Качество оказываемых услуг должно обеспечить бесперебойную, безаварийную работу пожарных кранов, гидранта. Гарантия качества на оказанные услуги: не менее 6 месяцев после подписания акта об оказании услуг.

5.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки, выявленные Получателем услуги в случае некачественного оказания услуг.

***6. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг.***

Исполнитель отвечает за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ, пожарной и экологической, санитарно – гигиенической безопасности на объекте. Используемые материалы, оборудование и техника должны быть надлежащим образом сертифицированы и исключать нанесение материального ущерба Получателю услуги и ущерба окружающей среде. Инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно – технических работников Исполнителя должны быть организованы в соответствии с действующими Правилами и Инструкциями.

***7. Дополнительные требования:***

Работы проводятся в условиях действующего учреждения.

Время выполнения работ: по рабочим дням во время работы учреждения.

Даты проведения работ по согласованию с Заказчиком

Неисправные узлы, замененные в процессе технического обслуживания, подлежат возврату Получателю услуги для дальнейшей утилизации.

***8. Приемка услуг Получателем услуги.***

Работы считаются законченными, если сети противопожарного водопровода находятся в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

***9. Сроки выполнения работ:*** С даты заключения контракта до 31.12.2021г.

**Приложение № 1 к Описанию объекта закупки**

Перечень обслуживаемого оборудования: г. Асбест, ул. Папанина, д.52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ (услуг)** | **Тип, марка оборудования** | **Количество** | **Периодичность** |
| 1. | Проверка работоспособности пожарных кранов  | 50 Ø | 6 | 2 раза в год |
| 2. | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку |  | 6 | 1 раза в год |

Перечень обслуживаемого оборудования: г. Сухой Лог, ул. Горького, д.11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ (услуг)** | **Тип, марка оборудования** | **Количество** | **Периодичность** |
| 1. | Проверка работоспособности пожарных кранов. | 50 Ø | 13 | 2 раза в год |
| 2. | Перекатка пожарных рукавов на новую скатку |  | 13 | 1 раза в год |