**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Поставка оборудования (видеокамеры, источник бесперебойного питания) для системы видеонаблюдения**

**1.** Место поставки: Поставка товара осуществляется транспортом и силами поставщика с момента подписания сторонами контракта по адресу:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, дом 18

1.1. Условия поставки: поставка товара производится транспортом и силами поставщика (рабочий день: с 08:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00).

1.2. Срок поставки: с момента заключения контракта и по 20 мая 2024 года.

**2. Количество поставляемого Товара:**

В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественный характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара.

\*Дополнительные характеристики установлены для поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющим потребности Заказчика

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | **Общее кол-во** | **Характеристики по КТРУ** | **Значение показателя** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | **Камера видеонаблюдения**  Код ОКПД2:  26.40.33.111  Код позиции КТРУ:  26.70.13.000-00000004 | шт. | 3,00 | Исполнение | **Уличная** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка PoE | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ночная съемка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса (кожуха) | Металлический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип камеры | Цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| HD-формат | Full HD 1080p | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Разъемы | Ethernet | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Работа при низкой температуре | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип крепления | Настенные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип передачи сигнала | Проводной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Съемка и возможности | Съемка ночная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка сетевого протокола | RTSP | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частота кадров (кадр/сек) | 25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальный угол обзора по вертикали, градус | ≤ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≤ 79 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число мегапикселей матрицы | ≥ 2 и < 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Дополнительные характеристики** | | |
| Тип матрицы | CMOS |  |
| Класс защиты IP | IP66 |  |
| Рабочий диапазон температур | от – 40 градусов Цельсия до + 40 градусов Цельсия |  |
| 2 | **Камера видеонаблюдения**  Код ОКПД2:  26.40.33.111  Код позиции КТРУ:  26.70.13.000-00000004 | шт. | 3,00 | Исполнение | **Внутренняя** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка PoE | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ночная съемка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса (кожуха) | Из полимерных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип камеры | Цифровая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| HD-формат | Full HD 1080p | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Разъемы | Ethernet | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип крепления | Настенные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип передачи сигнала | Проводной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Съемка и возможности | Съемка ночная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержка сетевого протокола | RTSP | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Частота кадров (кадр/сек) | 25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Минимальный угол обзора по вертикали, градус | ≤ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный угол обзора по вертикали, градус | ≥ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≤ 79 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Число мегапикселей матрицы | ≥ 2 и < 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Дополнительные характеристики** | | |
| Тип матрицы | CMOS |  |
| Класс защиты IP | IP67 |  |
| Рабочий диапазон температур | от – 10 градусов Цельсия до + 40 градусов Цельсия |  |
| 3 | **Источник (блок) бесперебойного питания**  Код ОКПД2: 26.20.40.111  Код позиции КТРУ: 26.20.40.110-00000001 | шт. | 1,00 | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Интерфейс связи | USB | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность заметы аккумуляторной батареи пользователем | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие дополнительных функций | Светодиодная индикация режимов работы и(или) состояния индикаторных батарей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Номинальное входное напряжение, В | ≥ 220 и < 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальное выходное напряжение, В | ≥ 220 и < 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальная мощность, Вт | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полная мощность, В.А. | ≥ 700 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Емкость одного аккумулятора, А.ч. | ≥ 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке, мин. | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество выходных розеток IEC 60320 C13, штук | ≥ 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания, % | ≥ 87 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

**3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара**

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Год выпуска товара должен быть не ранее 2023 года.

Товар по своему качеству, комплектности и упаковке Товар по своему качеству, комплектности и упаковке должен удовлетворять требованиям действующих стандартов, технических условий, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании.

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом.

**Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром.**

Если качество товара окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации или условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. В этом случае Поставщик обязан в течение 5 календарных дней поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Предоставление гарантии поставщика на данный товар осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.