**Часть II. «Описание объекта закупки»**

**Поставка периферийного оборудования (источники бесперебойного питания)**

**Наименование и характеристики товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, количество (шт)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара** |
| Наименование показателя | **Значение** | **Инструкция участнику закупки по формированию предложения** |
| **Источник бесперебойного питания** 2 **шт.** | Шнур электропитания | Наличие | Соответствие |
|  | Тип устройства | Линейно-интерактивный | Соответствие |
|  | Полная выходная мощность  | Не менее 3000 ВА | Указывается конкретное значение |
|  | Полная выходная мощность  | Не менее 2700 Вт | Указывается конкретное значение |
|  | Время работы при полной нагрузке при отсутствии входного напряжения | Не менее 3.2 мин | Указывается конкретное значение |
|  | Форма выходного сигнала | Синусоида | Соответствие |
|  | Время переключения на батарею | Не более 10 мс | Указывается конкретное значение |
|  | Количество выходных разъемов питания от батарей | Не менее 9 | Указывается конкретное значение |
|  | Количество выходных разъемов питания IEC 320 C13 | Не менее 8 | Указывается конкретное значение |
|  | Возможность установки в стойку | Наличие | Соответствие |
|  | Высота (в юнитах) | Не более 2U | Указывается конкретное значение |
|  | Типовое время полной зарядки батарей | Не более 3 часов | Указывается конкретное значение |
|  | Возможность горячей замены батарей | Наличие | Соответствие |
|  | Защита от перегрузки и короткого замыкания | Наличие | Соответствие |
|  | Защита от высоковольтных импульсов | Наличие | Соответствие |
|  | Фильтрация помех | Наличие | Соответствие |
|  | Интерфейсы управления USB, Ethernet 10/100 | Наличие | Соответствие |
|  | Отображение информации на экране | Наличие | Соответствие |
|  | Звуковая сигнализация | Наличие | Соответствие |
|  | Холодный старт | Наличие | Соответствие |
|  | Класс энергетической эффективности в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 357 «Об утверждении правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности» | не ниже «А» | Указывается конкретное значение |

В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке основным требованиям к поставляемых источников питания к установленному оборудованию у заказчика, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика в соответствии с ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки.

При поставке Поставщик предоставляет следующие документы:

- документы, удостоверяющие качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства) на каждое наименование товара.

- техническую документацию, инструкцию по эксплуатации, (руководство пользователя) на русском языке, CD(DVD)-диски с программным обеспечением на каждый экземпляр товара.

Гарантия на ИБП не менее 36 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.