Описание объекта закупки
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№
п/п
	Наименование товара

	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Наименование показателя 

	Содержание (значение) показателя

	Обоснование использования характеристик

	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Источник бесперебойного питания
	шт
	4.00
	Активная мощность
≥ 1500
Единица измерения:
ВТ (Ватт)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей
≥ 290
Единица измерения:
В (Вольт)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Возможность подключения внешних батарей
Нет
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Высота
≤ 250
Единица измерения:
ММ (Миллиметр)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Глубина
≤ 400
Единица измерения:
ММ (Миллиметр)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Допустимое время работы при перегрузке 110%
≥ 5
Единица измерения:
МИН (Минута)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Емкость одного аккумулятора
≥ 9
Единица измерения:
А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл))
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Интерфейс связи
USB
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Класс защиты
IP20
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания
≥ 95
Единица измерения:
ПРОЦ (Процент)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Масса
≤ 50
Единица измерения:
КГ (Килограмм)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке
≥ 15
Единица измерения:
МИН (Минута)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей
≤ 145
Единица измерения:
В (Вольт)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Номинальная мощность
≥ 1000
Единица измерения:
ВТ (Ватт)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Номинальное входное напряжение
≥ 220 и < 240
Единица измерения:
В (Вольт)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Полная мощность
≥ 3000
Единица измерения:
В.А (Вольт-ампер)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Тип
Линейно-интерактивный (line interactive)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Тип используемых батарей
Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Уровень шума
≤ 40
Единица измерения:
дБ (Децибел)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Форм-фактор источника бесперебойного питания
Отдельно стоящий (напольный)
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Наличие дисплея
Да
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Наличие сетевой карты в составе источника бесперебойного питания
Нет
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Наличие функции параллельной работы
Нет
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001
Наличие функции холодного старта
Да
Код позиции КТРУ
26.20.40.110-00000001



� Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).


� Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).


� Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).


� Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). 





