**Часть II. «Описание объекта закупки»**

**Поставка противоскользящего покрытия**

ИКЗ 202667030834566710100100740012219244

1. **Наименование объекта:** поставка противоскользящего покрытия.
2. **Количество поставляемых товаров:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Требуемое количество** |
| 1 | Напольное резиновое рифленое противоскользящее покрытие  | рулон | 8 |
| 2 | Алюминиевый перекрывающий стык | шт. | 80 |
| 3 | Алюминиевые прямые профили (полоски, накладки) с резиновой вставкой | шт. | 100 |

1. **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров:** в соответствии с Приложением к настоящему Описанию объекта закупки.
2. **Требования к противоскользящему покрытию:**

Технические и качественные характеристики поставляемых товаров должны соответствовать настоящему техническому заданию, а также государственным стандартам техническим регламентам и иным требованиям, предусмотренным в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. **Сроки поставки:**

Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 09-00 часов до 17-00 часов (по местному времени Заказчика).

Поставщик не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

**Адрес поставки:** ГБУ СО «МФЦ» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13.

Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку Товара Заказчику в место поставки товара, в том числе на этаж Заказчика.

1. **Требования к упаковке поставляемого товара:**

Товар должен быть упакован, исключающие повреждения при транспортировании и хранении. Упаковка должна иметь маркировочные обозначения, содержащие сведения о наименовании и количестве содержащегося в них товара. Упаковка не должна иметь нарушения целостности, деформационных и иных повреждений. Товар, для которого законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие сертификата соответствия, качества и т.п. должен поставляться с указанными документами.

1. **Гарантия:**

Гарантия Поставщика на Товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара, но не менее гарантии, установленной производителем.

Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

Приложение к Описанию объекта закупки

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Содержание (значение) показателя** | **Инструкция участнику закупки по формированию предложения** |
| 1 | Напольное резиновое рифленое противоскользящее покрытие  | Цвет | Черный | Соответствие |
| Материал | 100% резина | Соответствие |
| Структура | Рифленая | Соответствие |
| Ширина, м | Не менее 1 но не более 1,5 | Соответствие |
| Длина, п.м | Не менее 10 но не более 15  | Соответствие |
| Высота, мм | Не менее 4 но не более 5 | Соответствие |
| Максимальная температура эксплуатации | Не ниже +70 | Соответствие |
| Минимальная температура эксплуатации  | Не выше -40 | Соответствие |
| 2 | Алюминиевый перекрывающий стык | Цвет | Неокрашенный | Соответствие |
|  Ширина  | Не менее 20 мм но не более 40 мм. | Соответствие |
|  Длина  | Не менее 1 м но не более 2 м. | Соответствие |
| Максимальная температура эксплуатации | Не ниже +70 | Соответствие |
| Минимальная температура эксплуатации  | Не выше -40 | Соответствие |
| 3 | Алюминиевые прямые профили (полоски, накладки) с резиновой вставкой | Цвет вставки | Черный | Соответствие |
| Материал вставки  | Резина | Соответствие |
| Цвет профиля  | Неокрашенный | Соответствие |
| Ширина профиля | Не менее 45 мм но не более 55 мм. | Соответствие |
| Длина профиля  | 1 м. | Соответствие |
| Максимальная температура эксплуатации | Не ниже +70 | Соответствие |
| Минимальная температура эксплуатации  | Не выше -40 | Соответствие |