**Техническое задание**

**Описание объекта закупки**

### Оказание услуг по предоставлению в пользование грязезащитных ковров с периодической заменой, стиркой, доставкой и укладкой в 2023-2025 гг.

Код: 77.39.10.000-00000005; Наименование: Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки; Версия: 6

**1. Общие требования к услугам.**

1.1.Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование грязезащитные напольные ковровые покрытия (грязезащитные коврики).

1.2.Грязезащитные коврики являются собственностью Исполнителя.

1.3.Исполнитель предоставляет грязезащитные коврики без повреждений и соответствующего размера.

1.4.Грязезащитные коврики поставляются в чистом и сухом виде, без запаха, без пятен, без повреждений окрасочного покрытия. Не допускается нарушение структуры волокна, обесцвечивание поверхности.

1.5.Качество услуг по замене грязезащитных ковриков проверяется Заказчиком путём проведения внешнего осмотра. В случае несоответствия качества требованиям Технического задания Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя замены грязезащитных ковриков, соответствующего качественным характеристикам Технического задания.

1.6. Исполнитель осуществляет доставку, укладку и сбор использованных грязезащитных ковриков согласно схеме размещения собственными силами и за свой счёт, и в указанные сроки.

1.7.Грязезащитные коврики, предоставляемые Заказчику в аренду, должны быть рассчитаны на эксплуатацию в помещениях с интенсивной посещаемостью (проходимостью). С учетом сложных условий в зимнее время (соли, кислоты, машинные масла, переносимые на обуви с тающим снегом).

**2. Количество оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | **Место и адрес**  **использования покрытия** | **Количество ковриков, шт.** | **Периодичность чистки и замены в неделю** |
| 1 | Оказание услуг по предоставлению в пользование грязезащитных ковров с периодической заменой, стиркой, доставкой и укладкой в 2023-2025 гг. | месяц | 26 | Здание ГБОУ СО «ЕШИ №10» расположенное по адресу:  г. Екатеринбург,  ул. Краснофлотцев 8А | 1 | 2/7 (понедельник, четверг) |

**3. Срок оказания услуг:**

С 01.11.2023 по 31.12.2025г.

**4.Технические характеристики покрытий:**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики грязезащитных напольных ковровых покрытий | Ковровые ворсовые покрытия на резиновой основе обладают высокой степенью износостойкости, функциональности и надежности для помещений с большой проходимостью.  Покрытия максимально впитывают грязь и влагу, а также поглощают песок и другие виды загрязнений, которые находятся на подошве обуви посетителей. Они препятствуют дальнейшему распространению грязи внутри помещения.  Размер ковра: не менее 150 х 240 см  Подложка ковра: 100% резина  Толщина резины в основании: не менее 1,5 мм  Высота канта: не менее 2 мм (выше, чем толщина резины в основании, благодаря чему подложка имеет вид «корытца», жидкая грязь и влага задерживаются в ковре, не растекаются)  Ширина канта: не более 20 мм  Нить, используемая для текстильной основы ковров: 100% полиамид  Ворс: тафтинг, разрезной  Высота ворса: не менее 6 мм  Общая высота ковра: не менее 8 мм  Впитываемость: не менее 5,0 литров воды и 7,0 кг песка, мелкой грязи  Цвет: темно-серый |

**5. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).**

5.1. Услуги оказываются в соответствии с ГОСТ 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия».

5.2. Исполнитель предоставляет ковровые покрытия, соответствующие требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Данное требование должно подтверждаться Сертификатом соответствия. Сертификат соответствия предоставляется Заказчику по требованию в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.3.Исполнитель обязан соблюдать меры по защите окружающей среды, правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, проводить дератизацию с соблюдением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

5.4. Применяемые грязезащитные ковры должны проходить технологический процесс очистки, стирки, тепловой дезинфекции с применением моющих средств. Химические средства, используемые для очистки ковровых покрытий должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. Используемые Исполнителем химикаты и моющие средства не должны приводить к повреждениям изделий и оказывать раздражающее действие, грязезащитные ковры должны иметь презентабельный вид в течение всего срока аренды.