УТВЕРЖДАЮ:

Директор
 ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Холин

 «05» апреля 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку строительных материалов**

1. **Заказчик:** Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».
2. **Место расположение Заказчика:** Свердловская обл., г.Тавда, пер. Сельский 9.
3. **Поставщик:** определяется по результатам запроса котировок в электронной форме.
4. **Источник финансирования:** *Средства, полученные при осуществлении деятельности приносящей доход.*

5. **Предмет поставки:** Строительные материалы.

6. **Характеристика товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Требования к размерам и упаковке товара | Ед. изм. | Объем поставки |
| 1 | Клей для керамической плитки, керамогранита и камня Ceresitили эквивалент | Предназначен для приклеивания всех типов и размеров настенных и напольных керамических плиток внутри и снаружи помещений; **Тип работ: для внутренних и наружных работ.** Состав: смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов.**Цвет: серый****Влагостойкость: Да****Время использования готового раствора: 2ч** **Время полной полимеризации: 24 ч** **Марка морозостойкости F 100.** **Должен соответствовать ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия».**  | Упаковка массой до 25 кг | кг | 625 |
| 2 | Затирка для швов Ceresit или эквивалент | Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами. Цвет - белый.Затирка предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, при ширине шва до 5 мм.Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях периодического увлажнения (в ваннах комнатах, душевых, кухнях и т.п.) | Упаковка массой до 3 кг | кг | 5 |
| 3 | Штукатурная смесь на цементной основе Brozex или эквивалент | Сухая смесь для ручного оштукатуривания каменных и бетонных поверхностей. Подходит для работы как внутри, так и снаружи зданий. Влагостойкая, может применяться в сырых помещениях. Жизнедеятельность раствора составляет 2 часа. Пластичная масса легко наносится путем намазывания, а затем разравнивается шпателем.**Основа смеси: цементная** Цвет: серый Толщина слоя: от 5 до 20 мм | Упаковка массой до 25 кг | кг | 500 |
| 4 | Цементмарки М-500  | Цемент ЦЕМ 42,5Н - быстротвердеющий портландцемент с количеством добавок не более 5%  | Мешок массой до 50 кг | кг | 500 |
| 5 | Штукатурная сухая смесь на гипсовой основе«Рот гипс»или эквивалент | Штукатурка на гипсовой основе для ручного нанесения.Назначение: выравнивание оснований в помещениях нормальной влажности перед нанесением декоративного слоя;Создание ровной поверхности на цементных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных плоскостях.Основной материал — гипс Жизнеспособность раствора - 0,5 час Миним. температура применения +5СоМаксим.температура применения + 30оЦвет — серый  | Упаковка массой до30кг | кг | 150 |
| 6 | Грунтовка глубокого проникновения | Грунтовка используется для подготовки различных оснований к окрашиванию краской, оклейке обоями, шпаклеванию и прочим строительным манипуляциям. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, повышает адгезию материалов к основанию. Место использования: внутренние и наружные работы. | Канистра по 5л | литр | 30 |
| 7 | Известь негашеная строительная | * Известь негашеная комовая, белое кристаллическое вещество, в виде смеси разных по размеру кусков, используемая для строительных и ремонтных работ. Применяется для всех видов побелочных работ внутри и снаружи помещений.
* ГОСТ 9179-2018
 | Упаковка массой от 20кг | кг | 120 |
| 8 | Краска водоэмульсионная для стен и потолков  | Интерьерная водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих помещениях. Цвет: белоснежный матовый, колеруется.Вес фасовки , кг. не более 14,используется для окраски стен и потолков в активно эксплуатируемых сухих помещениях: гостиные, спальни, холлы, подъезды и т.д. Наносится на бетон, гипсокартон, ДСП, ДВП, кирпич, ячеистый бетон, гипсовые блоки, штукатурку, шпатлёвку.Время сушки: не более 12 часовРасход: 0,12-0,15 кг на 1 м2 при одинарном нанесении* Срок годности на момент поставки: не менее 18 месяцев.
 | Упаковка массой от 14кг | кг | 490 |
| 9 | Краска водоэмульсионная фасадная  | Краска предназначена для отделки поверхностей (окраска фасадов зданий и сооружений). Образует водостойкое, паропроницаемое покрытие, устойчиво к воздействим атмосферных явлений, загрязнению, УФ излучению, перепаду температур.Основа состава – силиконовая.Цвет – белый.Область приминения – наружная окраска.Фасовка: ведро Вес фасовки , кг. не более 14.Расход – не более 250 г/м2 (значение не требует конкретизации).Полное высыхание краски не более 24 часов (значение не требует конкретизации).Долговечность покрытия – не менее 7 лет Срок годности на момент поставки: не менее 18 месяцев. | Упаковка массой от 14кг | кг | 280 |
| 10 |  Кассетный потолок подвесной алюминиевый600х600  | Кассетный потолок подвесной алюминиевый сохраняет прочность, не выцветает, не ржавеет, обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами. Размер металл кассеты: 600х600 ммМатериал металл кассет: АлюминийТолщина листа (кассеты) - 0,55 ммМатериал несущих элементов: Оцинкованная сталь. Подвесная система: закрытаяЦвет: Белый матовыйОбработка поверхности кассет: Порошковое напыление (матовое).Перфорация: Диаметр отверстий 2 ммВлагостойкость: до 100% |  | Шт. | 175 |
| 11 | Профессиональная монтажная пена (всесезонная) | Назначение: монтаж, изоляция, заполнение и герметизация трещин, стыков и швов. Состав: однокомпонентная.Основа: полиуретан.Класс огнестойкости материала: В3.Минимальная температура применения: не выше -10°СМаксимальная температура применения: не ниже +30°СВремя полного застывания: не более 24часов.Адгезия: к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ и другим строительным материалам.Устойчива к воздействию высоких температур, влажности, образованию плесени и грибка.Объем одного баллона: не менее 0,750мл.Тип применения: пистолет. |  | Шт. | 10 |
| 12 | Линолеум | Напольное покрытие из ПВХ. Линолеум предназначен для устройства полов в жилых помещениях. Ширина рулона **3,0 метра**Класс износостойкости – 34.Толщина изделия не менее 2 мм.Толщина не тканной основы не менее 1,3 мм.Толщина защитного слоя не менее 0,7мм.Класс пожарной безопасности - КМ2.Устойчив к воздействию влаги, истиранию (воздействие ножек мебели и каблуков) и применению чистящих и дезинфицирующих средств.Срок службы – не менее 15 лет.Цветовая гамма – декорирован под натуральное дерево, не темных тонов, по согласованию с Заказчиком на этапе подписания договора | кв.метр |  | 60 кв.м.(20 погонных метров) |
| 13 | Линолеум | Напольное покрытие из ПВХ. Линолеум предназначен для устройства полов в жилых помещениях. Ширина рулона **3,5 метра**Класс износостойкости – 34.Толщина изделия не менее 2 мм.Толщина не тканной основы не менее 1,3 мм.Толщина защитного слоя не менее 0,7мм.Класс пожарной безопасности - КМ2.Устойчив к воздействию влаги, истиранию (воздействие ножек мебели и каблуков) и применению чистящих и дезинфицирующих средств.Срок службы – не менее 15 лет.Цветовая гамма – декорирован под натуральное дерево, не темных тонов, по согласованию с Заказчиком на этапе подписания договора  | кв. метр |  | 154 кв.м.(44 погонных метра) |
| 14 | Межкомнатные двери в комплекте. http://brozex-wood.ru/wp-content/themes/pchelin/pchel/img/combi/est300-6.jpg образец | Двери в комплектации: **дверное полотно, дверная коробка с уплотнителем, наличники с одной стороны и фурнитура** (ручки, петли)Ручка двухсторонняя дверная для межкомнатных и внутренних входных дверей, замок L45 (комплект из 2шт с межкомнатной защелкой)Петли накладные 100\*75\*2,5-В2-СR 100мм - 3шт.Размер дверного полотна: **900\*2000** мм.Каркас и основание полотна из массива хвойных пород древесины.Облицовочная панель дверного полотна выполнена из МДФ, толщиной не менее 6 мм., с покрытием пленкой ПВХ. Толщина дверного полотна не менее 40мм. Класс прочности Мд3ГОСТ 475-2016Тип полотна: глухое.Дизайн классический.Цветовая гамма: светло-серый, с имитацией натурального дерева. Согласование цветовой гаммы с Заказчиком – обязательно.  |  | шт | 12 |

7. **Общие требования к товару:** Поставщик гарантирует, что он обладает правами собственника в отношении поставляемого товара, а также то, что товар прошел таможенную очистку в соответствии с законодательством РФ, является новым и не находится под обременением. Товар должен быть упакован. Упаковка должна обеспечивать сохранность от загрязнений, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировке и хранении. Иметь необходимые сертификаты, комплект технической документации, руководство по установке, настройке, сборке и правилах эксплуатации. *Гарантия на поставляемый товар (оборудование, запчасти) 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее срока, установленного производителем данного товара (оборудования, товара, запчастей). При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставляемом товаре дефектов, Поставщик обязан заменить его в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии. Расходы по возврату Товара, либо его замене, производится за счет Поставщика.*

8. **Требования к качеству:** Товар должен быть заводской упаковки, соответствовать указанным характеристикам настоящего технического задания. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Не допускается к поставке восстановленный или бывший в употреблении товар. Свободно распространяется на территории РФ. Товар поставляется в заводской упаковке. Поставляемый товар (оборудование, запчасти) должны соответствовать требованиям экологической безопасности, санитарным нормам, сопровождаются соответствующими сертификатами, декларациями соответствия (при наличие).

9.**Стоимость товара:** В стоимость товара входит стоимость указанного в Спецификации товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, **доставку до места Заказчика**. Все расходы по страхованию, уплате сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ осуществляются силами Поставщика.

 10. **Требования к приемке товара:** Поставщик предоставляет следующие документы:

- товарную накладную ТОРГ-12, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД);

-счет на оплату;

а также документы по качеству и безопасности товара:

- копию регистрационного удостоверения (при наличии);

-копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

Сертификаты или декларации предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий на поставляемый товар, если этот товар находится в перечне продукции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (далее – Постановление № 982), либо предоставляется письмо о том, что поставляемый товар не входит в перечень продукции, предусмотренный

11**. Требования по сроку и месту поставки:** Поставка осуществляется транспортом Поставщика (с условием погрузки и отгрузки товара силами Поставщика) в любой рабочий день недели, **в течение 15 рабочих дней, с момента подписания договора единой партией.**

Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке за 3(три) дня.

Место поставки: ***623955, Свердловская область, город Тавда, переулок Сельский, дом 9***

в рабочие дни: **с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 часов** (по местному времени).

Техническое задание составил:
Техник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Гиниатулин

8-952-737-70-85

Согласовано:
Заместитель директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Дмитриева