|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  государственное автономное учреждение  социального обслуживания  Свердловской области  **«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района**  **города Екатеринбурга»**  **(ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)**  ул. 8 Марта, 16, г. Екатеринбург, 620014  Тел./факс (343) 376-56-68  ОГРН 1026605248526, ОКПО 46664082  ИНН 6661068270/667101001  E-mail: soc056@egov66.ru  https://zabota056.msp.midural.ru  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Запрос о предоставлении ценовой информации  в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара |  |  | |  |  |

В ближайшее время ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» планирует работы по демонтажу, доставке и установке штульповых окон из профиля ПВХ в помещении по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 37. Для определения начальной (максимальной) цены договора просим Вас предоставить ценовую информацию о товаре, работе, услуге на оговоренных условиях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Технические требования | Единица измерения | Количе-ство |
| 1 | Работы по демонтажу, доставке и установке штульповых окон из профиля ПВХ | Состав работ:  1. Выезд, диагностика, консультация, снятие точных замеров.  2. Доставка двух конструкций (на пирамиде).  3. Проведение проверки всех компонентов перед демонтажем существующих оконных блоков.  4. Полный демонтаж существующих оконных блоков.  5. Полный монтаж двух конструкций и всех дополнительных компонентов, в том числе ручек, откосов, фурнитуры, подоконников, отливов и т.д.  6. Все необходимые погрузо-разгрузочные работы.  7. Затаривание образовавшегося мусора, в том числе демонтируемых оконных блоков, частей кирпичей, панелей, пыли и т.д., вывоз затаренного мусора, его дальнейшая передача в специализированные организации.  Вид отображения конструкции: **Со стороны помещения**  Эскиз штульпового окна:    **Характеристики конструкции:**  Тип конструкции: **Штульповое окно**  Наличие в конструкции импоста: **Нет**  Наличии в конструкции штульпа: **Да**  Количество створок: **2 шт (правая и левая – со стороны помещения)**  Правая створка: **Активная**  Открывание правой (активной) створки: **Поворотно-откидное**  Левая створка: **Пассивная**  Открывание левой (пассивной) створки: **Распахивание после открытия активной (правой) створки**  Заполнение светопрозрачной части левой и правой створки: **Стеклопакет**  Количество камер в стеклопакетах левой и правой створки: **не менее** **(32) 4-10-4-10-4 (2-х камерные)**  Положение ручки: **565, С-1:565; С-2:565**  Транспортировочная ручка: **Наличие**  Петли оконные: **Обычные**  Размеры конструкции (высота х ширина): **1200 x 1400\* мм.**  Размер изделия (высота х ширина): **1200 x 1400\* мм.**  Площадь конструкции: **1,68\* кв.м.**  Площадь изделия: **1.68\* кв.м.**  Система профиля: **Proplex 58-я серия или эквивалент**  Монтажная толщина рамы, мм: **не менее 58 мм**  Количество камер профиля: **не менее 3**  Цвет стекла: **Нет**  Ламинация внутри/снаружи: **Нет**  Система фурнитуры: **Фурнитура Roto NX** **или эквивалент**  Микропроветривание: **Щелевое**  Ручка оконная: **МакБет или эквивалент**  Установка отлива из тонколистовой стали шириной не менее 200мм: **Да**  Установка откосов из сэндвич-панели ПВХ 10х400мм: **Да**  Монтаж подоконника ПВХ стандарт 500мм: **Да**  Плотность, г/см2: **не менее 1,35**  Толщина подоконника, мм: **не менее 22**  Длина подоконника и отлива: **По размеру оконного проема**  Цвет профиля, ручки, откосов, видимой фурнитуры, подоконника: **Однотонный, белый**  Герметичность контуров уплотнения: **Соответствуют классу А ГОСТ 23166-99**  Использование дополнительных необходимых компонентов, в т.ч. монтажная пена, F-профили, анкерные пластины, заглушки и т.д. **– Да (при необходимости)**  **Показатели пожарной опасности для используемых материалов (в соответствии с таблицей 28 технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), в том числе для профиля ПВХ, подоконника, сэндвич-панелей, F-профилей:**  1.Группа горючести: **не более Г2**  2.Группа воспламеняемости: **не более В2**  3.Группа дымообразования**: не более Д3**  4.Группа токсичности**: не более Т2**  **Показатели пожарной опасности для используемых материалов должны подтверждаться сертификатами.**  **Срок эксплуатации конструкции: не менее 20 лет**  **Используемый профиль должен соответствовать ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.**  **Оконный блок в целом должен соответствовать ГОСТ 30674-99- Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.**  **Используемые устройства должны соответствовать ГОСТ 30777-2012 Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия.**  **Монтажные швы должны соответствовать ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия**  **\*** Данные размеры являются ориентировочными. точные размеры определяются Исполнителем при самостоятельном замере. | условная  единица | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Август-Сентябрь 2023г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | В случае проведения запроса котировок в электронной форме - договор будет заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Выезд, диагностика, консультация, снятие точных замеров. Доставка двух конструкций (на пирамиде). Проведение проверки всех компонентов перед демонтажем существующих оконных блоков. Полный демонтаж существующих оконных блоков. Полный монтаж двух конструкций и всех дополнительных компонентов, в том числе ручек, откосов, фурнитуры, подоконников, отливов и т.д. Все необходимые погрузо-разгрузочные работы. Затаривание образовавшегося мусора, в том числе демонтируемых оконных блоков, частей кирпичей, панелей, пыли и т.д., вывоз затаренного мусора, его дальнейшая передача в специализированные организации. |
| 4. | Порядок поставки (место предоставления услуг) | г. Екатеринбург, ул. Московская, 37 |
| 5. | Цена договора | При определении начальной (максимальной) цены договора использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  Цена договора определяется по результатам настоящего запроса предложений в электронном виде.  В цену договора входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору, включая НДС (в случае если предусмотрен), расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Никакие дополнительные расходы Исполнителя, независимо от причин их возникновения, не могут увеличивать цену Договора.  Сумма, подлежащая уплате Заказчиком победителю − юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. |
| 6. | Порядок оплаты | Оплата стоимости работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки, на основании счета, счета-фактуры (при необходимости) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  Счет (счет-фактура) и акт сдачи-приемки доставляются Исполнителем по месту нахождения Заказчика (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 16).  Аванс не предусмотрен. |
| **7.** | Размер обеспечения исполнения договора | Не установлен |
| 8. | Требования к безопасности, функциональным характеристикам  (потребительским свойствам) конструкции и работ | Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать ГОСТ или ТУ, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов (иметь сертификат соответствия либо декларация о соответствии).  Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:  - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  **Все материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».**  Результаты работ - установленные конструкции - не должны иметь нарушений при сборке и установке, загрязнений, неровных краев, царапин, сколов. Конструкции в целом или отдельные их части не должны иметь деформации, дефектов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком** | **Содержательная часть** |
| 1. | Идентичные услуги | Идентичными услугами признаются услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) исполнителями с сопоставимой квалификацией. |
| 2. | Однородные услуги | Однородными признаются услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности учитываются вид работ, услуг, их объем, качество, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. |

**Срок предоставления ценовой информации**: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на настоящий запрос о предоставлении ценовой информации в отношении услуг для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

**Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту** [**soc056@egov66.ru**](mailto:soc056@egov66.ru) **в формате PDF либо JPG.**

**Приложение:**

Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

Директор Н.М. Луначева

Буерашева И.С.

8 (343) 376-31-02

**ОТВЕТ**

**на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ**

**(оказание услуг)**[[1]](#footnote-1)

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Цена единицы выполненной работы (оказанной услуги) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[2]](#footnote-2)  [[3]](#footnote-3)

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 3

Расчет цены договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок действия ценового предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1. За исключением расчета начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается при наличии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). [↑](#footnote-ref-3)