**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект закупки | Ремонт **Пароконвектомат**а модель ПКА10-1/1ПМ  |
| Подразделение/адрес | Пищеблок, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 48 |
| Сроки (периоды) выполнения работ | Выполнение работ осуществляется с даты заключения договора в течение 5-ти рабочих дней. |
| Общие требования к оказанию услуг | Для устранения неисправности **пароконвектомата, установленного в пищеблоке,** Подрядчик должен выполнить:- демонтировать неисправные детали, оборудование и узлы;- произвести отчистку установочного места демонтированных узлов и деталей и т.д.;- проверить состояние контактов (разъемов, штекеров) подключения основного оборудования от демонтированных узлов, деталей, при необходимости привести в рабочее исправное состояние;- установить, закрепить и подключить исправное оборудование, узлы, детали на место демонтированных;- произвести запуск, настройку пароконвектомата в тестовом режиме. |
| Расходные материалы и запасные части | Подрядчик поставляет своими силами и за свой счет материалы, необходимые для замены. Перечень используемых в работе материалов, оборудования и узлов указан в Таблице № 1. |
| Требования к безопасности выполнения работ  | При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, требования пропускного режима и иные установленные у Заказчика правила и положения.  |
| Требования по объему гарантий качества работ | 100% объем |
| Требования к сроку предоставления гарантии качества работ | 12 (двенадцать) месяцев на весь объём выполненных работ с момента подписания акта выполненных работ.Если в период гарантийной эксплуатации пароконвектомата будут выявлены сбои в работе, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан выехать на объект в течение 3х календарных дней по письменной заявке Заказчика, направленной на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в договоре и устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.  |

 **Таблица №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Материалы, используемые в работе** | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Блок ТЭН Abat 9,0 кВт, 230 В, (нержавеющая сталь) | шт. | 1 |
| 2 | Центральный электронный блок управления пароконвектомата | шт. | 1 |
| 3 | Клавиатура Абат пленочная  | шт. | 1 |
| 4 | Частотный преобразователь вентилятора | шт. | 1 |
| 5 | Парогенератор на ПКА 6-1/1ПМ,ПКА 10-1/1ПМ | шт. | 1 |
| 6 | Шлейф подключения клавиатуры | шт. | 1 |

Руководитель АХЧ Ванагевич О.Н.

Главный энергетик Сухинский П.В.