|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2024-012501 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку расходных материалов на 2024 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **товара** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Ед. изм.** |
| 1 | Роторасширитель Davis-Boyle, 29-0014-00 или эквивалент  | Предназначен для предотвращения смыкания челюстей, удержания языка, обеспечения необходимого операционного поля, а также фиксации и исключения передавливания интубационной трубки.Роторасширитель рамочный в комплекте с клинками 5-ти типоразмеров - соответствиеДуга изогнутая в право с открытой левой стороной имеющая 2 упора о зубы - соответствиеДлина рамки - не менее 151 и не более 171 ммФиксатор клинков универсальный с упором для пальца - соответствиеШирина первого клинка - не менее 17 и не более 23 ммДлина первого клинка - не менее 25 и не более 31 ммШирина второго клинка - не менее 21 и не более 27 ммДлина второго клинка - не менее 65 и не более 85 ммШирина третьего клинка - не менее 22 и не более 28 ммДлина третьего клинка - не менее 80 и не более 90 ммШирина четвертого клинка - не менее 23 и не более 29 ммДлина четвертого клинка - не менее 92 и не более 102 ммШирина пятого клинка - не менее 24 и не более 30 ммДлина пятого клинка - не менее 107 и не более 117 ммМатериал инструмента - нержавеющая сталь – соответсвиеЭто изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 2 | Щипцы назальные прямые, бранши 4 мм, BLAKESLEY(тип 2, бранши 4 мм) или эквивалент  | Инструмент предназначен для захвата, удерживания, резекции и перемещения анатомических структур - соответствиеобщая длина - не менее 180 и не более 200 ммдлина рабочей части - не менее 110 и не более 130 ммширина рабочей тяги - не менее 2,6 и не более 3,6 ммвысота рабочей тяги - не менее 3,7 и не более 4,7 ммодна подвижная бранша – верхняя - соответствиеширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 ммдлина бранш - не менее 8 и не более 12 ммугол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50 Градрукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствиематериал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие.Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 3 | Щипцы назальные угловые 45°, бранши 4 мм, типа BLAKESLEY или эквивалент  | Инструмент предназначен для захвата, удерживания, резекции и перемещения анатомических структур.общая длина - не менее 180 и не более 200 мм длина рабочей части - не менее 108 и не более 128 ммширина рабочей тяги - не менее 3,7 и не более 4,7 ммвысота рабочей тяги - не менее 3,4 и не более 4,4 ммугол изгиба бранш вверх - не менее 40 и не более 50 Градодна подвижная бранша – верхняя - соответствие ширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 ммдлина бранш - не менее 8 и не более 12 ммугол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50 Градрукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствиематериал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 4 | Щипцы назальные прямые, бранши 4 мм, BLAKESLEY, прокусыв., тип 2, овал. бранши, 2,8мм или эквивалент  | Инструмент предназначен для захвата, удержания и выкусывания анатомических структур.общая длина - не менее 182 и не более 202 мм длина рабочей части - не менее 114 и не более 133 ммширина рабочей тяги - не менее 2,6 и не более 4,6 ммвысота рабочей тяги - не менее 2,9 и не более 4,9 ммширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 ммдлина бранш - не менее 7 и не более 11 ммширина прокусывания - не менее 2,3 и не более 3,3 ммбранши прямые - соответствие одна подвижная бранша - соответствие рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 5 | Щипцы биопсийные (антральные, изогнутые вверх на 115 град.) или эквивалент  | Инструмент предназначен для захвата, удержания и выкусывания анатомических структур.общая длина - не менее 180 и не более 200 мм длина рабочей части - не менее 130 и не более 150 ммдиаметр рабочей тяги - не менее 3,0 и не более 4,0 ммодна подвижная бранша -соответствиеширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 ммдлина бранш - не менее 7 и не более 11 ммугол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50угол изгиба дистальной части вверх - не менее 105 и не более 125длина изогнутой дистальной части - не менее 20 и не более 30рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2024 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: saf40@gkb40.ur.ru и omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева