МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района
города Екатеринбурга»

(ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»)

ул.  8 Марта, 16, г. Екатеринбург, 620014
Тел./факс (343) 376-56-68
ОГРН 1026605248526, ОКПО 46664082
ИНН 6661068270/667101001
E-mail: soc056@egov66.ru
https://zabota056.msp.midural.ru

__________________ № ______

На № _______ от ___________
Запрос о предоставлении ценовой информации 
в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара	

ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» планирует провести запрос котировок в электронной форме на поставку элементов адаптации для нужд учреждения (далее - Товар) со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование приобретаемых Товаров, 
примерный внешний вид	Основные характеристики закупаемых Товаров	Кол-во, шт.	
				
1	2	3	4	
1	Рампа (пандус) телескопическая трехсекционная, переносная 
	Переносные трехсекционные рампы для въезда и съезда по лестничному маршу и преодоления других перепадов высот людьми, передвигающимися в креслах-колясках. 
Рампы предназначены для временной адаптации помещений в условиях не позволяющих установить стационарные пандусы

Рабочая сторона рампы имеет бортики безопасности и оборудована противоскользящей, влагоустойчивой лентой: Да 
Ширина ленты: не менее 100 мм 
Наличие фиксаторов для надежного скрепления при раскладывании рампы: Да
Основа фиксаторов: Латунь и алюминий
Толщина фиксаторов: не менее 3 мм
Пандус способен выдерживать нагрузку до 200 кг: Да

Рампа выполнена из высокопрочного алюминия: Да
Толщина алюминия: не менее 2 мм                                                                                               

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик секции должны быть выполнены из алюминиевого профиля толщиной не менее 2мм: 
1-ая секция 38,6х184,2 мм; 
2-ая секция 48,3х190,5 мм; 
3-я секция 57х197мм. 
Длина каждой секции: не менее 1300 мм   
                                                     
Все элементы телескопической рампы не имеют острых углов и изготовлены промышленным способом: Да

В виду необходимости использования устройства людьми на различных креслах колясках ширина минимальной рабочей поверхности должна быть:
1-ой секции не менее 146 мм, 
2-ой секции не менее 153 мм; 
3-ей секции не менее 160 мм.               

Высота бортиков безопасности должна быть: 
1-ой секции не менее 36мм, 
2-ой секции не менее 44мм, 
3-ей секции не менее 53мм.

С целью обеспечения мобильности габаритные размеры каждой рампы в сложенном виде должны быть:                                                                                              - не более 74мм по высоте (с учетом площадок въезда/съезда),                                                                              - не более 202мм по ширине;                                                                         - длина не более 1550 мм (с учетом площадок въезда/съезда).

В разложенном виде длина рампы должна быть:
не менее 3600 мм без учета площадок въезда/съезда,
не менее 3680 мм с учетом площадок.

Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм Прямолинейность элементов: не более 1 мм

Конструкция данного пандуса оснащена металлическими фиксаторами, что гарантирует прочное скрепление и фиксацию раздвижных направляющих.

Вес изделия: не более 16 кг

Комплектация
Рампа телескопическая трехсекционная, переносная, с противоскользящим покрытием, М1, алюминий, 2 мм – 2 шт.
Паспорт изделия -1 шт.

Гарантийные обязательства: не менее 2-х лет	1 шт.	
2	Чехол для переноски трехсекционной рампы
	Наименование изделия: Сумка для рамп
Ткань: Оксфорд 420D
Полотняное переплетение: Да
Высокие разрывные нагрузки: Да
Чехол для рампы обеспечивает удобную транспортировку и хранение изделия, выполнен из высокопрочной нейлоновой ткани с ПВХ покрытиемДа

Размеры чехла ВxШxГ: 300х1600х100 мм
Данный чехол должен подходить для трехсекционной рампы в настоящей закупке
	1 шт.	
3	Тактильная пиктограмма («Туалет»)

	Изделие представляет собой информационный указатель, который передает информацию об объекте или услугах, посредством тифло изображения инфографики (пиктограмм), а также с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Содержание информации адаптировано к восприятию незрячими и слабовидящими посетителями.

Основа изделия: ПВХ пластик
Толщиной ПВХ пластика: не менее 3 мм
Полноцветной заливкой цвета: Да
Заливка цветом с ровным градиентом, без видимых проходов от печати: Да 
Цвет изделия: по согласованию с Заказчиком 
Прозрачное полиуретановое покрытие (пленка): Да
Толщина пленки: не менее 250 мк
Основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм
Форма вырубки изделия: по согласованию с Заказчиком

В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более:
- 110 мм по ширине;
- 150 мм по высоте;
- 3 мм по толщине 

Изделие изготовляется в цветном исполнении.
Фон: по согласованию с Заказчиком
Цвет брайлевских символов: по согласованию с Заказчиком
 
В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2000: Да

Полиуретановый лак: Да
Толщина лака: не менее 250 мк

Каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя: Да

Комплектация оборудования:
Изделие -1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.

В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	2 шт.	
4	Тактильная пиктограмма («Выход из здания»)

	Изделие представляет собой информационный указатель, который передает информацию об объекте или услугах, посредством тифло изображения инфографики (пиктограмм), а также с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Содержание информации адаптировано к восприятию незрячими и слабовидящими посетителями.

Основа изделия: ПВХ пластик
Толщиной ПВХ пластика: не менее 3 мм
Полноцветной заливкой цвета: Да
Заливка цветом с ровным градиентом, без видимых проходов от печати: Да 
Цвет изделия: по согласованию с Заказчиком 
Прозрачное полиуретановое покрытие (пленка): Да
Толщина пленки: не менее 250 мк
Основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм
Форма вырубки изделия: по согласованию с Заказчиком

В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более:
- 110 мм по ширине;
- 150 мм по высоте;
- 3 мм по толщине 
Изделие изготовляется в цветном исполнении, 
Фон: по согласованию с Заказчиком
Цвет брайлевских символов: по согласованию с Заказчиком
 
В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2000: Да

Полиуретановый лак: Да
Толщина лака: не менее 250 мк

Каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя: Да

Комплектация оборудования:
Изделие -1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.

В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	2 шт.	
5	Портативный ручной увеличитель

	Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для чтения, увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Асферическая поверхность линзы исключает возможность оптических и цветовых искажений по краям поля зрения. Прочная металлическая оправа надежно защищает оптику от сколов. Изделие передвигается по страницам, поэтому его не нужно держать на весу. Для более комфортного использования устройство имеет светодиодную подсветку, работа которой осуществляется нажатием на оправу линзы. 
Диаметр линзы: не менее 70 мм
Пятикратное увеличение: Да                                                                                       
Светодиоды: Наличие, не менее 3 шт.
Возможность включения подсветки нажатием на оправу линзы: Да  
Работа светодиодов от Li-ion аккумулятора: Да 
Аккумулятор встроен в металлический корпус: Да
Требование к аккумуляторной батарее: 3.7V 180mAh
Разъем USB: Наличие
Переключатель для включения/выключения питания подсветки на внутренней части корпуса: Наличие      

В комплект входит: 
Портативный ручной увеличитель – 1 шт.
Кабель USB – 1шт.
Ткань для очистки линзы – 1 шт.
Защитный чехол, который предотвратит линзу от повреждений: 1 шт. 
Паспорт изделия -1 шт.

 	2 шт.	
4	Тактильная мнемосхема (план объекта)

	Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим.

Основа: ПВХ пластик 
Толщина ПВХ пластика: не менее 3 мм
Полноцветная заливка цвета: Да
Заливка цветом с ровным градиентом, без видимых проходов от печати: Да
Цвет изделия: по согласованию с Заказчиком (имитация поверхности шлифованного металла «золото»/ «серебро»)
Цвет брайлевских символов: по согласованию с Заказчиком
Прозрачное полиуретановое покрытие (пленка): Да 
Толщина пленки: не менее 250 мк
В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее:
- 470 мм по высоте;
- 610 мм по ширине;
- 3 мм по толщине 

Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. 
Форма вырубки изделия: по согласованию с Заказчиком
Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком):                                                                                                     - место расположения мнемосхемы,                                                - наименование объектов и учреждений,                                      - расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. 
С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. 
Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:
- зона восприятия слабовидящих;
- зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2000: Да

Полиуретановый лак: Да
Толщина лака: не менее 250 мк
Требования к креплению: по согласованию с Заказчиком

Комплектация:
Изделие - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.	2 шт.	
	Тактильная мнемосхема (Санузел)

	Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим.

Основа: ПВХ пластик 
Толщина ПВХ пластика: не менее 3 мм
Полноцветная заливка цвета: Да
Заливка цветом с ровным градиентом, без видимых проходов от печати: Да
Цвет изделия: по согласованию с Заказчиком (имитация поверхности шлифованного металла «золото»/ «серебро»)
Цвет брайлевских символов: по согласованию с Заказчиком
Прозрачное полиуретановое покрытие (пленка): Да 
Толщина пленки: не менее 250 мк
В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее:
- 150 мм по высоте;
- 200 мм по ширине;
- 3 мм по толщине 

Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. 
Форма вырубки изделия: по согласованию с Заказчиком
Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком):                                                                                                     - место расположения мнемосхемы,                                                - наименование объектов и учреждений,                                      - расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. 
С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. 
Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:
- зона восприятия слабовидящих;
- зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля;
- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2000: Да

Полиуретановый лак: Да
Толщина лака: не менее 250 мк
Требования к креплению: по согласованию с Заказчиком

Комплектация:
Изделие - 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

Соответствие ГОСТ Р 59601-2021: Да
Соответствие ГОСТ Р 56832-2020: Да

В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.	2 шт.	
5	Крючок-держатель для трости и костылей
	Изделие представляет собой универсальный травмобезопасный крючок-держатель, предназначенный для одновременного крепления 2х костылей и входящую в комплект прямоугольную тактильную табличку, изготовленную из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде костылей для обозначения назначения изделия.
Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН, служит для размещения на нем личных вещей: костылей, трости, одежды, полотенец, и пр. 

Крючок должен быть изготовлен из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304 (08Х18Н10): Да
Основание крючка: нержавеющая сталь
Толщина: не менее 3 мм

Крючок размещается на высоте: не выше 1,3 м
Монтаж изделия: крепёжный фланец должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 60 мм и иметь не менее 2х монтажных отверстий для дюбель-гвоздей
Крепление основания таблички: Двусторонняя клеящееся лента
Максимально допустимая нагрузка: не более 16 кг

С целью информационного обеспечения людей с нарушениями ОДА, крючок должен быть инкрустирован в тактильный указатель: Да
Информационная тактильная табличка должна быть изготовлена из ПВХ пластика толщиной не менее 3мм: Да
Габариты таблички:
По высоте не более 200мм;
По ширине не более 150мм
Края таблички должны быть скошенными на 30гр и обработанными промышленным способом: Да
Цвет: желтый (RAL 1018) с нанесением тифлографики и брайлевских символов черного цвета  

В виду ограниченного места при установке, размеры изделия (с учётом информационного указателя) не должны превышать 200 мм по высоте, 160мм по ширине и 144 мм по глубине.

Информация на тактильной табличке: 
- изображение костылей (по средствам тифлографики); 
- информация о назначении изделия (по средством шрифта по системе Брайля)

Поверхность тактильной таблички: рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 по ГОСТ Р 51671-2020: Да

Комплектация:
Крючок-держатель для костылей, М12, нержавеющая сталь – 1 шт.
Тактильная табличка – 1 шт.
Паспорт изделия -1 шт.

Гарантийные обязательства: не менее 2-х лет
	2 шт.	
Техническое задание разработано в соответствии с рекомендациями 
Всероссийского общества слепых (ВОС) в 2018 году.

№ пп	Описание планируемой закупки	Содержательная часть 	
1.	Предполагаемые сроки проведения закупки	Ноябрь - Декабрь 2023 года

2.	Планируемый срок заключения договора	Договор будет заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки	
3.	Основные условия исполнения договора	Своевременная поставка товара. Доставка, разгрузка, перемещение товара входят в условия договора. 	
4.	Порядок поставки товара	Товар поставляется единоразово по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16
	
5.	Порядок оплаты	Оплата по договору осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на банковский счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Поставщика счета, счет-фактуры (при необходимости), на основании подписанной (ых) Сторонами Товарной накладной (либо универсального передаточного документа), товарно-транспортной накладной (при необходимости). 
Аванс не предусмотрен.	
6.	Размер обеспечения исполнения договора	Не установлен	
7.	Требования к гарантийному сроку товара, объему предоставления гарантий их качества 	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшими в употреблении, не восстановленными, промышленного производства.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Товар должен быть предназначен для использования на территории Российской Федерации (либо не запрещен к использованию на территории Российской Федерации).
Товар должен иметь сертификат соответствия/декларацию о соответствии. Заверенные копии сертификатов соответствия/деклараций о соответствии передаются Заказчику в момент поставки Товара.
Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка Товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара и принадлежностей к нему (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара.

№ пп	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком	Содержательная часть 	
1.	Идентичные товары	Товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться	
2.	Однородные товары	Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.	

Сроки предоставления ценовой информации: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения настоящего запроса.
Из ответа на настоящий запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:
1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
2) срок действия предлагаемой цены;
3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.   

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту  soc056@egov66.ru  в формате PDF либо JPG.

Приложение:		
1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.	

Директор                                                                                  Н.М. Луначева

Буерашева Ирина Сергеевна
8 (343) 376-31-02

Форма 

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара
(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе. 
Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Номер строки	Наименование товара. 
Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу)	Цена за единицу товара	Расчет предлагаемой цены товара	

1	2	3	4	5	
1.					
	Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное			

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.
Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: 
Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

Руководитель организации	_____________________	/_______________________	
М.п.	(подпись)	(расшифровка)