Министерство здравоохранения

Свердловской области

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области**

**«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка»**

(ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»)

623734 Свердловская область,

Режевский район, пос. Липовка

тел./факс (34364) 5-80-01

E-mail: lipovka@inbox.ru

РУКОВОДИТЕЛЮ

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Запрос о предоставлении

ценовой информации.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» просит выслать коммерческое предложение на поставку оборудования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара, описание | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Антивандальная видеокамера IP SMR-2829-DL-MIC-POE(2.8мм)**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Купольная IP камера в металлическом корпусе на пластиковом основании, 2-3 мегапикселя(25к/с), модуль SONY IMX307 + GK7205V200, объектив 2.8мм, угол обзора 106.9 градусов, двойная(DLED) подсветка до 20 метров(ИК + LED), встроенный микрофон, XMEYE, питание 12В или POE. | шт. | 10 |
| 2 | **Камера видеонаблюдения IP SMR-2328-130-POE (2.4мм) 4 Мп**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Уличная цветная IP камера в металлическом цилиндрическом корпусе. 2MP(1920x1080P) 25к/с, SONY STARLIGHT(STARVIS) IMX307, GK7205V200, объектив 2.4мм, угол обзора 130 градусов, H.264/H.264+/H.265/H.265+/H.265++(AI), питание 12В или POE. | шт. | 5 |
| 3 | **Камера видеонаблюдения IP SMR-8749-POE (2.7-13.5мм)**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Уличная цветная IP камера в металлическом цилиндрическом корпусе. 8MP(3840x2160) 17к/с. 5MP/4MP/3MP/2MP 25к/с, модуль 1/2.8 SONY IMX415 + NT98566, объектив 2.7-13.5мм(угол обзора примерно 105-30 градусов), H.264/H.265X/H.265, питание 12В или POE. | шт. | 1 |
| 4 | **Видеорегистратор** **IP SMR-9236-4K**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | IP-регистратор 36 каналов 8MP/4K(3840x2160.Поддержка H.264/H.265. Поддержка 2 жестких дисков до 14ТБ каждый. VGA/HDMI разрешение до 8MP(4K). NETIP/ONVIF/RTSP.Поддержка режима отправки фотографий по циклу (64-86400 сек) или в заданное время(настраивается отдельно) на e-mail, FTP сервер или в память регистратора.Поддержка интеллектуальных функций для IP камер (пересечение линии, оставленный и потерянный предмет, пересечение периметра).Индивидуальная настройка записи для каждого канала: по расписанию, постоянная, по движению.Возможность архивации видеофрагментов на USB-носитель через меню видеорегистратора(форматы скачиваемых файлов на выбор : H.26X(в исходном виде), AVI, MP4). | шт. | 2 |
| 5 | **Неуправляемый сетевой коммутатор** **POE SMR-8-2-250-AI-120W.**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Коммутатор POE 8x10/100 Мб/с, Uplink 2x10/100 Мб/с, IEEE802.3AF/AT(POE-A), IEEE 802.3/802.3u, AI Watchdog, дистанция до 250м(10 мбит/с), встроенный блок питания, кабель питания в комплектеСовместим с: IEEE802.3 af/at, IEEE802.3 , IEEE802.3u, 802.3x, Pin RJ45 1/2(+), 3/6(-) , POE порт: 8 х 10/100 Мб/с, Uplink порт: 2 х 10/100 Мб/с, Расстояние передачи до 100 метров в стандартном режиме (до 100Мб/с) по UTP кабелю категории 5e, Расстояние передачи до 250 метров в адаптивном режиме (до 10Мб/с) по UTP кабелю категории 5e, PoE порты с 1 по 8, выходная мощность : 30Вт IEEE802.3 af/at на порт, PoE порты 1-8 Watchdog, Бюджет мощности PoE: ≤120Вт, Таблица MAC адресов: 2К, Высокая пропускная способность: 10Гб/с , Plug & Play, Рабочая температура : -10°...+55°C, Защита от перегрева, Защита от перенапряженя,Защита от короткого замыкания, Встроенная грозозащита до 4кВ. | шт. | 1 |
| 6 | **Жесткий диск WD10ТВ**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Объем накопителя – 10ТВТип устройства – HDDМакс. скорость интерфейса 600 МБ/сСкорость чтения 265 МБ/с, Скорость записи 265 МБ/сОбъем и скорость Емкость 10 ТБ, Объем буфера 256 МБ Скорость вращения 7200 об/мин | шт. | 1 |
| 7 | **Кабель UTP**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Марка: UTP cat.5e 4х2х0.52 (24AWG)Категория 5еКоличество пар 4Материал жилы медь (Cu)Тип проводника одножильный (Solid)Диаметр токопроводящей жилы 0,52ммТип прокладки внутренняя (Indoor)Изоляция жил полиэтилен высокой плотностиМаркировка жил цветоваяОболочка ПВХМаксимальная частота : 100МГцМаксимальная скорость : до 1000Мбит/с | м. | 610 |
| 8 | **Кабель UTP**или эквивалент, обеспечивающий идентичные характеристики | Кабель UTP уличный с тросом 4х2х0,52мм.**Диаметр проводника:** 0,52 мм**Материал проводника:** Медь**Количество проводников:** 4 пары**Тип оболочки:** PE Полиэтилен**Применение:** Наружное**Количество в упаковке:** 305мНаличие троса.Оболочка  ПВХЦвет оболочки: чёрныйЭксплуатация от -50 до +50° | м. | 610 |

**Условия поставки**.

**Место доставки**: - Свердловская область, Режевской район, пос. Липовка.

**Срок (период) поставки**: Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора. Прием товара на склад Заказчика осуществляется с 08.00 часов до 15.00 часов.

**Условия поставки товара:** поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика.

**Требования к упаковке**

Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Поставка должна осуществляться с соблюдением условий поставки и температурного режима, необходимого для сохранения функциональных характеристик. Тара должна отвечать требованиям ГОСТов.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара**

При обнаружении брака товар возвращается Поставщику по акту. Поставщик обязан поставить товар взамен возвращенного бесплатно.

Одновременно вместе с Оборудованием Поставщик предоставляет Заказчику

1. гарантию производителя на Оборудование. Срок действия такой гарантии составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;
2. гарантию Поставщика на Оборудование. Срок действия такой гарантии составляет не менее чем срок действия гарантии производителя на Оборудование (с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов). Объем предоставления гарантий качества Оборудования для каждой единицы поставляемого Оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя (изготовителя) Оборудования.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию производителя на Оборудование и гарантию Поставщика на Оборудование, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

**Оплата поставленного товара.**

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после получения партии товара на основании выставленных Поставщиком счет-фактур (счетов) и товарных накладных или УПД в течение 7 (семи) рабочих дней.

Просим выслать информацию по электронной почте: zakup@lipovka.info.