Приложение № 1

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование, количество товара****Функциональные, качественные характеристики товара (наименование показателя, значение показателя)** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | **Носилки** | **Шт** | **4** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики**  |  |  |  |
| Материал полотна носилок |  | Ткань с ПУ покрытием Оксфорд или эквивалент | Конкретное значение |
| Материал чехла |  | Ткань с ПУ покрытием Оксфорд или эквивалент | Конкретное значение |
| Ширина стропы | мм | Не менее 40 | Конкретное значение |
| Ремни для фиксации пациента |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Четыре пары ручек для переноски пациента |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Номинальная нагрузка | кг | не менее 150 | Конкретное значение |
| Носилки должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3%-ным раствором перекиси водорода |  | наличие | Неизменный показатель |
| Длина полотна | мм | Не менее 1900 | Конкретное значение |
| Ширина полотна | мм | Не менее 700 | Конкретное значение |
| Масса изделия | кг | Не более 1 | Конкретное значение |
| 2 | **Щит транспортный с системой фиксации головы** | **шт** | **3** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Щит изготовлен из высокопрочного окрашенного полиэтилена, без примесей, не содержит латекса |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Устойчивость к ударам |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Вспененное покрытие, обеспечивающее плавучесть доски |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Рентгенопрозрачность |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Возможность дезинфекции растворами  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Грузоподъемность | кг | Не менее 159 | Конкретное значение |
| Система фиксирующих ремней |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Фиксатор головы складной иммобилизационный |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Совместимость со спасательными досками, имеющими 8 и более проемов для захвата |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Рентгенопрозрачность |  | Наличие | Неизменный показатель |
| В боковых блоках иммобилайзера наличие отверстий для ушей |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Фиксация иммобилайзера производится с помощью ремней |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Упоры иммобилайзера фиксируются с помощью контактной ленты |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Иммобилайзер адаптируется для детской головы |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Габаритные размеры фиксатора головы: |  |  |  |
| в рабочем состоянии | мм | Не менее 420x240x200 | Конкретное значение |
| в сложенном состоянии | мм | Не более 420 х 240 х 60 | Конкретное значение |
| Масса фиксатора головы | кг | Не более 1,5 | Конкретное значение |
| Габаритные размеры ременной системы: |  |  | Конкретное значение |
| Габаритные размеры ременной системы в сложенном виде | мм | Не менее 550x85x90 | Конкретное значение |
| Общая длина ремней ременной системы | мм | Не менее 9100 | Конкретное значение |
| Ширина ремней ременной системы | мм | не менее 50 | Конкретное значение |
| Масса ременной системы | кг | Не более 0,5 | Конкретное значение |
| Габаритные размеры щита |  | Не менее 1830 х 450 х 50 | Конкретное значение |
| Масса щита | кг | не более 7,5 | Конкретное значение |
| **Комплектация** |  |  |  |
| Щит спинальный иммобилизационный |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Фиксатор головы складной иммобилизационный |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Ременная система |  | Наличие | Неизменный показатель |
| 3 | **Костыли** | **пара** | **6** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Материал изготовления: металл |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Материал изготовления валиков |  | Резина или эквивалент | Неизменный показатель |
| Тип  |  | Подмышечные | Неизменный показатель |
| Диапазон регулировки по высоте | см | Не уже 160-180 | Диапазонное значение |
| Максимальная нагрузка | кг | Не менее 100 | Конкретное значение |
| Вес костылей в паре | кг | Не более 1,7 | Конкретное значение |
| 4 | **Пузырь для льда** | **шт** | **6** |  |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики**  |  |  |  |
| Материал изготовления: вулканизированная резина |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Комплектность: пузырь для льда, крышка, уплотнитель, предотвращающий протекание |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Диаметр | см | Не менее 15 | Конкретное значение |
| 5 | **Комплект шин для транспортной иммобилизации**  | **шт** | **6** |  |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Шины складные |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Тип |  | Взрослый | Неизменный показатель |
| Место наложения |  | Верхние и нижние конечности, шейный отдел позвоночника | Неизменный показатель |
| Материал изготовления |  | пластик или эквивалент | Конкретное значение |
| ***Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых*** |  |  |  |
| В развернутом состоянии | мм | Не менее 630х225 | Конкретное значение |
| В сложенном состоянии | мм | Не более 380х225х25 | Конкретное значение |
| Масса | кг | Не более 0,18 | Конкретное значение |
| ***Шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности для взрослых*** |  |  |  |
| В развернутом состоянии | мм | Не более 1200х280 | Конкретное значение |
| В сложенном состоянии | мм | Не более 280х140х40 | Конкретное значение |
| Масса | кг | Не более 0,5 | Конкретное значение |
| ***Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности для взрослых*** |  |  |  |
| В развернутом состоянии | мм | Не более 850х225 | Конкретное значение |
| В сложенном состоянии | мм | Не более 225х140х40 | Конкретное значение |
| Масса | кг | Не более 0,28 | Конкретное значение |
| ***Повязка косыночная взрослая*** |  |  |  |
| В развернутом состоянии | мм | Не менее 470 х 230 | конкретное значение |
| Масса | кг | Не более 0,08 | Конкретное значение |
| **Комплектация** |  |  |  |
| Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Шина транспортная иммобилизационная для нижней конечности для взрослых |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Шина транспортная иммобилизационная для верхней конечности для взрослых |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Бинт медицинский стерильный |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Повязка косыночная взрослая |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Бинт медицинский стерильный |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Сумка транспортировочная |  | Наличие | Неизменный показатель |
| 6 | **Роторасширитель**  | **уп** | **6** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Тип |  | Одноразовый | Неизменный показатель |
| Вид |  | Винтовой | Неизменный показатель |
| Материал изготовления |  | Пластик | Неизменный показатель |
| Размеры | мм | Не менее 83х60х25 | Конкретное значение |
| Длина рабочей части | мм | Не менее 41 | Конкретное значение |
| 7 | **Языкодержатель** | **шт** | **6** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Выполнен в виде двух соединенных между собой, перекрещенных браншей с кольцевидными ручками |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Длина | мм | Не менее 190 | Конкретное значение |
| Рабочие поверхности овальные с поперечной насечкой |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Овальное отверстие на одной бранше |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Диаметр | мм | Не менее 20 | Конкретное значение |
| Тип фиксатора |  | Кремальера | Неизменный показатель |
| Материал изготовления: медицинская сталь |  | Наличие | Неизменный показатель |
| На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоев, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки, следов смазки |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Маркировка электроэррозионным способом: наименования производителя, артикула, номер партии |  | Наличие | Неизменный показатель |
| 8 | **Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни** | **шт** | **2** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Размер в собранном виде | м | Не более 1,3 х 0,8 | Конкретное значение |
| Общий вес  | кг | Не более 3,5 | Конкретное значение |
| Размер короба | мм | Не более 260х380х500 | Конкретное значение |
| Формат плакатов  |  | Не менее А4 | Конкретное значение |
| Плакаты:  |  |  |  |
| Наркотическая зависимость |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Алкогольная зависимость |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Никотиновая зависимость |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Профилактика ВИЧ и СПИД |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Профилактика гриппа |  | Наличие | Неизменный показатель |
| **Комплектность** |  |  |  |
| Пластиковый стент с 5-ю карманами | шт | 1 | Неизменный показатель |
| Плакаты с пропагандой ЗОЖ | шт | Не менее 5 | Конкретное значение |
| 9 | **Набор для проведения коникотомии одноразовый** | **шт** | **2** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| Срок стерильности на дату поставки товара | месяц | Не менее 12 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Диаметр канюли  | мм | Не более 4,0 | Конкретное значение |
| Комплектность |  |  |  |
| Трахеостомическая канюля без манжеты |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Санационный катетер  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Коннектор 15 мм. для подсоединения к аппарату ИВЛ и ТВО фильтров |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Скальпель |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Салфетка спиртовая |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Проводник |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Тесьма для фиксации канюли |  | Наличие | Неизменный показатель |
| 10 | **Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов** | **шт** | **2** | Неизменный показатель |
| **Общие требования** |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения  |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Гарантийный срок  | месяц  | Не менее 12 месяцев  | Конкретное значение |
| Год выпуска  | год | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
| **Технические характеристики** |  |  |  |
| Крышка с плотно пригнанными краями и рёбрами жесткости, а также ободом для фиксации по нижнему краю |  | Наличие | Неизменный показатель |
| Материал изделия |  | Полипропилен или эквивалент | Конкретное значение |
| Фактический объем изделия | л | Не менее 12 | Конкретное значение |
| Высота изделия | мм | Не менее 305 | Конкретное значение |
| Верхний диаметр | мм | Не менее 285 | Конкретное значение |
| Нижний диаметр | мм | Не менее 220 | Конкретное значение |