Приложение № 1

к запросу цены от 22.11.2023 г. № б/н

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению и монтажу жалюзи, рулонных штор**

**1. Наименование работ:** по изготовлению и монтажу жалюзи, рулонных штор (далее –работы, товар).

ОКПД 2 – 43.39.11.190, ОКВЭД 2 – 43.39

**2. Место выполнения работ:** помещения здания литер А ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 173 а.

**3. Сроки выполнения работ:** с момента заключения договора по 25.12.2023 г.

**4. Требования к выполнению (результату) работ (функциональные, технические, качественные характеристики), объем работ:**

**4.1. Требования к качеству (результату) работ, гарантийные обязательства:**

1. Работы, в том числе результат работ (изготовленные жалюзи, шторы (далее – товар), должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ, иными нормативными правовыми актами, документам по стандартизации, применяемым к данному виду работ, товаров.

2. На изготовленные товары Исполнитель предоставляет гарантию в течение 12 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с даты приемки товаров.

Все затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств (в том числе с временным хранением, транспортировкой к месту выполнения работ и обратно) несет Исполнитель.

При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими редакциями документов. В случае, если один из документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, Исполнитель руководствуется действующей редакцией такого документа или редакцией документа, принятого взамен его.

**4.2. Объем работ:**

Работы включают в себя:

изготовление по размерам Заказчика жалюзи, рулонных штор из материалов Исполнителя с характеристиками (значениями показателей), установленными пунктом 4.4. технического задания;

доставка до места монтажа и монтаж жалюзи и рулонных штор.

**4.3. Условия выполнения работ:**

1. Работы выполняются Исполнителем лично в течение срока, установленного договором. Дата и время выезда специалиста Исполнителя для выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

2. Исполнитель выполняет работы с использованием собственного оборудования, материалов, технических средств, инструментов необходимых и достаточных для качественного выполнения работ, предусмотренных договором.

3. В ходе выполнения работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., обеспечивающих безопасность граждан, сохранность имущества Заказчика в месте выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

4. До изготовления жалюзи, штор Исполнитель:

согласовывает цвет, материал и фактуру материала жалюзи и штор с Заказчиком;

проводит контрольный замер размеров жалюзи и штор в помещениях мест монтажа с участием Заказчика.

5. Исполнитель выполняет изготовление жалюзи и рулонных штор из собственных материалов в соответствии с характеристиками (значениями показателей), установленными пунктом 4.4. технического задания.

6. Используемые для изготовления жалюзи и штор материалы, механизмы, фурнитура, комплектующие, крепежные элементы и т.п. (далее – материалы) должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены: не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество материалов должно соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия ГОСТ Р, декларациями, если материалы, оборудование, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат обязательному подтверждению соответствия. На материалы, не подлежащие обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р, а также по действующим техническим регламентам Таможенного Союза, Исполнитель предоставляет отказное письмо по сертификации, выданное аккредитованным органом, либо его надлежащим образом заверенную копию.

7. Монтаж жалюзи, рулонных штор выполняется Исполнителем в помещениях, указанных в пункте 4.4. технического задания. Исполнитель обеспечивает доставку жалюзи и рулонных штор до места их монтажа собственными силами, с использованием собственного транспорта.

8. Монтаж жалюзи включает разметку мест крепления, монтаж карниза к потолку, сборка конструкции жалюзи, контроль симметричности конструкции жалюзи, проверка механизма работы конструкции жалюзи.

Монтаж рулонных штор включает разметку мест крепления, монтаж креплений для конструкции рулонных штор на стену, установка конструкции рулонных штор в крепления, контроль симметричности конструкции рулонных штор, проверка работы механизма конструкции штор.

9. По завершении монтажных работ Исполнитель обеспечивает уборку места выполнения работ и вывоз мусора.

**4.4. Характеристики жалюзи, рулонных штор:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование, значение показателя** | **Кол-во, ед. изме-рения** | **Место монтажа** | **Цена**  **за ед. изм., руб.\*** | **Стоимость с учетом кол-ва, руб.\*** |
| 1. | Вертикальные тканевые жалюзи  ОКПД 2 –22.23.14.130  ОКВЭД 2 – 13.92.2 | Форма: ламели  Материал: бали серебро (или эквивалент)  Состав материала: 100 % полиэстер  Цвет материала: серебро  Структура материала: жаккард  Стойкость к выгоранию: 4-5  Затемнение: 50 %  Ширина: 234 см  Высота: 208 см  Механизм: поворотное двустороннее раскрытие/ закрытие  Механизм управления: цепочка  Нижний отвес: наличие  Тип способа крепления: потолочный | 1 штука | 1221 |  |  |
| 2. | Вертикальные тканевые жалюзи  ОКПД 2 – 22.23.14.130  ОКВЭД 2 – 13.92.2 | Форма: ламели  Материал: бали серебро (или эквивалент)  Состав материала: 100 % полиэстер  Цвет материала: серебро  Структура материала: жаккард  Стойкость к выгоранию: 4-5  Затемнение: 50 %  Ширина: 228 см  Высота: 210 см  Механизм: поворотное двустороннее раскрытие/ закрытие  Механизм управления: цепочка  Нижний отвес: наличие  Тип способа крепления: потолочный | 3 штуки | 1222 |  |  |
| 3. | Вертикальные тканевые жалюзи  ОКПД 2 –22.23.14.130  ОКВЭД 2 – 13.92.2 | Форма: ламели  Материал: кельн (или эквивалент)  Состав материала: 100 % полиэстер  Цвет материала: бежевый  Структура материала: жаккард  Стойкость к выгоранию: 4-5  Затемнение: 50 %  Ширина: 228 см  Высота: 207 см  Механизм: поворотное двустороннее раскрытие/ закрытие  Механизм управления: цепочка  Нижний отвес: наличие  Тип способа крепления: потолочный | 1 штука | 1316 |  |  |
| 4. | Рулонные шторы  ОКПД 2 –13.92.22.120  ОКВЭД 2 – 13.92.2 | Форма: рулон  Материал: омега софт (или эквивалент)  Состав материала: 100 % полиэстер;  Цвет материала: светло-серый  Структура материала: гладкая поверхность  Затемнение: 55 %  Ширина: 110 см  Высота: 208 см  Механизм: опускание/подъем  Механизм управления: цепочка  Нижний отвес: наличие  Тип способа крепления: настенный | 4 штуки | 1305 |  |  |

**\* заполняется по результатам определения Исполнителя**

**4.5. Расчет стоимости монтажных работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Количество, ед. измерения** | **Цена, в руб. за ед. изм.\*** | **Стоимость, руб. с учетом количества работ\*** |
| 1. | Монтаж вертикальных тканевых жалюзи | 5 штук |  |  |
| 2. | Монтаж рулонных штор | 4 штуки |  |  |
| Всего (включая НДС в размере\_\_\_\_\_/НДС не облагается) | | | |  |

**\* заполняется по результатам определения Исполнителя**