|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2025-003718 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок Поставка и установка экокашпо, экоскамьи, просим Вас предоставить коммерческое предложение:

1. **Наименование поставляемых товаров:** Поставка и установка экокашпо, экоскамьи, экоурн для благоустройства территории ГАУЗ СО «ГКБ№40» у Хирургии, Терапии, КДП
2. **Количество поставляемых товаров:** согласно приложению №1 к техническому заданию.
3. **Место поставки товаров:** ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40», 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189
4. **Сроки поставки товаров**: с момента подписанияпо 30.04.2025г***.***
5. **Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара:** оплата производится по безналичному расчёту по факту поставки товара в течение \_\_\_ рабочих дней после подписания накладной.
6. **Условия поставки товаров:** поставка товара производится по графику с предварительным уведомлением представителей заказчика не менее чем за 3 рабочих дня.
7. **Общие требования к товару:**

Товар должен быть новым, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии от Поставщика. Товар в момент передачи Заказчику должен обладать свойствами, указанными в контракте и/или определенными обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным товарам, и быть пригодными для использования по назначению. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Поставленный товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Экологические требования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования»:Доля вторичного сырья, использованного при производстве поставляемого товара, должна составлять не менее 90 % (девяносто) процентов.

1. **Требования по комплектности:** согласно приложению к техническому заданию.
2. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:** паспорта на изделия, наличие заверенных синей печатью копий сертификатов на товар (сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия Техническим условиям на поставляемую продукцию, экологический сертификат соответствия).
3. **Требования по объёму гарантии качества товаров:** 100%.
4. **Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:** Партия Товара, которую предоставляют на Центральный склад ГАУЗ СО «ГКБ №40» должна содержать сведения: 1) о количестве в упаковке (штук);

2) о наименование вида Товара;

3) размеры Товара

**Приложение №1 к техническому заданию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и краткаяхарактеристика продукции (товара) | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Экокашпо прямоугольное с дном. Арт. Ferro 16Материалы:Каркас – Ламели из 100% полимерпесчаного композитаТекстура ламелей: под дерево.Цвет ламелей – светло-серый.Метод окрашивания - в массе.Размеры кашпо: 1600х394мм, высота 530 мм.Размеры ламели: толщина 37 мм, длина 1600 мм, ширина 80 мм.Класса пожарной опасности – КМ1Состав из негорючего материала (НГ) по ГОСТ Р 57270-2016Способ установки кашпо: установка (крепление) изделия на керамогранит у хирургии (главный вход). | шт. | 4 |
| 2. | Экокашпо прямоугольное с дном. Арт. Ferro 10Материалы:Каркас – Ламели из 100% полимерпесчаного композитаТекстура ламелей: под дерево.Цвет ламелей – светло-серый.Метод окрашивания - в массе.Размеры кашпо: 1000х394мм, высота 530 мм.Размеры ламели: толщина 37 мм, длина 1000 мм, ширина 80 мм.Класса пожарной опасности – КМ1Состав из негорючего материала (НГ) по ГОСТ Р 57270-2016Способ установки кашпо: установка (крепление) изделия на керамогранит у хирургии (главный вход). | шт. | 2 |
| 3. | Экокашпо прямоугольное без днаАрт. PotКаркас – в основе каркаса кашпо 2 стальных обруча (квадрат) размером 316х312мм, покрашенных порошковой краской черного цвета, обручи шириной 30 мм и толщиной 4 мм. Ламели — из 100% полимерпесчаного композита, крепятся саморезами 6 х 30 мм на обручи каркаса.Текстура ламелей: под дерево.Цвет ламелей – коричневый (шоколад).Метод окрашивания - в массе.Размеры кашпо: 394х400мм, высота 450 мм.Размеры ламели: толщина 37 мм, длина 450 мм, ширина 80 мм.Класса пожарной опасности – КМ1Состав из негорючего материала (НГ) по ГОСТ Р 57270-2016Способ установки кашпо: Установка (крепление) на брющатку у КДП | шт. | 1 |
| 4. | Экоскамья со спинкой 2.0мАрт. Ridus 01LЛамели — из 100% полимерпесчаного композита.Опора для скамьи - из 100% полимерпесчаного композита.Текстура ламелей: под дерево.Цвет ламелей – коричневый (шоколад).Цвет опоры – черный (графит).Метод окрашивания - в массе.Размеры экоскамьи:692х2000мм, высота 806 мм.Размеры ламели: толщина 37 мм, длина 2000 мм, ширина 80 мм.Размеры опоры: толщина 80 мм, длина 789 мм, ширина 692 ммКласса пожарной опасности – КМ1Состав из негорючего материала (НГ) по ГОСТ Р 57270-2016Способ установки: Установка (крепление) на керамогранит у терапии | шт. | 3 |
| 5. | Экоурна прямоугольная без металлокаркаса.Арт. Dorma Материалы:Текстура изделия: под дерево.Цвет – коричневый (шоколад).Метод окрашивания - в массе.Вкладыш – из оцинкованного металла толщиной 0,45 мм. Размеры урны: 418х418мм, высота 595 мм.У урн нет дна, у вкладыша на дне опорный борт, который самостоятельно стоит на асфальте.Способ установки урн: Установка (крепление) на асфальт у терапии | шт. | 2 |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Рябкова Екатерина Константиновна: er@gkb40.ur.ru

С уважением,

Специалист службы ГАУЗ «ГКБ № 40» Е.К.Рябкова