Министерство здравоохранения Свердловской области

**государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области**

Руководителю

**«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка»**

**(ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»)**

*п. Липовка, Режевской район,*

*Свердловская область, 623734*

*тел/факс: (34364) 58001*

*ИНН 6628000074/КПП 667701001*

*ОКВЭД 86.10 ОКПО 01945470*

Исх. №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Запрос о предоставлении ценовой информации.

Администрация государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка», просит до 11.12.2024 года выслать коммерческое предложение на поставку кофемашины со стойкой для проведения закупки в электронной форме.

# Наименование товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики | Един. измер. | Кол-во |
| 1. | **Кофемашина «Jetinno JL22» со стойкой и платежным терминалом Vendista**  | **Характеристики:**Модель JL22Размер не менее 400 (Ш) \* 667 (В) \* 550(D) ммНоминальное напряжение / частота: 220 В / 50 Гц Номинальная мощность не менее 3000 ВтНоминальный ток не менее 16AДлина провода источника питания не менее 1.5мРабочая температура / влажность кофемашины от 5℃ до 35 ℃ / 10% относительной влажности(RH) - 90% относительной влажности(RH)Номинальное давление не менее 0.6MPaИнтерфейс связи USB; WIFI; 4G опцианольноВысококонтрастный сенсорный дисплей с подсветкой диагональю  не менее 10,1"Объем растворимых контейнеров 3шт/1,5л (регулируемое количество контейнеров)Объем контейнера для кофейных зерен не менее 1,5 КгОбъем поддона для сточных вод не менее 1.5лОбъем ведра для отходов не менее 50 кофейных таблетокОбъем бойлера не менее 700 мл с контролем температуры 92-95СМощность бойлера не менее 2700WВысота выхода воды от 80 мм до 115 ммФункция обнаружения кофейных зерен наличиеРейтинг IP IPX1Автоматическая промывка, настраиваемая по времени или по количеству выданных напитковНе менее 2 миксеров со скоростью 17 000 (+-1000) оборотов в минутуСъемный каплесборник не менее 1 лТип помпы: вибрационнаяВстроенная кофемолка с плоскими жерновами не менее 64 ммПроизводительность не менее 300 чашек/день Дозировка кофе: от 8 до 20 гКапучинатор наличиеКонтейнер для шоколада наличиеКонтейнер для сухого молока наличиеИспользуемый кофе зерновойИндикатор уровня воды наличиеИндикация включения наличиеСчетчик порций наличиеВозможность подключения к водопроводу наличиеТип напитка: Эспрессо, Двойной эспрессо, Американо, Американо XL, Капучино, Капучино XL, Латте, Латте Макиато, Горячий шоколад, Молочный шоколад, Мокачино / Раф/ кисель, Горячая водаЦвет черный**Основные показатели кофемашины:**1) Время приготовления одного растворимого напитка: от 30 до 40 секунд 220 мл;2) Кофе Эспрессо: не менее 45 с 30 мл (время заваривания 35 сек) настройки влияют на вкус и время приготовления;3) Скорость подачи горячей воды: не более 10 мл/с;4) Время запуска машины: не более 2 мин;5) Способ оплаты: WeChat / Alipay / банкнотное устройство / монетоприемное устройство / другое MDB-устройство;6) Интерфейс связи: Wi-Fi, опционально 4G;7) Операционная система: Android.**Платежный терминал для оплаты характеристики:**Подключается по шине MDB, Pulse, UARTИмеет собственный канал связи 4G и внешнюю сим-картуМожет работать под управлением модема телеметрииИмеет встроенный MDB masterВозможно подключение к автоматам, не поддерживающим в полной мере прием оплаты с карты (старым, специализированным). Может принимать начисление кредита из внешней сети (кассы торговой зоны, веб-сайта и т.д.)Собирает статистику продаж, сигнализирует о сбоях автомата в Личном кабинете и через TelegramМожет выводить брендированную картинку клиента на своем экране Поддерживает подключение к онлайн-кассе (nanokassa, orange data, initpro, rekassa, атол), выводит QR-код чека по 54-ФЗ. Фискализируются продажи Может автоматически возвращать сумму принятой оплаты на карту если товар не был выдан Собственная система лояльности (бонусы) не требующая настроек автомата Оплата по QR СБП (Система Быстрых Платежей) через Paymaster Гидроизоляция и защитное стекло (необходима для уличного вендинга и автомоек самообслуживания) Интеграция с личным кабинетом Телеметрон, Метрешка, IVend, Вендоскоп, Бариста, Эфор Работа в режиме приема произвольной суммы оплаты (для интеграции через веб-api с настольными кассами, смартфонами продавцов и любыми другими устройствами, которым нужен прием безналичной оплаты) Умеет возвращать сдачу на карту. Нужно, если товар/услуга выданы/выполнены не в полной мере. Есть возможность загрузки собственного логотипа на пользовательские экраны терминала Вендиста Подключение к WI-FI модулю**Характеристики мебельной стойки для кофемашины:****Тип** – напольный пристенныйГабариты: Ширина 800 (+-10)ммГлубина 600(+-10)ммВысота 2000(+-10)ммТолщина столешницы не менее 16 мм с ударопрочной кромкой ПВХ не менее 2 ммСтолешница расположена на высоте 940(+-10)мм Материал: ЛДСПТумба оснащена шкафчиком с двумя дверцами с замками, для хранения кофейных аксессуаров, напитков и прочих мелочей.Предусмотрено место для размещения модуля управления и оплаты | Шт. | 3 |

 **Порядок формирования цены Договора:** в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, занос Товара в помещение Заказчика, установка и наладка оборудования, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Место, условия и сроки поставки Товара:**

1. Поставка товара осуществляется в течение 40 рабочих дней со дня подписания договора по адресу: Свердловская область, Режевской район, п. Липовка.
2. Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика о дате и времени прибытия к Заказчику представителей Поставщика, не менее чем за 2 рабочих дня.
3. Поставка товара должна осуществляться в будничный день с 08:00-14:00.

**Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара:**

1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями завода-изготовителя, а если он не установлен, то должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.
2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.
3. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара. Срок устранения обнаруженных недостатков Товара Поставщиком не может превышать 10 (десяти) рабочих дней рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о выявленных недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, несёт Поставщик.

**Требования к сопроводительной документации**: сертификаты качества, паспорта и инструкция по установке и эксплуатации (на русском языке) на оборудование.

**Просим в коммерческом предложении указать:**

* 1. Стоимость оборудования с учетом полной стоимости поставляемого товара, всех расходов Поставщика, связанных с поставкой Оборудования, затрат на перевозку, погрузоразгрузочными работами, монтаж и ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала работе с оборудованием, гарантийное обслуживание, страхование и хранение Оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, стоимости упаковки и тары.
	2. Ориентировочный срок поставки оборудования.
	3. Марку оборудования и производителя оборудования.
	4. Срок действия коммерческого предложения.

Сбор ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Информацию выслать по электронной почте zakup@lipovka.info до 11.12.2024г.

Исп. Ведущий специалист в сфере закупок

Ясашных Наталья Николаевна,

 тел. 89961497603