ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации
на замену лифта в здании хирургического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ №40»

и получение положительного заключения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание исходных данных и требований |
|  | Основание для корректировки проекта | Приведение существующей проектно-сметной документации в соответствие с требованиями действующей нормативно – технической документации и законодательства РФ для замены лифта.  |
|  | Состав корректируемой документации | Проектно-сметная документация № 1553Х-01 от 2019г. |
|  | Характеристика и наименование заменяемого лифта | Заменяемый лифт пассажирский ПП-0411, МЛЗ, зав. № 40162 эксплуатируемый в здании хирургического корпуса (Блок А, кадастровый номер: 66:41:0304033:72). |
|  | Требования к новому лифтовому оборудованию | Страна - изготовитель | Россия |
| Грузоподъёмность  | Не менее 400 кг |
| Количество остановок  | Подвал, 2,3,4,5,6,7,8,9,  |
| Система управления- тип- вид управления | Микропроцессорная; Для административных зданий, одиночная. |
| Скорость  | 1 м/сек |
| Расположение основной посадочной площадки | Подвал |
| Размещение машинного отделения | Технический этаж  |
| Габариты шахты  | В соответствии с корректируемым проектом |
| Тип кабины | Не проходная.По всему периметру кабины расположить отбойники, чтобы исключить повреждение стенок при столкновении с тележками.Отделку кабины выполнить из нержавеющей стали.Пол антискользящий, из рифленого алюминия. |
| Размер кабины Ш х Г х В, мм | не менее 1075 х 935 х 2100 |
| Тип дверей | Автоматические, наличие фото реверса. |
| Проем двери лифта | Не менее 700 х 2000 мм. |
| Двери шахты, порталы- отделка- огнестойкость | Согласовывается с ЗаказчикомНе менее EI 60, определить проектом |
| Диспетчерская связь | «Обь» версия 7В качестве сети передачи данных между лифтовым блоком и диспетчерским пунктом использовать: локальную сеть здания LAN (реализованную по технологии Ethernet) |
| Контроль доступа  | Да («Портал» версия 2.0) |
| АВР лифта | да |
|
|  | Состав документации, передаваемой Исполнителю после заключения договора | - Копия паспорта лифта № 40162.- Копия технического паспорта хирургического корпуса.- Проектная документация № 1553Х-01 от 2019г. |
|  | Этапы работ | 1. Корректировка проектно-сметной документации,

согласование в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».1. Подача проектно-сметной документации в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» для проверки достоверности определения сметной стоимости, корректировка документации при выявлении замечаний, получение положительного заключения.
 |
|  | Особые требования к выполнению работ | Исполнитель выполняет согласование проектно-сметной документации в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Исполнитель по доверенности от Заказчика сопровождает прохождение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».Оплата услуг ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» оплачивается Заказчиком на основании заключенного договора с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».Выявленные замечания и недостатки в сметной документации Исполнитель устраняет в установленные сроки, за свой счет.В случае получения отрицательного заключения Исполнитель проводит повторную проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» за свой счет. |
|  | Основные требования к разделам рабочего проекта и сметной документации. | Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объёме, необходимом для выполнения работ по замене лифта, ремонта лифтовой шахты и машинного помещения.Стадия - Рабочая документация. «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «ГКБ №40» (Хирургический корпус. Назначение: нежилое здание. Литер: А. Кадастровый номер: 66:41:0304033:72) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Волгоградская, д.189. Ремонт шахты лифта, машинного помещения. Замена лифта заводской номер 40162». |
|  | Требования к корректируемой проектно-сметной документации | Обеспечить подготовку проектно-сметной документации согласно действующему законодательству в составе и по формам, необходимым для прохождения согласования в ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» и госэкспертизе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». |
|  | Требования к составу документов, предоставляемых Заказчику | Проектную и сметную документация предоставить Заказчику:- в 3-х экземплярах в бумажном виде; - в электронном виде в формате PDF, - сметы в формате excel и в формате программного обеспечения «Гранд-Смета».  |
|  | Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества | 1. Приемка и утверждение технической документации Заказчиком не освобождает Исполнителя от обязанностей безвозмездного исправления ошибок и упущений независимо от срока их обнаружения, если эти ошибки сделаны по вине Исполнителя, в течении гарантийного срока.2. Результатом выполненной работы является текстовая и графическая часть проекта, согласованная с Заказчиком, сметная документация получившая положительное заключение определения достоверности сметной стоимости в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»3. Гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого Исполнитель принимает претензии о корректировке и устранении недостатков в проектно-сметной документации, устанавливается не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения Исполнителем недостатков. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации. |
|  | Срок выполнения работ | I этап работ – в течение 30 календарных дней от даты заключения договора;II этап работ – в течение 45 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ первого этапа.  |