**Описание объекта закупки**

Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное кресло (донорское) с регулировкой ножной и спинной секций, фиксированная высота. | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в детских учреждениях здравоохранения   |  |  | | --- | --- | | Назначение | Кресло для забора крови и терапевтических процедур | | Каркас кресла | Стальной профиль с эпоксидным порошковым покрытием, обладающий высокой механической, химической и коррозионной стойкостью. | | Цвет каркаса | Белый | | Сечение профиля | Не менее 20\*20 мм, толщина не менее 1,5 мм | | Основа спинки и сиденья | Многослойная устойчивая к влаге фанера | | Наполнение секций ложа (спинки, сиденья и ножной секции) | цельнолитой полиуретан с "памятью формы", толщиной не менее 50мм | | Обивка | невозгораемый (класс 1/IM) моющийся, дезинфицируемый кожзаменитель. | | Цвет обивки | светло-серый | | Плотность наполнения секций | спинка 30 кг/м3,  сиденье 30 кг/м3  ножная секция 40 кг/м3. | | Сиденье и спинка | Материал сиденья и спинки меняет форму, подстраиваясь под анатомические особенности пациента, гарантируя максимальный комфорт. | | Спинка имеет встроенную ручку для легкости перемещения кресла. | соответствие | | Подголовник | Съёмный на резинке | | Подлокотники | Не менее 2 шт. | | Подлокотники имеют мягкую поверхность и углубление по центру для более удобного размещения предплечья пациента. | соответствие | | Подлокотники должны регулироваться по высоте, по разлету, мягкая часть должна вращаться на 360 | соответствие | | Размер подлокотников | | | Длина | Не менее 300 мм и не более 330 | | Ширина | Не менее 150 мм и не более 190 | | Толщина | Не менее 30 мм | | Высота подлокотников должна меняться | от 130 до 330 мм | | Регулировка подлокотников | ручка-фиксатор | | Расстояние между подлокотниками | Не менее 500 мм. | | Регулировка углов наклона секций | Спинная - от 0° до 90° - бесступенчатый механизм «клиновой упор» или Rastomat | |  | Ножная - от 30° до -60° бесступенчатый механизм «клиновой упор» или Rastomat | |  | Подлокотники – регулируются бесступенчато по высоте и углу поворота | | Возможность изменения высоты | Не регулируется | | Высота спинки, мм. | Не менее 500 | | Ширина спинки | Не менее 430 и не более 470 | | Высота от пола до сидения, мм | Не менее 500 и не более 600 | | Наличие колес | нет | | Опоры | регулируемые | | Максимальный вес пациента | 150 кг | | Вес | Не более 30 кг | | Гарантия | Не менее 12 месяцев | | Комплектация | Кресло — 1 шт.  Подлокотники — 2 шт.  Паспорт | | Документация | РУ и сертификат | |  |  | | | шт | 1 | К/отд | |
| 2 | Кресло для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга. | **Кресло медицинское** используемое для поддерживания и расположения пациента в сидячем или наклонном положении с целью обеспечения его удобного положения и более легкого к нему доступа во время исследований состояния головного мозга. Кресло имеет регулируемый по высоте и глубине подголовник с фиксацией нужного положения при помощи винта. | | шт | 2 | | КДЦ |
| Тип изделия | механическое с регулируемыми ножной и спинной секциями |
| Материал каркаса | стальной профиль сечения 20\*20мм |
| Цвет каркаса | белый |
| Мягкие элементы кресла | Многослойная устойчивая к влаге фанера, цельнолитой полиуретан с "памятью формы" |
| Толщина поролона, мм | Не менее 50 |
| Обивка | искусственная кожа, устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению |
| Спинка и сидение имеют анатомические поверхности, что уменьшает нагрузку на поясницу и делает длительное пребывание в кресле максимально комфортным. | соответствие |
| Цвет обивки | зеленый |
| Регулировка высоты | Не регулируется |
| Регулировка спинной секции | При помощи механизма Rastomat |
| Угол наклона спинной секции | от 30° до 65° |
| Регулировка ножной секции | При помощи механизма Rastomat |
| Угол наклона ножной секции | От 0 до 65° |
| Угол наклона сидения | не регулируется |
| Подлокотники | Широкие удобные, регулируемые по высоте и по углу поворота. |
| Угол поворота подлокотников | до 270º |
| Конструкция подлокотников | Съемная |
| Размер подлокотников (ДхШхВ), мм | Не менее 360х130х30 и не более |
| Габариты кресла: |  |
| Высота | 1150мм |
| Длина | 1060мм |
| Ширина | 820мм |
| Высота сидения от пола | Не менее 500мм и не более 600 мм |
| Длина в разложенном положении | Не более 1610мм |  |
| Ширина сидения | Не менее 560мм |
| Подголовник | съёмный, регулируемый по высоте и глубине |
| Наличие колес | нет |
| Опоры | регулируемые по высоте |
| Вес изделия, кг | Не более 35 |
| Тип конструкции | Разборная |
| Нагрузка | не более - 160кг |
| **Гарантия** | **Не менее 12 месяцев** |
| Документация | РУ и сертификат |
|  |  |
| 3 | Кресло-коляска для инвалидов складная | |  |  | | --- | --- | | **Кресло-коляска универсальная предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и по дорогам с твердым покрытием.** | | | **Назначение** | **Для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений** | | **Антиопрокидывающее устройство** | **Да** | | **Материал рамы** | **Сталь, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью светло-серого цвета** | | **Конструкция рамы** | **Складная** | | **Тип подлокотников** | **Фиксированные, мягкие** | | **Регулировка подлокотников по горизонтали** | **Нет** | | **Регулировка подлокотников по высоте** | **Нет** | | **Задние колеса** | **Пневмо** | | **Передние колеса** | **Цельнолитые** | | **Привод** | **Механический** | | **Материал спинки и сиденья** | **Нейлон, который поддается устранению загрязнений и не растягивается при длительном использовании, с водоотталкивающей пропиткой изнутри.** | | **Регулировка наклона спинки** | **Нет** | | **Материал боковых стенок** | **Из небьющегося пластика** | | **Удобство сопровождающему обеспечивают ручки с прорезиненными рельефными накладками** | **соответствие** | | **На спинке кресла предусмотрен вместительный карман, в который можно положить документы и др. принадлежности** | **соответствие** | | **Для безопасности изделие оснащено стояночными ручными тормозами, управляемыми боковыми рычагами.** | **соответствие** | | **Задние колеса** | **Не быстросъёмные, рифлёные приводные обода, обеспечивающие амортизацию при неровностях дорожного покрытия.** | | **Приводные колёса** | **с пневматическими покрышками диаметром не менее 610 мм** | | **Передние поворотные колёса** | **с цельнорезиновыми покрышками диаметром не менее 170 мм** | | **Подножки** | **Стандартные** | | **Количество подножек** | **Не менее 2 шт.** | | **Тип подножек** | **Съемные, откидные, регулируемые по высоте** | | **Оснащение** | **Поясной ремень-фиксатор на высоте боковых поручней, застёжка фастекс; карман для вещей; Антиопрокидыватель** | | **Грузоподъемность** | **не более 120 кг** | | **Размер кресла-коляски (по крайним точкам) Д\*Ш\*В** | **1060\*610\*890 мм (± 5%)** | | **Размер в сложенном состоянии** | **1060\*290\*890 мм (± 5%)** | | **Ширина сиденья** | **Не менее 460 мм (± 5%)** | | **Глубина сиденья** | **Не менее 395 мм (± 5%)** | | **Высота сиденья** | **Не менее 525 мм (± 5%)** | | **Кресло легко складывается без использования дополнительных инструментов.** | **соответствие** | | **Вес** | **Не более 15 кг.** | | **Гарантия** | **Не менее 12 месяцев** | | Документация | РУ и сертификат | | | шт | 4 | **КСС-2**  ПОДСВ-1  К/отд-1  **АПС-2**  Пол №2-1  КДЦ-1 | |