**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Создание игровой площадки в с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36А, городского округа Богданович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качественным показателям используемых материалов и оборудования | Все материалы, используемые в работе, должны соответствовать требованиям ГОСТов, СанПиН, СП и СНиП, иметь сертификаты соответствия и иные документы, удостоверяющие их происхождение, качество, сроки годности.Подрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Оборудование должно соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации и государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям. Подрядчик обязан предоставить оригиналы таких документов заказчику. Материалы и оборудование, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.Сертификаты соответствия и иные документы на применяемые материалы, предоставляются заказчику перед началом выполнения работ не позднее, чем за пять рабочих дня до начала производства работ.Подрядчик до приобретения городской мебели и оборудования обязан согласовать с Заказчиком эскизы и цветовые решения Каждое изделие должно сопровождаться:- техническим паспортом завода-изготовителя, в котором указано предназначение, номер изделия, правила безопасной эксплуатации и подробная схема сборки и монтажа;- сертификат соответствия на оборудование и покрытия подлежащих обязательной сертификации или декларация соответствия.Все материалы, используемые в работе, должны соответствовать требованиям ГОСТов, СанПиН, СП и СНиП, иметь сертификаты соответствия и иные документы, удостоверяющие их происхождение, качество, сроки годности.Подрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов и оборудования. Оборудование должно соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации и государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям. Подрядчик обязан предоставить оригиналы таких документов заказчику. Материалы и оборудование, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.Сертификаты соответствия и иные документы на применяемые материалы, предоставляются заказчику перед началом выполнения работ не позднее, чем за пять рабочих дня до начала производства работ.В случае, если в проектной документации и (или) в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент».Покрытия и оборудование детских игровых площадок должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с требованиями, указанными в п. 49 раздела 8 ТР ЕАЭС 042/2017 и сертификат соответствия. Паспорт детского игрового оборудования должен содержать информацию в соответствии с п. 36 раздела 7 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Сертификаты соответствия на оборудования и покрытия для детских игровых площадок Подрядчик предоставляет Заказчику на проверку до заключения договора поставки с поставщиком оборудования и покрытия. Подрядчик до приобретения городской мебели и оборудования обязан согласовать с Заказчиком эскизы и цветовые |
| 2 | Требования к безопасности выполнения работ  | Подрядчик обязан обеспечить в период производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений во время проведения работ.Нести ответственность за сохранность оборудовании и другого имущества. Обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности при производстве работ. Работы следует выполнять с обеспечением мер по технике безопасности и охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». |
| 3 | Требования к выполнению работ, в том числе технология производства работ | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с национальными стандартами, межгосударственными стандартами и сводами правил, включёнными в перечни, утвержденные Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 и Приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687 настоящим описанием объекта закупки. Лицо, непосредственно осуществляющее выполнение видов работ, предусмотренных муниципальным контрактом, для производства которых требуются специальные разрешения (лицензии) должно иметь вышеуказанные документы. Работы должны производиться специально обученным персоналом, квалификация которого должна подтверждаться удостоверениями на право выполнения специальных работ (группа допуска по электробезопасности, сварочные, огневые, на высоте, грузоподъемные и др.).Номенклатура и количество машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, средств малой механизации, подмости, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям, установленным в технологической или другой документации.Электроинструменты, технологическая оснастка и другое оборудование, используемое в процессе производства работ, должно быть испытано и проверено в установленном порядке.Все материалы, используемые в работе, должны соответствовать требованиям ГОСТов, СанПиН, СП и СНиП, иметь сертификаты соответствия и иные документы, удостоверяющие их происхождение, качество, сроки годности.Подрядчик на момент выполнения строительно-монтажных работ должен иметь все необходимые разрешения, требуемые для производства работ.Подрядчик самостоятельно согласовывает с органами надзора, владельцами коммуникаций и другими заинтересованными организациями (в т.ч. получает разрешения (ордера) на производство земляных работ не позднее 15 апреля 2024, при необходимости технические условия и др.) порядок работы на объекте и обеспечивает его соблюдение. Работы по благоустройству Подрядчик должен осуществлять в границах, земельных участков, представленных Заказчиком.Все затраты по проведению технологических подключений подрядчик принимает на себя. Подключение электрического оборудования, необходимого для производства работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам в установленном порядке. Самовольное подключение оборудования запрещается.Методы производства работ и технологические схемы производства работвыполняются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами, техническими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ. Качество результатов выполненных работ должны соответствовать: - условиям муниципального контракта; - национальным стандартам и сводам правил, указанным в перечне, утвержденном Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений- межгосударственным стандартам, национальным стандартам и сводам правил, указанным в Перечне документов в области стандартизации, утвержденном Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 20.04.2021) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».-требованиям к энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 и иными нормативными правовыми актами в указанной сфере.Указания Заказчика о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых Подрядчиком методов производства работ обязательны для Подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах, правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого этапа или вида работ. |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 N 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования»  | Доля вторичного сырья используемого при производстве товара составляет 0,1% Соблюдение установленных заказчиком при описании объекта закупки требований может быть проверено при приемке поставленного товара в порядке, предусмотренном контрактом. |
| 5 | Перечень нормативной документации | 1. СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85;2. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;3. СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;4. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 5. ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;6. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;7. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;8. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;9. ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;10. ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; 11. «Правила благоустройства на территории городского округа Богданович» утвержденные решение Думы городского округа Богданович № 17 от 26.10.2017 г;12. СП 82.13330.2016 «СНиП 111-10-75 Благоустройство территории»13. ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий»;14. СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве»; 15. ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ»;16. ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».17. ГОСТ Р 52576-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний. |

Приложение

1. Генеральный план площадки

2. План покрытий

**Подписи сторон:**

Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик

 Приложение № 1

 к описанию объекта закупки

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЛОЩАДКИ**

Приложен отдельным файлом

 Приложение № 2

 к описанию объекта закупки

**ПЛАН ПОКРЫТИЙ**