**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 40.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Закрытая |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Напряжение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 12 |  |   Единица измерения:  В (Вольт) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Емкость | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 4.5 и ≤ 5 |  |   Единица измерения:  А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Возможность использования в ИБП | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Технология изготовления | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | AGM |  | | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Габаритные размеры | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 90 мм х 70 мм х 100 мм |  | | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вес | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 1.8 |  |   Единица измерения:  КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Тип клемм | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нож F2 |  | | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Срок службы, определенный производителем | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 6 |  |   Единица измерения:  ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 20.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Закрытая |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Напряжение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 12 |  |   Единица измерения:  В (Вольт) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Емкость | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 7 и ≤ 7.2 |  |   Единица измерения:  А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Возможность использования в ИБП | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Технология изготовления | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | AGM |  | | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Габаритные размеры | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 151 мм х 65 мм х 100 мм |  | | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вес | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 2.4 |  |   Единица измерения:  КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Тип клемм | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нож F2 |  | | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Срок службы, определенный производителем | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 6 |  |   Единица измерения:  ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 3 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Тип | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Закрытая |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Напряжение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 12 |  |   Единица измерения:  В (Вольт) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Емкость | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 9 и ≤ 12 |  |   Единица измерения:  А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Возможность использования в ИБП | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Технология изготовления | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | AGM |  | | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Габаритные размеры | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 151 мм х 98 мм х 101 мм |  | | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вес | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 3.8 |  |   Единица измерения:  КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Тип клемм | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нож F2 |  | | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Срок службы, определенный производителем | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 6 |  |   Единица измерения:  ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)