**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 40.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Закрытая |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Напряжение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12 |  |

Единица измерения:В (Вольт) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Емкость |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 4.5 и ≤ 5 |  |

Единица измерения:А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Возможность использования в ИБП |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Технология изготовления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AGM |  |

 | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Габаритные размеры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 90 мм х 70 мм х 100 мм |  |

 | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 1.8 |  |

Единица измерения:КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Тип клемм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нож F2 |  |

 | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Срок службы, определенный производителем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 6 |  |

Единица измерения:ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 20.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Закрытая |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Напряжение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12 |  |

Единица измерения:В (Вольт) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Емкость |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 7 и ≤ 7.2 |  |

Единица измерения:А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Возможность использования в ИБП |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Технология изготовления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AGM |  |

 | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Габаритные размеры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 151 мм х 65 мм х 100 мм |  |

 | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 2.4 |  |

Единица измерения:КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Тип клемм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нож F2 |  |

 | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Срок службы, определенный производителем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 6 |  |

Единица измерения:ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 3 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ШТ | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Закрытая |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Напряжение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12 |  |

Единица измерения:В (Вольт) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Емкость |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 9 и ≤ 12 |  |

Единица измерения:А.Ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Возможность использования в ИБП |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**27.20.22.000-00000001* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Технология изготовления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AGM |  |

 | *Характеристика предполагает возможность использовать аккумуляторные батареи (далее - АКБ) в любом положении (горизонтально и вертикально). Конструктивные элементы источников бесперебойного питания (далее - ИБП) Заказчика для размещения АКБ - корзины, предполагают как горизонтальную, так и вертикальную установку АКБ в них.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Габаритные размеры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 151 мм х 98 мм х 101 мм |  |

 | *Габаритные размеры АКБ указаны для соблюдения размерной совместимости с корзинами ИБП Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вес |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 3.8 |  |

Единица измерения:КГ (Килограмм) | *Вес АКБ указан для обеспечения эквивалентности функциональных характеристик с оригинальными АКБ, использованными в ИБП Заказчика.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Тип клемм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нож F2 |  |

 | *Тип клемм АКБ указан для обеспечения совместимости с кабельными разъемами источников питания Заказчика.* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Срок службы, определенный производителем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 6 |  |

Единица измерения:ГОД;^ЛЕТ (Год) | *Срок службы, определенный производителем указан для увеличения нормативного срока эксплуатации АКБ.* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)