**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Смеси и растворы строительные | КГ | 1250.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурка гипсовая |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен из бетона, кирпича, цементной штукатурки, поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения. Предназначена для внутренних работ, ручным способом нанесения.Связующая основа ГипсРасход смеси, кг/м2 0,85Минимальная толщина нанесения, мм 5Максимальная толщина нанесения, мм 50Фракция, мм 1,2Толщина слоя, мм 5-50 |  |

 | *В соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 2 | Лист гипсоволокнистый | ШТ | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обычный (ГВЛ) |  |

 | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000002* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип по форме кромки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фальцевая кромка (ФК) |  |

 | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000002* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Длина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 2500 и < 2700 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000002* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Толщина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 12.5 и < 15 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000002* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Ширина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 1200 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000002* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 3 | Лист гипсокартонный | ШТ | 50.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Влагостойкий (ГКЛВ) |  |

 | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Тип по форме кромки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК) |  |

 | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Группа по точности изготовления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | А |  |

 | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Ширина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 1200 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Толщина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 11 и < 12.5 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Длина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 2500 и < 2550 |  |

Единица измерения:ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ**23.62.10.000-00000008* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 4 | кисть флейцевая | ШТ | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кисть флейцевая |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральная щетина класса LUXE высокой плотности. Специальная обработка волоса. Оправка из нержавеющей стали. Деревянная эргономичная лакированная ручка. Прекрасно удерживает краску. Обеспечивает идеальное качество окрашиваемой поверхности. Назначение: Для масляных, алкидных и акриловых лакокрасочных материалов.Тип товара КистиТип кисти ФлейцеваяРазмер кисти, мм 100Материал рукоятки ДеревоТип щетины Натуральная |  |

 | *В соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 5 | Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола | ШТ | 30.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плинтус с кабель-каналом и мягким краем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плинтус с кабель-каналом и мягким краем - маскировочный и декоративный элемент, предназначенный для скрытия неровных краев в местах стыка между стеной и полом. Мягкий край обеспечивает плотное прилегание плинтуса к поверхностям, а с помощью кабель-канала возможно проложить кабельную продукцию внутри плинтуса. Изделие выполнено из пластика, имитирующего фактуру и цвет дерева. Высота 60 мм не менее Назначение Ламинат Линолеум Материал ПВХ Кабель-канал Да Ширина 25 мм не менее Длина 2200 мм не менее Цвет по согласованию |  |

 | *В соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)