УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ГКУ СО «УКС Свердловской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Часть II «Описание объекта закупки»**

**Поставка мебели медицинской для оснащения объекта: "Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма", ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий**

**Объект закупки: Поставка мебели медицинской** (далее – Товар, Оборудование).

**Цель:** оснащение объекта: «Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма»**.**

**Дата изготовления Оборудования –** не ранее 2019 года

**Срок поставки товара:** до «01 декабря» 2019 года.

**Место поставки товара:** Поставка товара осуществляется одной партией, с предварительным уведомлением Заказчика, по адресу: 624090 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 32.

**Требования к гарантийному обслуживанию, предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика и сроку действия такой гарантии:** Гарантия производителя на Оборудование должна быть не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование должна быть не менее гарантии производителя Оборудования и не менее 12 месяцев.

**Срок гарантийного обслуживания** – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию за счет Поставщика;

**Требование к обеспечению гарантийных обязательств**: Заказчиком установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

**Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  позиции по порядку | Наименование товара, количество поставляемого оборудования | № показателя по порядку | Наименование показателя | | Содержание (значение) показателя | | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Шкаф для хранения лекарственных средств (67 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000017 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф медицинский металлический для хранения медикаментов, инструментов, одежды персонала и карт пациентов 67 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Выполнен из листовой стали | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Толщина листовой стали | | не менее 0,8 мм. | Соответствие | |
| 1.3. | Конструкция сварная | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.4. | Покрытие полимерно-порошковой краской | | Наличие | Соответствие | |
| 2. | **Цвет** | | | | |
| 2.1. | Цвет каркаса | | белый | Соответствие | |
| 2.2. | Цвет дверей по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Секции** | | | | |
| 3.1 | Две секции: верхняя и нижняя | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.1. | **Верхняя секция** | | | | |
| 3.1.1.1 | С дверцами из стекла в рамке | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.1.1.2 | Из анодированного алюминиевого сплава | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.1.1.3 | С тремя регулируемыми стеклянными полками | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.1.2. | **Нижняя секция** | | | | |
| 3.1.2.1. | С запирающимися дверцами | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.1.2.2. | С полкой из стали | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | **Габариты изделия** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 1900 | Соответствие | |
| 4.2 | Ширина, мм | | 800 | Соответствие | |
| 4.3 | Глубина, мм | | 400 | Соответствие | |
| 2 | Шкаф для хранения лекарственных средств (6 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000017 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф для медикаментов (аптечный двухстворчатый с лотками и ящиками) - 6 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Выполнен из ЛДСП, пластик | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Цвет** | | | | |
| 2.1. | Цвет каркаса белый | | Соответствует | Соответствие | |
| 2.2. | Цвет дверей по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | Наполнение шкафа | | | | |
| 3.1. | Отделения | | | | |
| 3.1.1. | Количество отделений | | 2 отделения с дверьми | Соответствие | |
| 3.1.2. | Ячейки из пластика на внутренних сторонах дверей; | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.3. | Трейзер из ЛДСП одного отделения; | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.4. | 2 двери с ячейками из ЛДСП на внутренних сторонах дверей | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.5. | 4 выдвижных ящика | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Основание** | | | | |
| 4.1. | Регулируемые опоры | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.2. | Высота опоры, мм | | 100 | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1 | Высота, мм. | | 1700 | Соответствие | |
| 5.2 | Ширина, мм | | 850 | Соответствие | |
| 5.3 | Глубина, мм | | 550 | Соответствие | |
| 3 | Мебель для палаты пациента (1 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный с мойкой (двойная) - 1 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас алюминиевый | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Наполнение стойкий пластик | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | Мойка двухчашиевая | | Наличие | Соответствие | |
| 3. | **Наполнение** | | | | |
| 3.1. | Количество отделений, шт. | | 1 | Соответствие | |
| 3.2. | Количество дверей, шт. | | 2 | Соответствие | |
| 4. | Опоры регулируемые | | Соответствует | Соответствие | |
| 5. | Цвет по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 6. | **Габариты** | | | | |
| 6.1 | Высота, мм. | | 850 | Соответствие | |
| 6.2 | Ширина, мм | | от 850 до 855 | Соответствие | |
| 6.3 | Глубина, мм | | от 600 до 655 | Соответствие | |
| 4 | Стол для хирургических инструментов (8 шт.)  (КТРУ -32.50.30.110-00000076 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик медицинский инструментальный. Тип «Гусь» - 8 шт. | | | | | |
|  | Тип стола - «Гусь» | | Соответствует | Соответствие | |
| 2 | Материал изготовления | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 3. | **Регулировка высоты** | | | | |
| 3.1. | Гидропривод | | Наличие | Соответствие | |
| 3.2. | Ножная педаль | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Поворот рабочей поверхности** | | | | |
| 4.1. | Вручную с фиксацией винтовым зажимом | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | **Колесные опоры** | | | | |
| 5.1 | Поворотные | | Соответствует | Соответствие | |
| 5.2 | Обрезиненные | | Соответствует | Соответствие | |
| 5.3. | Диаметром, мм. | | От 50 до 80 | Соответствие | |
| 5.4. | Не менее 2 опор | | Наличие | Соответствие | |
| 5.5. | Стопор | | Наличие | Соответствие | |
| 6. | **Габариты** | | | | |
| 6.1. | Высота, мм. | | 846 | Соответствие | |
| 6.2. | Ширина, мм | | 700 | Соответствие | |
| 6.3. | Глубина, мм | | 500 | Соответствие | |
| 5 | Стол для хирургических инструментов (16 шт.)  (КТРУ -32.50.30.110-00000076 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик медицинский инструментальный - 16 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Нержавеющая сталь | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Столешница** | | | | |
| 2.1. | Отбортовка (профилированный край) | | Наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Предохраняет инструменты от случайного падения | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Количество полок** | | | | |
| 3. | Количество полок (столешница в число полок не входит) | | Не менее 1 | Соответствие | |
| 4. | **Колесные опоры** | | | | |
| 4.1. | Поворотные | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.2. | Обрезиненные | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.3. | Количество колесных опор из четырех, шт. | | Не менее 2 | Соответствие | |
| 4.4. | Стопор | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | от 960 до 1100 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | от 475 до 650 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | от 710 до 855 | Соответствие | |
| 6 | Стол для хирургических инструментов (8 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000076 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик медицинский передвижной - 8 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Нержавеющая сталь | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Столешница и полки** | | | | |
| 2.1. | Отбортовка (профилированный край) | | Наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Предохраняет инструменты от случайного падения | | Соответствует | Соответствие | |
| 2.3. | Ограждение нижней полки | | Наличие | Соответствие | |
| 3. | **Количество полок, ящиков** | | | | |
| 3.1. | Количество полок, шт. | | Не менее 2 | Соответствие | |
| 3.2. | Ящик под верхней полкой | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Колесные опоры** | | | | |
| 4.1. | Поворотные колесные опоры | | Наличие | Соответствие | |
| 4.2. | Обрезиненные | | Наличие | Соответствие | |
| 4.3. | Количество колесных опор из четырех, шт. | | Не менее 2 | Соответствие | |
| 4.4. | Стопор | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | от 800 до 900 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | от 460 до 500 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | от 720 до 800 | Соответствие | |
| 7 | Мебель для палаты пациента (16 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Подставка под тазы для 2 тазов из нержавеющей стали - 16 шт. | | | | | |
| 1. | Материал изготовления | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 2. | Объем одного таза | | не менее 6 литров | Соответствие | |
| 3. | **Тип** | | | | |
| 3.1. | Тип подставки | | передвижная | Соответствие | |
| 3.2. | Назначение | | для больничных отходов | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 790 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | Не менее 330 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | Не менее 680 | Соответствие | |
| 8 | Мебель для палаты пациента (5 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078 ) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Подставка под тазы для 1 таза из нержавеющей стали - 5 шт. | | | | | |
| 1. | Материал изготовления | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 2. | **Объем тазов** | | | | |
| 2.1. | Объем таза | | Не менее 6 литров | Соответствие | |
| 3. | **Тип** | | | | |
| 3.1. | Тип подставки | | передвижная | Соответствие | |
| 3.2. | Назначение | | для больничных отходов | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 790 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм | | Не менее 330 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм | | Не менее 510 | Соответствие | |
| 9 | Мебель для палаты пациента (20 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик процедурный передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали - 20 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас металлический | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Полки нержавеющая сталь | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Количество полок** | | | | |
| 2.1. | Количество полок, шт. | | Не менее 2 | Соответствие | |
| 3. | **Колесные опоры** | | | | |
| 3.1. | Самоориентирующиеся колеса | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 860 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 420 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 640 | Соответствие | |
| 10 | Мебель для палаты пациента (65 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик процедурный передвижной металлический с двумя стеклянными полками - 65 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал каркаса | | Металл | Соответствие | |
| 1.2. | Полки из стекла | | Наличие | Соответствие | |
| 2. | **Количество полок** | | | | |
| 2.1. | Количество полок, шт. | | 2 | Соответствие | |
| 3. | **Колесные опоры** | | | | |
| 3. | Самоориентирующиеся колеса | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 860 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм | | 420 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм | | 640 | Соответствие | |
| 11 | Мебель для палаты пациента (3 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф медицинский одностворчатый из нержавеющей стали -3 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал каркаса | | цельносварной лист из нержавеющей стали | Соответствие | |
| 1.2. | Дверь из стекла обрамлённого по краям стальным материалом (рама со стеклом). | | наличие | Соответствие | |
| 2. | **Количество полок** | | | | |
| 2.1. | Количество полок, шт. | | Не менее 4 | Соответствие | |
| 3. | **Габариты** | | | | |
| 3.1. | Высота, мм. | | 1850 | Соответствие | |
| 3.2. | Ширина, мм | | 460 | Соответствие | |
| 3.3. | Глубина, мм | | 460 | Соответствие | |
| 12 | Мебель для палаты пациента (10 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф-стеллаж для стерильной одежды, нержавеющая сталь -10 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал каркаса | | Цельносварной лист из нержавеющей стали | Соответствие | |
| 2. | **Количество полок** | | | | |
| 2.1. | Количество полок в нижней секции, шт. | | 2 | Соответствие | |
| 3. | **Количество ячеек** | | | | |
| 3.1. | Количество ячеек в верхней секции | | 12 | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 1700 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм | | 800 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм | | 300 | Соответствие | |
| 13 | Мебель для палаты пациента (16шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Подставка из нержавеющей стали с захватами для размещения биксов, с педалью и устройством для удерживания крышки биксов, передвижная -16 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал подставки | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 1.2. | Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Основание** | | | | |
| 2.1. | Основание - Трехлучевое с самоориентирующимися колесами | | Соответствует | Соответствие | |
| 2.2. | Колеса оборудованы тормозами-фиксаторами | | наличие | Соответствие | |
| 3. | **Захваты для бикс** | | | | |
| 3.1. | Тип | | Регулируемые | Соответствие | |
| 3.2. | Совместимость с биксами разных размеров | | Наличие | Соответствие | |
| 3.3. | Снизу бикса винтовые крепления | | наличие | Соответствие | |
| 4. | Устройство для удерживания крышки бикса | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | Педаль для поднятия крышки бикса | | Наличие | Соответствие | |
| 6. | **Габариты** | | | | |
| 6.1. | Высота, мм. | | 950 | Соответствие | |
| 6.2. | Ширина, мм | | 450 | Соответствие | |
| 6.3. | Глубина, мм | | 510 | Соответствие | |
| 14 | Мебель для палаты пациента (64 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф-стеллаж 5 полок, полностью из нержавеющей стали, для чистого белья- 64 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал подставки | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 1.2. | Толщина стали, мм. | | не менее 0,7 | Соответствие | |
| 2. | **Количество полок** | | | | |
| 2.1. | Количество полок, шт. | | 5 | Соответствие | |
| 2.2. | Регулировка высоты с шагом, мм. | | 50 | Соответствие | |
| 3. | **Габариты** | | | | |
| 3.1. | Высота, мм. | | 1800 | Соответствие | |
| 3.2. | Ширина, мм. | | 1000 | Соответствие | |
| 3.3. | Глубина, мм | | 500 | Соответствие | |
| 15 | Стеллаж общего назначения (250 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000070) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стеллаж металлический 5 полок - 250 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал изготовления | | Сталь | Соответствие | |
| 1.2. | Полимерно-порошковое покрытие | | наличие | Соответствие | |
| 2. | **Полки** | | | | |
| 2.1. | Регулируемые полки | | наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Количество полок, шт. | | 5 | Соответствие | |
| 3. | Нагрузка на одну полку, кг. | | Не менее 100 | Соответствие | |
| 4. | **Опоры** | | | | |
| 4.1. | Материал опор | | Пластик | Соответствие | |
| 4.2. | Опоры регулируемые по высоте | | Соответствует | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
|  | Высота, мм. | | 2000 | Соответствие | |
|  | Ширина, мм. | | 1000 | Соответствие | |
|  | Глубина, мм. | | 500 | Соответствие | |
| 16 | Мебель для палаты пациента (3 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол медицинский общего применения из нержавеющей стали с полкой - 3 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал изготовления | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 2. | **Полки** | | | | |
|  | Количество полок, шт. | | 1 | Соответствие | |
| 2.1. | Вид полки | | несъемная | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | Материал опор | | Пластик | Соответствие | |
| 3.2. | Регулировка высоты | | наличие | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 900 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 1000 | Соответствие | |
| 17 | Мебель для палаты пациента (20 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Ширма медицинская трехсекционная для процедурных кабинетов и других отделов лечебно-профилактических учреждений – 20 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал каркаса | | Сталь с порошковым покрытием | Соответствие | |
| 1.2. | Заполнение пластиком | | Наличие | Соответствие | |
| 2. | Количество секций | | 3 | Соответствие | |
| 3. | Вид опор | | Без колес | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 1700 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | Не менее 2000 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | Не менее 350 | Соответствие | |
| 18 | Мебель для палаты пациента (92 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол врача рабочий с подкатной тумбой с ящиками - 92 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал корпуса, мм. | | ЛДСП | Соответствие | |
| 1.1.2 | Толщина корпуса, мм. | | Не менее 16 | Соответствие | |
| 1.2. | Материал столешницы мм. | | ЛДСП | Соответствие | |
| 1.2.1 | Толщина столешницы, мм. | | 22 | Соответствие | |
| 1.3. | Материал фасадов | | МДФ | Соответствие | |
| 1.3.1 | Толщина фасада ящика, мм. | | 16 | Соответствие | |
| 2. | Цвет - по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Тумба** | | |  | |
| 3.1. | Вид тумбы | | Подкатная | Соответствие | |
| 3.2. | самоориентирующиеся колеса | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | Тип механизма открытия ящиков | | до полного выдвижения | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | 750 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | 1300 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 19 | Табурет анестезиолога  (169 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000062) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Кресло врача с подлокотниками, с обрабатываемой поверхностью,  с регулировкой по высоте, опора колесная - 169 шт. | | | | | |
| 1. | **Каркас** | | | | |
| 1.1. | Вид каркаса | | Цельный сварной | Соответствие | |
| 1.2. | Цвет | | Черный | Соответствие | |
| 2. | **Подлокотники** | | | | |
| 2.1. | Материал подлокотников | | Сталь | Соответствие | |
| 2.2. | мягкая обивка | | Наличие | Соответствие | |
| 2.3. | Вид подлокотников | | Нерегулируемые | Соответствие | |
| 3. | **Сиденье** | | | | |
| 3.1. | Тип сиденья | | Мягкое | Соответствие | |
| 3.2. | Материал обивки | | Экокожа или искусственная кожа | Соответствие | |
| 3.3. | Цвет | | Черный или серый | Соответствие | |
| 4. | Тип подъемного механизма регулировки высоты | | Газлифт | Соответствие | |
| 5. | **Опора** | | | | |
| 5.1. | Прочное литое пластиковое пятилучие | | Наличие | Соответствие | |
| 5.2. | Ролики пластиковые | | Наличие | Соответствие | |
| 6. | Максимальная нагрузка на сиденье, кг. | | 120 | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 1120 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 20 | Стол пеленальный  (19 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000083) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол пеленальный с матрасом - 19 шт. | | | | | |
| 1. | **Конструкция** | | | | |
| 1.1. | Каркас стола из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Конструкция | | Не сварная | Соответствие | |
| 1.3. | На рамной конструкции размещены столешница и нижняя полка с выдвижными ящиками. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.4. | Нижняя полка с ящиками. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Колеса** | | | | |
| 2.1. | Поворотные колесные опоры | | Наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Диаметр, мм. | | 50 | Соответствие | |
| 2.3. | Резиновый обод из не пачкающей светлой резины. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2.4. | Тормоз | | Наличие | Соответствие | |
| 3. | **Отбойники** | | | | |
| 3.1. | Количество отбойников, шт. | | 4 | Соответствие | |
| 3.2. | Отбойники пластиковые, амортизирующие. | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | **Конструкция столешницы** | | | | |
| 4.1. | Цельнолитая столешница из ударопрочного химически пластика. | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.2. | Столешница самофиксирующеяся и легкосъемная. | | Соответствует | Соответствие | |
| 5. | **Конструкция нижней полки** | | | | |
| 5.1. | Цельнолитая полка из ударопрочного химически стойкого пластика. | | Соответствует | Соответствие | |
| 5.2. | Нижняя полка выполнена самофиксирующейся и легкосъемной. | | Соответствует | Соответствие | |
| 6. | **Внутренние размеры ящика** | | | | |
| 6.1. | Высота, мм. | | 375 | Соответствие | |
| 6.2. | Ширина, мм. | | 275 | Соответствие | |
| 6.3. | Глубина, мм. | | 100 | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 920 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 780 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 890 | Соответствие | |
| 8. | **Матрас для пеленального стола** | | | | |
| 8.1. | Наполнитель ППУ | | Соответствует | Соответствие | |
| 8.2. | Съёмный чехол на молнии из текстиля с ПВХ покрытием | | Соответствует | Соответствие | |
| 8.3. | Возможность многократной дезинфекции съёмного чехла 1% раствором хлорамина. | | Наличие | Соответствие | |
| 21 | Мебель для палаты пациента (15 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф металлический двухсекционный одностворчатый для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения - 15 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Изготовлен из металла | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Толщина металла, мм. | | Не менее 0,8 | Соответствие | |
| 2. | **Количество секций** | | | | |
| 2.1. | Количество секций | | 2 | Соответствие | |
| 3. | Верхняя секция - дверь и две полки из металла | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | Нижняя секция - дверь и две полки из металла | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | Замок | | Наличие | Соответствие | |
| 6. | Нагрузка на полку, кг. | | Не менее 15 | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 1750 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 400 | Соответствие | |
| 22 | Мебель для палаты пациента (1 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф вытяжной с тумбой без подвода воды, столешница нержавеющая сталь,  корпус металлический – 1 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас из профильной трубы с сечением, мм. | | Не менее 25х25 | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие полимерно-порошковое. | | Наличие | Соответствие | |
| 1.3. | Надстройка из листового металла не менее 1 мм. со стеклом | | Наличие | Соответствие | |
| 1.3. | Материал столешницы | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 2. | Цвет | | Белый или светло-серый | Соответствие | |
| 3. | Уровень звукового давления на расстоянии 3-х метров, дБА | | Не более 40 | Соответствие | |
| 4. | Лампа | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | Вентилятор встроенный и/или выходное отверстие к системе вентиляции диаметром от 100 мм. | | Наличие | Соответствие | |
| 6. | Основание опоры, мм. | | До 20 | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 2200 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 900 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 750 | Соответствие | |
| 23 | Табурет анестезиолога (46 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000062) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Табурет лабораторный на колесах - 46 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Металлическое основание | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | В пластиковом кожухе | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.3. | Сиденье полиуретан | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.4. | **Обивка** | | | | |
| 1.4.1. | Материал обивки | | Экокожа  или  Кожзам | Соответствие | |
| 1.4.2. | С возможностью обработки дезсредствами | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Цвет** | | | | |
| 2.1. | Основание | | Черное | Соответствие | |
| 2.2. | Цвет сиденья по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | Тип подъемного механизма регулировки высоты сиденья | | Газлифт | Соответствие | |
| 4. | **Основание** | | | | |
| 4.1. | Пятилучие | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.2. | На мебельных колесах диаметр, мм. | | Не менее 50 | Соответствие | |
| 5. | Нагрузка допустимая, кг. | | Не менее 100 | Соответствие | |
| 6. | Тип основания | | колеса | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 470 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 24 | Мебель для палаты пациента (6 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный – 6 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.2. | Каркас | | Алюминиевый профиль | Соответствие | |
| 2. | **Материал рабочей поверхности** | | | | |
| 2.1. | Материал рабочей поверхности | | МДФ или пластик | Соответствие | |
| 2.2 | Толщина рабочей поверхности, мм. | | Не менее 16 |  | |
| 3. | Цвет по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | **Тумба** | | | | |
| 4.1. | Встроенная | | Соответствует | Соответствие | |
| 4.2. | На 3 ящика | | Соответствует | Соответствие | |
| 5. | Опоры регулируемые | | Соответствует | Соответствие | |
| 6. | Максимальная нагрузка на столешницу, кг. | | Не менее 100 | Соответствие | |
| 7. | **Габариты** | | | | |
| 7.1. | Высота, мм. | | 850 | Соответствие | |
| 7.2. | Ширина, мм. | | 1200 | Соответствие | |
| 7.3. | Глубина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 25 | Мебель для палаты пациента (9 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный. Каркас из алюминиевого профиля - 9 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас | | Алюминиевый профиль | Соответствие | |
| 2. | Материал рабочей поверхности | | | | |
| 2.1. | Материал рабочей поверхности | | МДФ или пластик | Соответствие | |
| 2.2. | Толщина рабочей поверхности, мм. | | 16 | Соответствие | |
| 3. | Цвет по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 4. | Тип опор | | Регулируемые | Соответствие | |
| 5. | Максимальная нагрузка на столешницу | | не менее 100кг | Соответствие | |
| 6. | **Габариты** | | | | |
| 6.1. | Высота, мм. | | 850 | Соответствие | |
| 6.2. | Ширина, мм. | | 1200 | Соответствие | |
| 6.3. | Глубина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 26 | Мебель для палаты пациента (2 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный с мойкой с сушилкой со смесителем - 2 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас из закругленного анодированного алюминиевого профиля | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Внутреннее заполнение | | Химстойкий пластик | Соответствие | |
| 1.2.1. | Толщина внутреннего заполнения, мм. | | Не менее 3 | Соответствие | |
| 1.3. | Материал фасада | | Пластик | Соответствие | |
| 1.3.1. | Толщина пластика, мм. | | Не менее 3 | Соответствие | |
| 1.4. | Столешница из односторонне ламинированного МДФ | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.4.1. | Толщина столешницы, мм. | | Не менее 16 | Соответствие | |
| 1.4.2. | Материал покрытия столешницы, | | Бумажно-слоистый пластик высокого давления | Соответствие | |
| 1.4.3. | Толщина покрытия столешницы, мм. | | Не менее 1 | Соответствие | |
| 2. | **Комплектация стола:** | | | | |
| 2.1. | Мойка | | наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Материал мойки | | Нержавеющая сталь с сушилкой и смесителем |  | |
| 3 | Отделение, закрытое дверкой | | наличие | Соответствие | |
| 4 | отделение с 4-мя выдвижными ящиками | | наличие | Соответствие | |
| 5 | Ящики | | Метабоксы | Соответствие | |
| 6 | Опоры | | Регулируемые | Соответствие | |
| 7 | Цвет белый или по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 6. | **Габариты** | | | | |
| 6.1. | Высота, мм. | | Не менее 850 | Соответствие | |
| 6.2. | Ширина, мм | | Не менее 655 | Соответствие | |
| 6.3. | Глубина, мм | | Не менее 855 | Соответствие | |
| 27 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный  (53 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000044) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Кушетка медицинская смотровая - 53 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас из профильной трубы, мм. | | Не менее 25\*25 | Соответствие | |
| 1.2. | Полимерно-порошковое покрытие | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.3. | **Ложе** | | | | |
| 1.3.1. | Выполнено из ДСтП, мм. | | Не менее 16 | Соответствие | |
| 1.3.2. | Материал ложа | | Винилискожа | Соответствие | |
| 1.3.3. | Толщина поролона, мм. | | Не менее 20 | Соответствие | |
| 1.3.4. | Материал рабочей поверхности | | МДФ и пластик | Соответствие | |
| 1.3.5. | Толщина рабочей поверхности, мм. | | не менее 16 | Соответствие | |
| 2. | Цвет по согласованию с заказчиком | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | Регулировка подголовника, градус | | Не уже 0 - 45 | Соответствие | |
| 4. | Максимальная нагрузка на ложе, кг. | | Не менее 120 | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | 530 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | 1980 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | 650 | Соответствие | |
| 28 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный  (10 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000044) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Кушетка медицинская физиотерапевтическая. Каркас из бука - 10 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас | | Массив бука  (деревянные бруски прямоугольного сечения) | Соответствие | |
| 1.2. | Защитно-декоративное покрытие каркаса | | Нетоксичный лак, устойчивый к средствам дезинфекционной обработки способом протирания | Соответствие | |
| 1.3. | Подголовник и ложе | | ДСП, поролоновой прослойки | Соответствие | |
| 1.3.1. | ДСП, поролоновой прослойки толщиной, мм. | | Не менее 40 | Соответствие | |
| 1.3.2. | Облицовка подголовника и ложе | | Фактурная винилискожа | Соответствие | |
| 2. | Цвет | | Бежевый или светло-бежевый или светло-коричневый | Соответствие | |
| 3. | Регулировка подголовника, градусов | | Не уже 0 - 45 | Соответствие | |
| 4. | Максимальная нагрузка на ложе, кг. | | Не менее 130 | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | 530 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | 1980 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | 650 | Соответствие | |
| 29 | Мебель для палаты пациента (1 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол перевязочный с регулировкой высоты на гидроприводе,  регулировка секций на пневмопружинах - 1 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Стальной профиль квадратного сечения | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие | | Экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска. | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность устойчива к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.4. | Полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств обивка секций и опор. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.5. | Обивка секций и опор | | Винилискожа с поролоновой подкладкой | Соответствие | |
| 2. | Регулировка высоты, мм. | | от 570 до 840 | Соответствие | |
| 2.1. | Регулировка высоты с помощью гидропривода. | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | Регулировка угла наклона спинной секции, мм. | | от 0 до 45 | Соответствие | |
| 3.1. | Регулировка угла наклона спинной секции. | | Бесступенчатая | Соответствие | |
| 3.2. | Регулировка угла наклона спинной секции. | | На пневмопружине | Соответствие | |
| 4. | **Колесные опоры** | | | | |
| 4.1. | Самоориентирующиеся колесные опоры. | | Наличие | Соответствие | |
| 4.2. | Диаметр, мм. | | 125 | Соответствие | |
| 4.3. | Колесные опоры из немаркой серой резины | | Наличие | Соответствие | |
| 4.4. | Два колеса – с автономным тормозным устройством | | Наличие | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | Не менее 570 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | 835 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | 2070 | Соответствие | |
| 30 | Мебель для палаты пациента (3 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол (инструментальный) для забора крови - 3 шт. | | | | | |
| 1. | Материал изготовления | | | | |
| 1.1. | Каркас | | Металлический, из стальных профильных труб. | Соответствие | |
| 1.2. | Столешница | | ДСП, обитый поролоном и обтянутый  гладкой винилискожей. | Соответствие | |
| 1.3. | Металлические элементы окрашены методом порошковой полимерной окраски | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Цвет** | | | | |
| 2.1. | Цвет каркаса | | белый | Соответствие | |
| 2.2. | Цвет обивки | | Свело-серый мрамор или светло-серый | Соответствие | |
| 3. | Максимальная нагрузка на стол, кг. | | Не более 20 | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 800 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 420 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 700 | Соответствие | |
| 31 | Шкаф для хранения лекарственных средств  (18 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000017) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Шкаф для медикаментов - 18 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас ЛДСП, мм. | | Не менее 16 | Соответствие | |
| 1.2. | Ячейки из пластика. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.3. | Трейзер из ЛДСП. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Цвет** | | | | |
| 2.1. | Цвет каркаса. | | Белый | Соответствие | |
| 2.2. | Цвет фасадов по согласованию с заказчиком. | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Состав шкафа** | | | | |
| 3.1. | Отделение с дверью. | | Наличие | Соответствие | |
| 3.2. | Ячейки из пластика на внутренних сторонах дверей внутри отделения. | | Наличие | Соответствие | |
| 3.3. | Трейзер из ЛДСП. | | Наличие | Соответствие | |
| 3.4. | Выдвижная столешница внутри отделения. | | Наличие | Соответствие | |
| 3.5. | Выдвижной ящик. | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | Опоры регулируемые высотой, мм. | | от 100 | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | 1700 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | 550 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | 430 | Соответствие | |
| 32 | Мебель для палаты пациента (5 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стул для кабинета физиотерапии. Деревянный каркас, сидение мягкое - 5 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас. | | Дерево, гнутоклееный шпон, береза | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие. | | Лак | Соответствие | |
| 1.3. | Сидение. | | Поролон | Соответствие | |
| 1.4. | Материал обивки. | | Экокожа или искусственная кожа | Соответствие | |
| 2. | Цвет по согласованию с заказчиком. | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Габариты** | | | | |
| 3.1. | Высота, мм. | | от 800 до 950 | Соответствие | |
| 3.2. | Ширина, мм. | | от 400 до 500 | Соответствие | |
| 3.3. | Глубина, мм. | | от 400 до 500 | Соответствие | |
| 33 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая (3 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000061) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога - 3 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Стол | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 1.1.1. | Толщина стали, мм. | | Не менее 0,8 | Соответствие | |
| 1.2. | Поверхность устойчива к частым санобработкам с применением сильных моющих и дезинфицирующих химпрепаратов. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Ящики, полки** | | | | |
| 2.2. | Количество ящиков, шт. | | 3 | Соответствие | |
| 2.2.1 | Тип ящиков | | Выдвижные, на телескопических направляющих | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | Самоориентирующиеся 4 колесами | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.1. | Колеса из серой резины | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.2. | Диаметр (d) колес, мм. | | Не менее 100 | Соответствие | |
| 3.1.3. | Два колеса оснащены автономным тормозным устройством. | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 930 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 515 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 630 | Соответствие | |
| 34 | Мебель для палаты пациента (8 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Столик инструментальный для операционной медсестры – 8 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Материал каркаса | | Стальной профиль | Соответствие | |
| 1.2. | Столешница и поддон | | Нержавеющий стальной лист | Соответствие | |
| 1.3. | Ящик | | Стальной лист | Соответствие | |
| 1.3.1. | Толщина стального листа, мм. | | 0,8 | Соответствие | |
| 1.3.2. | Ящик выдвижной | | Наличие | Соответствие | |
| 1.4. | Покрытие каркаса и ящика столика: экологически чистое, эпоксидное полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Полки и ящики** | | | | |
| 2.1. | Два поддона из нержавеющей стали | | Наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Выдвижной ящик | | Наличие | Соответствие | |
| 2.3. | **Каркас с ручками-дугами** | | Соответствует | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | Поворотные, самоориентирующиеся колеса | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.1. | Колеса диаметром (∅), мм. | | Не более 100 | Соответствие | |
| 3.1.2. | Колеса с надёжной стальной вилкой с прецизионным радиально-упорным подшипником. | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1.3. | Колеса с ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу. | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | 860 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 420 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 640 | Соответствие | |
| 35 | Мебель для палаты пациента (3 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол для хирургических инструментов - 3 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.2. | Материал каркаса | | Нержавеющий стальной профиль и лист | Соответствие | |
| 1.3. | Материал столешницы | | Нержавеющий стальной лист | Соответствие | |
| 2. | Столешница на штативе с телескопическим устройством. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2.1. | **Телескопическое устройство** позволяет фиксировать столешницу на высоте, мм. | | 790 - 1250 | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | **На металлическом каркасе расположены 4 колеса.** | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.1.1. | **Колеса** | | Пластиковые, мебельные | Соответствие | |
| 3.1.2. | Диаметр **колеса**, мм. | | Не менее 50 | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 790-1250 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 600 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 400 | Соответствие | |
| 36 | Мебель для палаты пациента (5 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный, цельносварная конструкция, полимерно­порошковое покрытие - 5 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас | | Цельносварная конструкция | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие | | Полимерно-порошковое | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность устойчива к частым санобработкам с применением сильных моющих и дезинфицирующих химпрепаратов | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | Столешница | | Нержавеющая сталь | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | Каркас стола со стягивающими перемычками /цельносварными/в нижней части стола по трем сторонам. | | Соответствует | Соответствие | |
| 3.2. | Регулировка по высоте, в диапазоне мм. | | 0-10 | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 750 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | Не менее 600 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | от 1100 до 1500 | Соответствие | |
| 37 | Мебель для палаты пациента (4 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Лабораторный стол из нержавеющей стали с бортом и полкой - 4 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас стола | | Цельносварная конструкция | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие стола | | Полимерно-порошковое | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность столика устойчива к частым санобработкам с применением сильных моющих и дезинфицирующих химпрепаратов. | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | Столешница | | Нержавеющая сталь с бортом | Соответствие | |
| 3. | Полка | | Наличие | Соответствие | |
| 3.1 | Тип полки | | Нижняя несъемная | Соответствие | |
| 4. | Регулировка опоры по высоте в диапазоне, мм. | | 0-10 | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | | от 750 до 900 | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | | от 600до 700 | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | | от 1100 до 1500 | Соответствие | |
| 38 | Мебель для палаты пациента (5 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Подставка для биксов – 5 шт. | | | | | |
| **1.** | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас | | Стальная труба | Соответствие | |
| 1.2. | Стальная труба с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски | | Соответствует | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность устойчива к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | | Соответствует | Соответствие | |
| 2. | **Основание** | | | | |
| 2.1. | Пятилучевое основание | | Наличие | Соответствие | |
| 2.2. | Основание с полимерными подпятниками | | Наличие | Соответствие | |
| 3. | Педаль для поднятия крышки бикса | | Наличие | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | | Не менее 1030 | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | | 585 | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | | 585 | Соответствие | |
| 39 | Мебель для палаты пациента (1 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол лабораторный, цельносварная конструкция, полимерно­порошковое покрытие столешница с отбортовкой по 3 сторонам -1 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас стола | Цельносварная конструкция | | Соответствие | |
| 1.2. | Покрытие | Полимерно порошковое | | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность столика устойчива к частым санобработкам с применением сильных моющих и дезинфицирующих химпрепаратов. | Соответствует | | Соответствие | |
| 2. | **Столешница** | | | | |
| 2.1. | Столешница из нержавеющей стали | Соответствует | | Соответствие | |
| 2.2. | С отбортовкой по трем сторонам | Наличие | | Соответствие | |
| 3. | Опоры | Наличие | | Соответствие | |
| 3.1. | Каркас стола Стягивающие перемычки/цельносварные в нижней части стола по трем сторонам. | соответствует | | Соответствие | |
| 3.2. | Регулировка по высоте в диапазоне, мм. | 0-10 | | Соответствие | |
| **4.** | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | 900 | | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | 650 | | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | 1700 | | Соответствие | |
| 40 | Мебель для палаты пациента (54 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол палатный. Каркас из профильной трубы, столешница ЛДСП – 54 шт. | | | | | |
| **1.** | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас из профильной трубы с сечением, мм. | Не менее 25\*25 | | Соответствие | |
| 1.2. | Материал покрытия | Полимерно-порошковое | | Соответствие | |
| 2. | **Столешница** | | | | |
| 2.1. | Столешница ЛДСП, мм. | Не менее 16 | | Соответствие | |
| 2.2. | Кромка ПВХ, мм. | Не менее 2 | | Соответствие | |
| 1.3. | Поверхность устойчива к обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие | | Соответствие | |
| 2. | **Опоры** | | | | |
| 2.1. | Тип опор | Регулируемые под неровности пола | | Соответствие | |
| 3. | Цвет по согласованию с заказчиком. | Соответствие | | Соответствие | |
| 4. | **Габариты** | | | | |
| 4.1. | Высота, мм. | 750 | | Соответствие | |
| 4.2. | Ширина, мм. | 700 | | Соответствие | |
| 4.3. | Глубина, мм. | 900 | | Соответствие | |
| 41 | Мебель для палаты пациента (12 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000078) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол надкроватный. Для приема пищи - 12 шт. | | | | | |
| **1.** | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас из профильной трубы, мм. | Не менее 25\*25 и 40\*40 | | Соответствие | |
| 1.2. | Материал покрытия | Полимерно-порошковое | | Соответствие | |
| 2. | **Столешница** | | | | |
| 2.2 | Столешница ЛДСП, мм. | Не менее 16 | | Соответствие | |
| 1.4. | Кромка ПВХ, мм. | Не менее 2 | | Соответствие | |
| 1.5. | Поверхность устойчива к обработке дезинфицирующими средствами. | Соответствие | | Соответствие | |
| 2. | **Высота стола** | | | | |
| 2.1. | Регулируемая высота стола | Наличие | | Соответствие | |
| 2.2. | Высота стола, в диапазоне мм. | От 750 до 1130 | | Соответствие | |
| 3. | **Опоры** | | | | |
| 3.1. | Опоры устанавливаются на импортные самоориентирующиеся колеса | Соответствие | | Соответствие | |
| 3.2. | Диаметр колес, мм. | Не мене 75 | | Соответствие | |
| 3.3. | Колеса с тормозными устройствами. | Наличие | | Соответствие | |
| 4. | Цвет по согласованию с заказчиком | Соответствие | | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | 750-1300 | | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | 450 | | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | 710 | | Соответствие | |
| 42 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая (15 шт.)  (КТРУ - 32.50.30.110-00000061) | Наименование в соответствии с рабочей документацией:  Стол производственный с полкой - 15 шт. | | | | | |
| 1. | **Материал изготовления** | | | | |
| 1.1. | Каркас | Уголок из оцинкованной стали | | Соответствие | |
| 1.2. | Материал полок | Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь. | | Соответствие | |
| 2. | **Столешница** | | | | |
| 2.1. | Столешница, мм. | Не менее 27 | | Соответствие | |
| 2.2. | Наполнение | ЛДСП влагостойкое или МДФ. | | Соответствие | |
| 2.3. | Покрытие листом нержавеющей стали | Наличие | | Соответствие | |
| 3. | Максимальная нагрузка на стол, кг. | Не менее 150 | | Соответствие | |
| 4. | Опоры | Регулируемые | | Соответствие | |
| 5. | **Габариты** | | | | |
| 5.1. | Высота, мм. | 800 | | Соответствие | |
| 5.2. | Ширина, мм. | 860 | | Соответствие | |
| 5.3. | Глубина, мм. | 1200 | | Соответствие | |

Мебель приобретается для оснащения объекта: "Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма". Поскольку родильным дом является медицинским учреждением, в оборудовании и мебели должно быть единообразие по стилю и цвету. В связи с вышеизложенным, Заказчиком в Описании объекта закупки установлено требование к цвету поставляемой мебели.

Показатели, требования, касающиеся технических, функциональных и качественных характеристик, которые предусмотрены ГОСТом в отношение объекта закупки не раскрывают все технические и функциональные характеристики объекта закупки, необходимые Заказчику.

Соответствие характеристик оборудования, характеристикам, установленным Заказчиком строго необходимо с учетом узкоспециализированной области применения и специфики оборудования, являющегося объектом закупки.

В связи с вышеизложенным, при описании объекта закупки, Заказчиком установлены требования к техническим характеристикам, поставляемого оборудования, которые отсутствуют в ГОСТе, либо технические и функциональные характеристики товара, требование о соответствие, которым установлено Заказчиком отличны от характеристик, установленных ГОСТом.