**ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Объект закупки**: услуги по заправке картриджей для МФУ для нужд ГКУ СО «ОИРЦ».

1. **Описание объекта закупки**:

Заправка картриджей включает в себя предварительное тестирование картриджа, очистку всех деталей от старого тонера, заполнение картриджа тонером, перепрограммирование или установку нового чипа, тестовую проверку картриджа.

1. **Объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| Заправка картриджа Kyocera TK-1140 | Шт. | 60 |
| Заправка картриджа Kyocera TK-1170 | Шт. | 20 |

1. **Условия оказания услуг.**
	1. Специалист Исполнителя обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки в согласованное с Заказчикомвремя прибыть на территорию Заказчика для передачи картриджей для заправки. Оказание услуг по заправке осуществляется в два этапа: 1 этап в марте, 2 этап в сентябре 2019 года. На первом этапе выполняются услуги по заправке 40 картриджей Kyocera TK-1140, на втором – 20 Kyocera TK-1140 и 20 Kyocera TK-1170.
	2. Передача картриджей для заправки от Заказчика к Исполнителю и обратно осуществляется на территории Заказчика. Заправка картриджей осуществляется на территории Исполнителя.
	3. Срок по заправке и передаче заправленных картриджей от Исполнителя не более 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи картриджей на территории Заказчика.
	4. Транспортировка картриджей и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами Исполнителя или с привлечением третьих лиц за свой счет.
	5. Заправленный картридж должен иметь чип (микросхему), позволяющий печатающему устройству идентифицировать картридж.
2. **Требования к качеству услуг:**
	1. . Картридж не должен иметь на корпусе следов тонера.
	2. . При встряхивании картриджа не должен просыпаться тонер.
	3. . Заправленные картриджи должны обеспечивать качественную печать до полного израсходования тонера и соответствовать всем свойствам нового оригинального картриджа согласно техническим условиям производителя. При печати не должно быть точек, полос, линий, серого фона, фоновых ореолов вокруг изображений, а также иных дефектов, вызванных расходными материалами и не связанных с текстом напечатанного документа, в том числе на обороте листа. В случае выявления таких дефектов в процессе эксплуатации товара Исполнитель обязан выполнить гарантийные обязательства по устранению дефектов печати. Заправка производится только тонером, рекомендованным производителем для данной модели картриджей. Не допускается заправка картриджей тонером с истекшим сроком годности.
	4. . Ресурс печати заправленных картриджей должен соответствовать фирменным спецификациям – 7200 cтраниц.
	5. . Заправленный картридж должен свободно вставляться в печатающее устройство, для которого он предназначен.
	6. . Упаковка должна исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.
	7. . В коробку к каждому заправленному картриджу должен быть вложен лист с тестовой печатью.
3. **Место оказания услуг:** 620144,Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Большакова, дом 105.
4. **Требования к гарантийному сроку оказанных услуг и объему предоставления гарантий их качества.**

Гарантийный срок услуг по заправке картриджей распространяется на весь ресурс заправленных картриджей.

Объем предоставления гарантий качества на услуги по заправке картриджей распространяется на все заправленные картриджи.