**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 3.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бактерицидная эффективность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не менее 95% |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Исполнение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Стационарный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вид | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Облучатель |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Индикатор наработки | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Режим работы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Непрерывный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Работа в присутствии людей | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Эффективный ресурс работы ламп | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |   Единица измерения:  Ч (Час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Производительность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 45 и ≤ 80 |  |   Единица измерения:  М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 4.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бактерицидная эффективность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не менее 95% |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Исполнение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Стационарный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вид | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Облучатель-рециркулятор |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Индикатор наработки | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Режим работы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Непрерывный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Работа в присутствии людей | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Эффективный ресурс работы ламп | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |   Единица измерения:  Ч (Час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Производительность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 45 и ≤ 80 |  |   Единица измерения:  М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 3 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 5.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Производительность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 80 и ≤ 100 |  |   Единица измерения:  М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Бактерицидная эффективность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не менее 95% |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Исполнение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Стационарный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Вид | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Облучатель-рециркулятор |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Индикатор наработки | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Режим работы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Непрерывный |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Работа в присутствии людей | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Эффективный ресурс работы ламп | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |   Единица измерения:  Ч (Час) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)