**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 3.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактерицидная эффективность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 95% |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стационарный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Облучатель |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Индикатор наработки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Режим работы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Непрерывный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Работа в присутствии людей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Эффективный ресурс работы ламп |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |

Единица измерения:Ч (Час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Производительность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 45 и ≤ 80 |  |

Единица измерения:М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактерицидная эффективность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 95% |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стационарный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Облучатель-рециркулятор |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Индикатор наработки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Режим работы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Непрерывный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Работа в присутствии людей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Эффективный ресурс работы ламп |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |

Единица измерения:Ч (Час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Производительность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 45 и ≤ 80 |  |

Единица измерения:М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002877* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |
| 3 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 5.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 80 и ≤ 100 |  |

Единица измерения:М3/Ч (Кубический метр в час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Бактерицидная эффективность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее 95% |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стационарный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Вид |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Облучатель-рециркулятор |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Индикатор наработки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Режим работы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Непрерывный |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Работа в присутствии людей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Эффективный ресурс работы ламп |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 8000 и ≤ 12000 |  |

Единица измерения:Ч (Час) | *Код позиции КТРУ**32.50.50.190-00002876* | *Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики* |

 |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)