**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Монитор, подключаемый к компьютеру | ШТ | 4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI-HDMI |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Контрастность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥1000:1 |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Технология изготовления матрицы дисплея |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich) |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие возможности крепления на стену |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Разрешение экрана |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1920 x 1080 |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Блок питания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Формат изображения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16:9 |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Класс энергетической эффективности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Не ниже A+ |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Динамическая контрастность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥10 000 000:1 |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Изогнутый экран |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Частота обновления экрана |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 75 |  |

Единица измерения:ГЦ (Герц) | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Количество портов HDMI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 1 |  |

Единица измерения:ШТ (Штука) | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Яркость, кд/м2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 250 и < 300 |  |

Единица измерения: () | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Время отклика, мс |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | < 6 |  |

Единица измерения: () | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Размер диагонали |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 27 |  |

Единица измерения:ДЮЙМ (Дюйм (25,4 мм)) | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Угол обзора по горизонтали, градус |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 178 |  |

Единица измерения: () | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Угол обзора по вертикали, градус |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥ 178 |  |

Единица измерения: () | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Интерфейс подключения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HDMI |  |
|  | VGA |  |

 | *Код позиции КТРУ**26.20.17.110-00000007* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |

 |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)