**Описание объекта закупки**

**на поставку знаков безопасности**

1. **Общие сведения**
   1. ***Полное наименование***

Поставка знаков безопасности для нужд ГАУЗ СО «Новолялинская РБ»

* 1. ***Место и срок поставки Товара***

Место поставки: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 79.

1. **Требования к поставке Товара** 
   1. ***Общие требования***

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации должен иметь подлинное и легальное происхождение, подтвержденное соответствующими документами от производителя. Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности товаров такого рода, содержащихся в паспортах товара.

Вся партия Товара должна соответствовать или превышать требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, в том числе по производительности и эргономическим показателям, изложенным в настоящем Техническом задании.

* 1. ***Требования к качеству Товара***

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, технологическим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и пожарным нормам, установленным в Российской Федерации.

* 1. ***Требования к упаковке***

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении Товара.

Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована в пачки. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации (использования, потребления).

* 1. ***Требования соответствия нормативным документам***

Поставщик при поставке Товара обязан передать Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый товар, которая должна включать в себя сертификат соответствия /декларацию о соответствии (в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

* 1. ***Требования к поставляемому товару***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров, работ, услуг** | **Технические характеристики** | **количество** | **Единица измерения** |
|  | Знак предупреждающий «Опасность поражения электрическим током»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма - треугольник, фон желтый, символ черный. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ. Размер: 150х150 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак запрещающий «Курить запрещено»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – круг, фон белый, символ: красный, черный. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х200 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Выход здесь» левосторонний  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Выход здесь» правосторонний  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направляющая стрелка»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 200 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направляющая стрелка вниз под углом 45 гр.»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу направо»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу налево»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу направо вверх»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу налево вверх»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу налево вниз»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 10 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу направо вниз»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 10 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Выход»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый, фосфоресцирующий. Знаки выполнены на самоклеящейся  фотолюминесцентной пленке.  Размер 200х100 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Указатель запасного выхода» ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на основе фотолюминесцентного материала, бумажные, влагостойкие, самоклеющиеся.  Размер 200х100 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак эвакуационный «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний) ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон зеленый, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак пожарной безопасности «Пожарный кран»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 150х150 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак пожарной безопасности «Пожарная лестница»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х200 мм. | 5 | Шт. |
|  | Знак пожарной безопасности «Огнетушитель»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х200 мм. | 150 | Шт. |
|  | Знак пожарной безопасности «Телефон для использования при пожаре»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – квадрат, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х200 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак «Заземлено»  ОКПД2 22.29.22.000 | Форма – прямоугольник, фон синий, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 100х50 мм. | 100 | Шт. |
|  | Знак «Телефон экстренных служб 112»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 50 | Шт. |
|  | Знак «Категория помещений. Класс зоны помещений»  ОКПД2 22.29.22.000 | ГОСТ Р 12.4.026-2015  Форма – прямоугольник, фон красный, символ: белый. Знаки выполнены на самоклеящейся пленке ПВХ.  Размер 200х100 мм. | 30 | Шт. |