**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Наименование показателя** | **Содержание (значение) показателя** | **Обоснование используемых****характеристик** |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | шт. | 50 | Возможность использования в ИБП | Да | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Тип | Закрытая |
| Тип электролита | Жидкий |
| Емкость, А.ч. | > 5 и ≤ 10 |
| Напряжение, В | 12 |
| Габариты, ШхВхД, +/- 3 мм | 150х100х65 | Указание конкретных характеристик товара обусловлено обязательной совместимостью данных товаров с оборудованием, находящимися в настоящее время у Заказчика (на основании пп. б п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе) |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | шт. | 30 | Возможность использования в ИБП | Да | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Емкость, А.ч. | > 5 и ≤ 10 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Закрытая |
| Тип электролита | Жидкий |
| Габариты, ШхВхД, +/- 3 мм | 90х100х70 | Указание конкретных характеристик товара обусловлено обязательной совместимостью данных товаров с оборудованием, находящимися в настоящее время у Заказчика (на основании пп. б п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе) |
| 3 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | шт. | 30 | Возможность использования в ИБП | Да | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Емкость, А.ч. | > 15 и ≤ 20 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Закрытая |
| Тип электролита | Жидкий |
| Клеммы под болт М5 | наличие | Указание конкретных характеристик товара обусловлено обязательной совместимостью данных товаров с оборудованием, находящимися в настоящее время у Заказчика (на основании пп. б п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе) |
| 4 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 100 | Номинальное напряжение, В | 1,5 | Код КТРУ 27.20.11.000-00000005 |
| Размер элемента питания | АА |
| Тип элемента питания | Щелочной |
| Форма элемента питания | Цилиндрическая |
| 5 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | шт. | 100 | Номинальное напряжение, В | 1,5 | Код КТРУ 27.20.11.000-00000005 |
| Размер элемента питания | ААА |
| Тип элемента питания | Щелочной |
| Форма элемента питания | Цилиндрическая |
| 6 | Аккумуляторы электрические и их части | шт. | 20 | - | - | Код КТРУ 27.20.20.000-00000001 |
| Номинальное напряжение, В | 3,7 | Указание конкретных характеристик товара обусловлено обязательной совместимостью данных товаров с оборудованием, находящимися в настоящее время у Заказчика (на основании пп. б п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе) |
| Емкость, А.ч. | > 3 и ≤ 4 |
| Тип электролита | Литий-ионный |
| Форма элемента питания | Цилиндрическая |
| Защита от чрезмерного заряда/разряда | Наличие |

**Дополнительные требования:**

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ПП РФ от 31.12.2009 № 1221) утверждён перечень товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности. Коды по ОКПД2 27.20.1 и 27.20.2 «Внешние источники электрического питания», включены в указанный перечень. В соответствии со ст.26 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» государственные или муниципальные заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг. На основании изложенного, Поставщику необходимо указывать характеристики энергетической эффективности товара.