**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Холодильник фармацевтический | ШТ | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон температуры в камере, °С |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2-15 |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Регистрация температуры |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Замок |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Стеклянная дверь |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Сигнализация при отклонении температуры от заданной |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Холодильник |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Отображение температуры на табло панели управления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Возможность использования для хранения вакцин |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да |  |

 | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| Объем |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 200 и ≤ 350 |  |

Единица измерения:л;^дм[3\*] (Литр;^кубический дециметр) | *Код позиции КТРУ**28.25.13.116-00000015* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |

 |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)