**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Холодильник фармацевтический | ШТ | 2.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2-15 |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Регистрация температуры | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Замок | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Стеклянная дверь | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Исполнение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Холодильник |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Отображение температуры на табло панели управления | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования для хранения вакцин | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Объем | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 200 и ≤ 350 |  |   Единица измерения:  л;^дм[3\*] (Литр;^кубический дециметр) | *Код позиции КТРУ*  *28.25.13.116-00000015* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)