**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на приобретение персонального компьютера в сборе: монитор, подключаемый к компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная, источник (блок) бесперебойного питания**

 **1.** Место поставки: Поставка товара осуществляется транспортом и силами поставщика с момента подписания сторонами контракта по адресу:

 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, дом 18

 1.1. Условия поставки: поставка товара производится транспортом и силами поставщика (рабочий день: с 08:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00).

 1.2. Срок поставки: с момента заключения контракта и по 31 июля 2023 года.

**2. Количество поставляемого Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество, штук |
| 1. | Монитор, подключаемый к компьютеру | 1 |
| 2. | Клавиатура | 1 |
| 3. | Мышь компьютерная | 1 |
| 4. | Источник (блок) бесперебойного питания | 1 |

**3. Характеристики товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара / наименование параметров | Значение параметра |
| **1** | **Монитор, подключаемый к компьютеру** **Код ОКПД2: 26.20.17.110****Код позиции КТРУ: 26.20.17.110-00000035** |    |
| 1.1. | Блок питания | Встроенный |
| 1.2. | Возможность поворота экрана по горизонтали | Да |
| 1.3. | Время отклика, мс | < 6 |
| 1.4. | Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте | Да |
| 1.5. | Количество портов HDMI, штука | ≥ 1 |
| 1.6. | Контрастность | ≥1000:1 |
| 1.7. | Наличие функции регулировки наклона | Да |
| 1.8. | Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм) | ≥ 20,7 |
| 1.9. | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 1.10. | Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте | HDMI-HDMI |
| 1.11. | Тип матрицы | IPS |
| 1.12. | Угол обзора по вертикали, градус | ≥ 60 |
| 1.13. | Угол обзора по горизонтали, градус | ≥ 90 |
| 1.14. | Формат изображения | 16:9 |
| 1.15. | Класс энергетической эффективности | Не ниже A |
| 1.16. | Яркость, кд/м2 | ≥ 250 и < 300 |
| 1.17. | Интерфейс подключения | HDMI |
| 1.18. | Глубина цвета, бит | 8 |
| **2** | **Клавиатура** **Код ОКПД2: 26.20.16.110****Код позиции КТРУ: 26.20.16.110-00000002** |   |
| 2.1. | Длина кабеля, метр | ≥ 1.6 и < 2 |
| 2.2. | Интерфейс подключения | USB |
| 2.3. | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских | Нет |
| 2.4. | Способ нанесения русификации клавиатуры | Промышленный |
| 2.5. | Тип | Полноразмерная |
| 2.6. | Тип подключения | Проводная |
| 2.7. | Наличие защиты от воды | Да |
| 2.8. | Раскладка клавиатуры | QWERTY |
| **3** | **Мышь компьютерная** **Код ОКПД2: 26.20.16.170****Код позиции КТРУ: 26.20.16.170-00000002**  |   |
| 3.1. | Длина кабеля, метр | ≥ 1.5 и < 2 |
| 3.2. | Интерфейс подключения | USB |
| 3.3. | Разрешение сенсора, точек/дюйм | ≥ 800 |
| 3.4. | Тип подключения | Проводной |
| 3.5 | Тип сенсора | Оптический |
| **4** | **Источник (блок) бесперебойного питания** **Код ОКПД2: 26.20.40.111****Код позиции КТРУ: 26.20.40.110-00000001** |    |
| 4.1. | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
| 4.2. | Интерфейс связи | USB |
| 4.3. | Возможность заметы аккумуляторной батареи пользователем | Да |
| 4.4. | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |
| 4.5. | Наличие дополнительных функций | Светодиодная индикация режимов работы и(или) состояния индикаторных батарей |
| 4.6. | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |
| 4.7. | Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| 4.8. | Номинальное входное напряжение, В | ≥ 220 и < 240 |
| 4.9. | Номинальное выходное напряжение, В | ≥ 220 и < 240 |
| 4.10. | Номинальная мощность, Вт | ≥ 400 |
| 4.11. | Полная мощность, В.А. | ≥ 400 |
| 4.12. | Емкость одного аккумулятора, А.ч. | 12 |
| 4.13. | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке, мин.  | ≥ 10  |
| 4.14. | Количество выходных розеток IEC 60320 C13, штук | ≥ 4 |
| 4.15. | Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания, % | ≥ 87 |

**4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара**

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Год выпуска товара должен быть не ранее 2022 года.

Товар по своему качеству, комплектности и упаковке Товар по своему качеству, комплектности и упаковке должен удовлетворять требованиям действующих стандартов, технических условий, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании.

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданным, не подаренным, не находиться под залогом, быть свободным от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом.

**Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром.**

Если качество товара окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации или условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. В этом случае Поставщик обязан в течение 5 календарных дней поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Предоставление гарантии поставщика на данный товар осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.