|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2023-009618 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения закупки малого объёма (через подсистему малые закупки) на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, просим Вас предоставить коммерческое предложение:

##### Наименование предмета запроса: выполнение работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации в помещениях 4-ого этажа терапевтического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

##### 1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации в помещении № 407 4-ого этажа терапевтического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ № 40», пусконаладочные работы.

##### 2. Количество выполняемых работ:

##### Выполнение работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации в помещении № 407 4-ого этажа терапевтического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ № 40», пусконаладочные работы. Для выполнения работ Подрядчик осуществляет поставку следующего оборудования:

1) Кабель КПСЭнг-FRLS LTX 1x2x0,75 – 50 м

2) ИП-212-34А (ДИП-34-А-04) - 2шт

3) Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ-2И - 1шт

##### 3. Место выполнения работ: ГАУЗ СО «ГКБ №40»: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189 – терапевтический корпус 4-ый этаж помещение № 407.

##### 4. Сроки (периоды) выполнения работ: С момента заключения договора: до 29.12.2023г.

##### 6. Виды выполняемых работ: Выполнение работ по монтажу оборудования автоматической пожарной сигнализации в помещении № 407 4-ого этажа терапевтического корпуса ГАУЗ СО «ГКБ № 40, пусконаладочные работы.

##### 7. Требования к Подрядчикам:

7.1. Подрядчик должен иметь лицензию МЧС РФ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом РФ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

##### 7.2. Персонал, производящий работы по монтажу должен иметь удостоверения на право выполнения монтажных работ автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ и ОПС, удостоверения на право выполнения электромонтажных работ не ниже 3 группы допуска по электробезопасности.

7.3. Перед началом работ сотрудники Подрядчика проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда и противопожарной профилактики. Допуск представителей Подрядчика до работы без прохождения вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности запрещен.

7.4. Подрядчик должен осуществить монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением РФ № 1479 от 16.09.2020г., СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

7.5. Работа систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

##### 8. Условия выполнения работ:

##### 8.1. Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

##### 8.2. Кроме Заказчика выполнение работ имеет право контролировать представитель организации, принимающей на себя дальнейшую техническую эксплуатацию систем по доверенности Заказчика.

##### 9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Работы выполняются поэтапно согласно графику выполнения работ, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком.

##### 10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

##### 10.1. Работы проводятся в согласованное с Заказчиком время, с использованием средств индивидуальной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

##### 11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Перед сверлением отверстий предварительно прибором определять наличие и расположение электрических сетей в стенах, перекрытиях и перегородках.

##### 12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Дата и время сдачи-приёмки согласуется с Заказчиком.

##### 13. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: По завершению и сдаче работ Заказчику передаются:

##### – Акты выполненных работ;

##### – Паспорта и сертификаты на приобретенное и установленное оборудование, кабельную продукцию и примененные материалы;

##### 14. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: Проведение обучения технического и дежурного персонала правилам работы с установленным оборудованием.

##### 15. Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия Подрядчика на выполненную работу и установленное оборудование системы АПС, СОУЭ в течение одного года со дня подписания акта выполненных работ.

##### 16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Срок гарантии по эксплуатации оборудования – не менее 3 лет.

17. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: Споры, вытекающие из Договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон путем проведения переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Рябкова Екатерина Константиновна: er@gkb40.ur.ru

С уважением,

Специалист контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» Е.Р.Рябкова