|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001**ЗКП-2025-006915** | **Руководителю организации** |

ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40 планирует осуществить закупку услуг на проведение работ по ремонту сети освещения автостоянки ГАУЗ СО «ГКБ № 40 г. Екатеринбург» c заменой ламп. В целях осуществления анализа рынка цен на указанные услуги, прошу представить информацию о ценах и условиях оказания услуг в соответствии с Заданием на оказание услуг (Приложение № 1).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343) 266-96-51.
Адрес эл. почты: lubimkovaev@gkb40.ur.ru

Одновременно информирую, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

С уважением,

Специалист контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» Любимкова Е.В.

**Приложение №1**

**Техническое задание**

**1. Заказчик:** ГАУЗ СО «ГКБ №40 г. Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 189.

**2. Наименование поставляемых услуг:** Ремонт сети освещения автостоянки с заменой ламп

**3. Место проведения работ:** ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 г. Екатеринбург», 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская,189.

**4. Количество поставляемых услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид услуги** | **Количество, шт.** |
| 1 | Ремонт сети освещения автостоянки с заменой ламп  | 1 |
|  |  |  |

**5. Сроки проведения работ:** 15 дней с момента подписания договора.

**6.** **Форма, сроки и порядок оплаты товаров:** Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ.

**7. Общие требования:**

**7.1** Работы выполняются подрядчиком, имеющим лицензию на проведение работ на воздушных ЛЭП.

**7.2** Работы выполняются подрядчиком в условиях действующего лечебного учреждения с соблюдением требований объектового и санитарного режима; все сотрудники выполняющие работы должны быть обеспечены СИЗ за счет подрядчика;

**7.3** Для проведения инструктажей Подрядчик направляет Заказчику письмо о командированном персонале;

**7.4** Работы выполняются квалифицированным персоналом;

**7.5** Материалы и оборудование подлежащее замене должно быть новым;

**7.6** Работы должны быть приняты Заказчиком.

**8.** **Гарантийные обязательства на поставляемые материалы, оборудование и работы:** не менее 24 мес.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

 по ремонту сети освещения автостоянки с заменой ламп

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место | Номерпомещения | Виды работ, наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  |
|  |  | **Сеть уличного освещения автостоянки** |
|  | 1 | Установка анкерных зажимов | шт | 2 | Материал заказчика |
|  | 2 | Натяжка провода СИП2 4\*16 между двумя опорами освещения | м | 50 | На высоте не менее 6 метров. Материал заказчика |
|  | 3 | Подключение провода СИП 4\*16 на опоре к существующей линии через ЗИП | шт | 8 | Материал заказчика |
| 4 | Сверление отверстий для СИП d50мм | шт | 2 |  |
| 5 | Крепление СИП к столбу монтажной лентой  | м | 6 | Материал заказчика |
| 6 | Замена уличного фонаря на кронштейне d50мм  | шт | 4 | Светодиодный фонарь IP65, 5000К, 50Вт.Материал исполнителя |
| 7 | Замена ламп в фонарях уличного освещения, на металлических опорах | шт | 5 | 5 шт-ДНаТ 150Вт.Материал исполнителя. |