|  |  |
| --- | --- |
| Министерство здравоохранения Свердловской области**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская поликлиника № 4** **город Нижний Тагил»****(ГАУЗ СО «ГП № 4 г. Нижний Тагил»)**622036 г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 24 тел. (3435) 41-04-12 факс (3435) 41-78-01muz\_gp4\_nt@mail.ruот 03 июня 2025 г. № 38  |  Руководителям организаций   |

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Для формирования обоснования начальной максимальной цены договора и дальнейшего осуществления конкурентного способа закупки, прошу Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку нижеуказанных изделий медицинского назначения для оснащения кабинета эндоскопии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 32.50.50.190 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий (габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательная аппаратура, предметы ухода за больными, лабораторная посуда и т.п.). Выполнен в виде ванны с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон.Материал - ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами.Рабочий объем не менее 20 л.Внутренние размеры перфорированного поддона не более 600x270x150 мм.Габаритные размеры не более 760x460x190 мм.Масса не более 5,5 кг | штука | 2 |
| 2 | 32.50.50.190 | Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов(ТКЭ-4 «Кронт-1» (или аналог) | Тележка с контейнерами из полимерных материалов представляет собой четырехъярусную рамную конструкцию. Каждый ярус состоит из контейнера (ванна с крышкой) для размещения эндоскопов: транспортировка и временное хранение эндоскопа, прошедшего обработку, транспортировка и временное хранение контаминированных эндоскопов. Тележка должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 22 мм с порошковым покрытием.Идентификация контейнеров:Зеленая кнопка-фиксатор для идентификации контейнера с эндоскопом, прошедшим обработку; красная кнопка-фиксатор для контейнера c эндоскопом до обработки (после использования). Красных кнопок:16 шт., зеленых кнопок - 16 шт.Количество одновременно транспортируемых контейнеров:4 штукиКолеса: Тележка должна быть оборудована поворотными колесными опорами ø75 мм с эластичным ободом, имеющими тормоз, что позволяет при необходимости надежно фиксировать тележку.Габаритные размеры тележки: (580х490х1015)±25 ммГабаритные размеры контейнера(580х375х145) ±25 ммПокрытие рамной конструкции:Устойчиво к дезинфекции химическими средствами в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначенияОбработка контейнеров:Контейнеры устойчивы к дезинфекционной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113, выдерживают температуру дезинфицирующих растворов в диапазоне от +10° С до +70°С в соответствии с инструктивными (методическими) документами по применению конкретных средств. | штука | 1 |
| 3 | 32.50.50.190 | Тележка медицинская универсальная(ТБ-01 «Кронт-1» (или аналог) | Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделийШирина тележки, мм: не менее 900Высота тележки, мм: не менее 950Глубина тележки, мм: не менее 500Количество поворотных колес, шт: не менее 4Количество колес с тормозами, шт: не менее 2Материал поддонов: пластик (или эквивалент)Количество поддонов, шт: не менее 2Расстояние между поддонами, мм: не менее 530 и не более 550Возможна обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. | штука | 1 |
| 4 | 32.50.50.190 | Штатив передвижной для эндоскопов | Предназначен для использования в эндоскопических кабинетах и других отделениях лечебно-профилактических учреждений. Держатель эндоскопов штатива должен позволять разместить до 4-х эндоскопов одновременно.Штатив должен быть выполнен из облегченных металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. В верхней части штатива размещен держатель для подвешивания не менее 4-х эндоскопов; в нижней части должны быть установлены не менее 2 пластиковых поддона для стекания остатков воды после обработки.Штатив должен быть оснащен 4-мя поворотными колесными опорами ø50 мм. Колеса должны иметь тормоз.Материал - ударопрочный полимерный материал. Для удобства проведения санитарной обработки поддоны легкосъемные.Габаритные размеры:длина опоры не более- 460мм; ширина опоры не более- 455мм. Высота штатива максимальная- 1900 мм, минимальная -1650мм.Обработка:Обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей. Поддоны выдерживают стерилизацию паровым методом (автоклавирование) при температуре 121°С | штука | 1 |

 **Сроки поставки:**

Товар должен быть предоставлен в распоряжение Заказчика единовременно в срок не более 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора.

**Адрес поставки**: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Новострой, 24.

 **Условия оплаты:**

Заказчик оплачивает оказанные услуги в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора*,* на банковский счет Исполнителя ***в течение 7-ми (семи) рабочих дней*** со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (накладная, ТН, ТТН, УПД), путем безналичного перечисления денежных средств.

 **В цену договора входит:**

- стоимость товара с учетом НДС (если предусмотрен);

- расходы Поставщика на транспортировку, доставку товара до места нахождения помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на оформление товарно-сопроводительных (товарные накладные, декларация о соответствии и иных документов, удостоверяющих качество поставляемого товара), а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- прочие затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, понесенные им при исполнении договора.

 Заказчиками будут рассмотрены только ценовые предложения, составленные с указанием характеристик предлагаемой к поставке продукции.

Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Убедительная просьба ответить на запрос в кратчайшие сроки и направить ответ на адрес электронной почты: 419217gp4@mail.ru.

Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Руководитель контрактной службы Н.В.Груздева

Тел. (3435) 41-92-17