**Описание предмета услуг - Ремонт видеогастроскопа гибкого**

**1. Наименование работ (услуг):** ремонт видеогастроскопа гибкого PENTAX EG-2490K (зав. № K120058).

**2. Место выполнения работ (оказания услуг):** место исполнителя

**3. Сроки (периоды) проведения работ (оказания услуг):** в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора сторонами.

**4. Сроки и порядок оплаты работ (услуг):** расчет производится в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета на оплату и актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем. В стоимость работ входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, накладные расходы (стоимость инструментального контроля основных эксплуатационных и технических характеристик медицинского оборудования согласно перечню для выполнения ремонта, стоимость запасных частей).

**5. Условия выполнения работ (оказания услуг):** наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники у Исполнителя. В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

- монтаж и наладка медицинской техники;

- контроль технического состояния медицинской техники;

- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

- ремонт медицинской техники.

Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: ***гастроэнтерологические медицинские изделия.***

5.1. Ремонт должен быть произведен путем замены изношенных деталей оборудования на новые.

5.2. Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями изготовителя ремонтируемого оборудования, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации фирм-изготовителей.

**6. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):** работы должны проводиться в соответствии с действующими нормами: ГОСТ 20831-75, ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 56606-2015, ГОСТ 58451-2019, ГОСТ 57501-2017. Определение неисправностей медицинской техники и их устранение с заменой неисправных (поврежденных) элементов и деталей. Заменяемые элементы, детали и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оригинальными и качественными. Восстановление работоспособности медицинской техники с последующим контролем технического состояния.

6.1. Передача в ремонт оборудования производится на территории Заказчика в присутствии представителя сервисной службы Исполнителя с составлением акта-приема передачи.

6.2. Сдача выполненных работ осуществляется на территории Заказчика представителем сервисной службы Исполнителя.

6.3. Участник предоставляет спецификацию с указанием комплектности заменяемых запасных частей.

6.4. При выполнении ремонта должны использоваться детали и запасные части торгового знака «PENTAX» или эквивалент с подтвержденными техническими/токсикологическими испытаниями безопасностью и совместимостью с видеогастроскопом PENTAX EG-2490K (п. 11 Постановления Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. N 552).

6.5. По требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора.

**7. Требование к качеству работ (услуг), в том числе технологии производства работ (услуг), методы производства работ (услуг), методики выполнения работ (услуг), организационно-технические схемы производства работ (услуг), безопасность выполняемых работ (оказываемых услуг):** качество работ должно соответствовать требованиям документации, условиям договора, технической документации оборудования.

При несоответствии качества выполненных работ требованиям Заказчика, Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения.

**8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг):** Исполнитель обязан выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренных действующим законодательством РФ. Соблюдения правил по пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также иные требования к производству работ, предусмотренных действующим законодательством РФ на рабочем месте, возлагается на Исполнителя.

**9. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):** работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.

**10. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы (оказанные услуги):** в течение 6 (шести) месяцев с даты окончания проведения работ по ремонту медицинского оборудования.

**11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг):** акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату.

**12. Требования по сопутствующему монтажу обслуживаемого оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика:** нетребуется.

**13. Список работ (услуг), выполняемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики:**

Таблица 1

**Перечень работ (услуг) по ремонту медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Работы (услуги) по восстановлению работоспособности и технически исправного состояния видеогастроскопа  PENTAX EG-2490K (зав. № K120058) | Количество технологических операций |
| 1. | Диагностика | 1 |
| 2. | Полная разборка прибора | 1 |
| 3. | Сушка, чистка, дезинфекция | 1 |
| 4. | Замена вводимой рубашки | 1 |
| 5. | Замена операционного канала | 1 |
| 6. | Регулировка углов | 1 |
| 7. | Замена рамы рукояти | 1 |
| 8. | Замена электронного коннектора | 1 |
| 9. | Замена ПЗС-матрицы | 1 |
| 10. | Замена платы обработки видеосигнала | 1 |
| 11. | Замена резиновой оболочки изгибаемой части | 1 |
| 12. | Сборка, проклейка, герметизация эндоскопа | 1 |
| 13. | Тестирование герметичности, проверка работоспособности | 1 |

Таблица 2

**Перечень запасных частей и расходных материалов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Запасные части/детали и расходные материалы, используемые для восстановления работоспособности видеогастроскопа  PENTAX EG-2490K (зав. № K120058) | Количество используемых запасных частей/деталей и расходных материалов |
| 1. | Рубашка вводимая | 1 шт. |
| 2. | Канал операционный | 1 шт. |
| 3. | Рама рукояти | 1 шт. |
| 4. | Электронный коннектор | 1 шт. |
| 5. | ПЗС-матрица | 1 шт. |
| 6. | Плата обработки видеосигнала | 1 шт. |
| 7. | Резиновая оболочка изгибаемой части | 1 шт. |
| 8. | Расходные материалы | 3 компл. |