Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг на техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, электрических сетей и строительные специализированные работы

в ГАУ «Североуральский ПНИ»

1. **Наименование оказываемых услуг:** техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, электрических сетей и строительные специализированные работы
2. **Сроки оказания услуг:** с 01.01. 2025 г. по 31.12.2025г.
3. Место оказания услуг: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Советская, д. 71
4. **Исполнитель выполняет следующие виды работ**:

1.Обслуживание системы вентиляции

2.Обслуживание уличного освещения территории

3.Обслуживание электрических бытовых приборов учебно-тренировочных модулей

4.Обеспечение устойчивого функционирования электрооборудования и электросетей.

5. Установка, монтаж, демонтаж пусконаладочные работы электрооборудования, электроприборов, бытовой техники.

6. Сварочные работы аргонодуговая сварка металлоконструкций, профильной трубы, уголка, листов металла, швеллера, пластин, труб по воде, кухонного инвентаря. Сварка чугуна, алюминия, титанового сплава, нержавеющей стали, латуни, бронзы, углеродистой стали.

7 Резка чугуна, профильной трубы, листов металла, уголка, пластин, швеллера, профнастила.

8 Изготовление и установка металлических конструкций.

9 Наплавка, наварка деталей.

10 Заточка ножей.

11 Токарные и фрезеровочные работы: изготовление запасных частей, деталей к используемому оборудованию.

12 Установка и обслуживание воздухозаборников.

13 Составление расчетов по монтажу электросетей и электрооборудования

**Исполнитель обслуживает и ремонтирует следующее оборудование:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6П |
| 2 | Шкаф расстоечный |
| 3 | Машина для просеивания муки |
| 4 | Водонагреватель «Полярис» |
| 5 | Тестомесильная машина МТ-100 |
| 6 | Шкаф пекарский |
| 7 | Машина протиро-резательная МПР -350 |
| 8 | Универсальная кухонная машина УКМ-11 |
| 9 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР |
| 10 | Котел пищеварочный Abat КПЭМ-160-ОМ2 со сливным краном |
| 11 | Сушки для рук (4 шт) |
| 12 | Плита электрическая 4-х конфорочная |
| 13 | Сковорода электрическая ЭСК-90-0, 47-70 |
| 14 | Мясорубка МИМ-300 |
| 15 | Машина посудомоечная с душирующим устройством (2 шт) |
| 16 | Машина очистки овощей МОК-300У |
| 17 | Мармит ЭМК-70 КУ |
| 18 | Миксер ROBOT COUPE CMP250 V.V |
| 19 | Пароконвектомат Abat |
| 20 | Завеса Ballu BHC-B15T09-PS |
| 21 | Водонагреватель проточный Electrolux Naptronic Prime (УТМ), |
| 23 | Машина картофелеочестительная МОК-150М |
| 24 | Машина стирально-отжимная (профессиональная) LG (модель WD 1069 BD3S) |
| 25 | Машина сушильная профессиональная LG (модель TD-V1329EA4) |
| 26 | Стирально-отжимная машина Favorit RS 22 |
| 27 | Машина стирально-сушильная Daewoo High WashDWC-PHU12Y1P |
| 28 | Машина сушильная ВС-20 |
| 29 | Сушильная машина ЛС-15-01 люкс |
| 30 | Машина стиральная Primus RX 135 |
| 31 | Центрифуга ЛЦ-10 люкс |
| 32 | Калорифер ЭК-9К |
| 33 | Каландр гладильный ВК - 2050 |

1. Исполнитель должен выполнять работы по ТО и ТР электрооборудования, электрических сетей и трансформаторной подстанции ТП-6/06,4кВ своими средствами, расходными материалами, инструментами, ремонтной оснасткой в полном объеме и надлежащим качеством в соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации, инструкциями и другими нормативными документами.
2. Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования, производить проверку его технического состояния, устранение обнаруженных неисправностей.
3. В случае выхода из строя оборудования, не подлежащего ремонту и требующего замены, уведомлять заказчика, предоставив соответствующий Дефектный Акт с указанием перечня необходимого оборудования для приобретения заказчиком, все работы по замене и монтажу такого оборудования для восстановления работоспособности осуществляется Исполнителем.
4. Исполнитель обеспечивает прибытие на объект в ГАУ «Североуральский ПНИ» по требованию Заказчика в течение 30 минут.
5. Исполнитель своевременно, не позднее 1 суток должен устранять недостатки и дефекты с момента обнаружения.
6. Исполнитель обязан поддерживать параметры и характеристики электрохозяйства и оборудования.
7. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества на период ремонта (обследования) за любое действие, повлекшее за собой порчу имущества.
8. Исполнитель должен иметь удостоверение, установленного образца о допуске к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В и иметь группу допуска по электробезопасности не ниже IV; иметь удостоверение электрогазосварщика не ниже IV гр.

Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги ежемесячно в соответствии с договором единовременным платежом путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.