**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оказываемых услуг** | Оказание услуг по ремонту системы водоподготовки бассейна |
| **Перечень оказываемых услуг** | В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень и объемы работ по ремонту водоподготовки» |
| **Место оказания услуг** | г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 17. |
| **Сроки (периоды) оказания услуг** | **Оказание услуг осуществляется с момента заключения договора по 31.10.2024 года.** |
| **Перечень оборудования, используемого в бассейне** | Приложение №1 к Техническому заданию «Перечень и объемы работ по ремонту водоподготовки» |
| **Общие требования к оказанию услуг** | Ремонт системы и поддержание качества воды бассейнов осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:   * ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования; * ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности, * СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", |
| **Условия оказания услуг** | Восстановление работоспособности технологического режима очистки воды одного бассейна.  Оказания услуг качественно и в полном объеме с привлечением квалифицированного персонала.  При выполнении работ Исполнитель обязуется использовать технически исправное оборудование, инструменты и механизмы.  Исполнитель должен оказывать услуги самостоятельно, на условиях настоящего Технического задания, без привлечения соисполнителей.  Техническая документация на оборудование предоставляется в существующем объеме. Иная документация (при необходимости таковой) приобретается Исполнителем самостоятельно.  Система очистки воды – рециркуляционная с автоматической подпиткой, независимая для каждого бассейна. |
| **Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг** | В ходе исполнения Договора Исполнитель соблюдает нормы и правила пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, техники безопасности, требования законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности оказываемых услуг. Исполнитель гарантирует обеспечение сохранности оборудования Заказчика в течение технического обслуживания.  Применяемые при оказании услуг расходные материалы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей |

Приложение №1 к Техническому заданию

«Перечень и объемы работ по ремонту водоподготовки фильтрующей установки Sand filter D 600»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во оборудования |
| **Большой бассейн (объем чаши 30 м3)** | | |
| 1. | - выгрузка песка из фильтра Sand filter D 600 ; | 1 |
| 2. | - снятие корпуса фильтра | 1 |
| 3. | - установка нового корпуса фильтра Sand filter D 600 | 1 |
| 4. | - загрузка песка | 3 |
| 5. | - отмывка песка и хлорирование | 3 |
| 6. | - запуск фильтра в работу, пусконаладочные работы | 1 |