**ОТВЕТ  
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара**

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

Наименование предприятия, ИНН

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ответ на Ваш запрос от 22.01.2025 г. № 10 сообщаем, что мы готовы поставить товар: ***инструменты*** на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование товара.  Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Кол-во | Ед.  изм. | Цена за единицу  товара,  руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Бюгель для валиков. | **Бюгель для валиков Dexter 250 мм, ø8 мм или эквивалент.**  Длина (мм) - 250 Материал ручки - Полипропилен Количество в наборе - 1 Общая длина (см) - 30 Марка - DEXTER Аксессуары в комплекте - Нет Цветовая палитра - Синий Основной материал - Полипропилен Материал крепления - Сталь Ручка - Да Тип упаковки - Без упаковки Тип продукта - Бюгель Вес, кг - 0.237 | 15 | шт |  |  |
| 2 | Валик | **Валик для водных красок Dexter 250 мм или эквивалент.** Длина (мм) - 250 Материал ручки - Двусоставный противоскользящий Количество в наборе - 1 Материал волокна - Микрофибра Общая длина (см) - 25 Марка - DEXTER Аксессуары в комплекте - Нет Цветовая палитра - Синий, Белый Основной материал - Полипропилен Материал крепления - Сталь Ручка - Нет Тип упаковки - Термоусадочная упаковка Тип продукта - Малярный валик Вес, кг - 0.137 Длина ворса (мм) - 10 | 30 | шт |  |  |
| 3 | Алюминиевая платформа | **Рабочая высокая алюминиевая платформа Алюмет HWWP 101х45см или эквивалент.** Размер площадки - 1.01х0.45 м Max высота - 2.88 м Мах высота установки настила - 0.78 м Мин. высота установки настила - 0.78 м Материал - алюминий Диэлектрическое покрытие - нет Подмости каменщика - нет Колеса - нет Страна изготовитель - Россия | 1 | шт |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пистолет для герметика | **Пистолет для герметика Blast Basic скелетный или эквивалент.** Вес, кг - 0.284 Применение продукта - Пистолет скелетного типа для герметика, классический. Подходит для герметика на основе силикона/акрила. Цвет - Черный Марка - BLAST Гарантия (лет) - 0 Основной материал - Сталь Внешний вид - Матовый Тип упаковки - Без упаковки Тип продукта - Пистолет для герметика Способ очистки - С растворителем Количество в наборе - 1 | 10 | шт |  |  |
| 5 | Пистолет для монтажной пены | **Пистолет для монтажной пены Blast SIMPLE или эквивалент.**  Вес, кг **-** 0.167 Длина (мм) - 300 Ширина (мм) - 170 Основной материал - Пластик Тип продукта - Пистолет для монтажной пены Марка - BLAST | 10 | шт |  |  |
| 6 | Набор полотен д/сабельной пилы | **Набор полотен д/сабельной пилы.** Тонкое универсальное полотно 100 мм 14TPI - 1 шт. Полотно по металлу 14TPI - 1 шт. Полотно по дереву 152 мм 10TPI - 1 шт.  Полотно по металлу 24TPI - 1 шт.  Полотно для подрезки 4-5TPI - 1 шт.  Универсальное полотно 10TPI - 1 шт.  Поставляется в блистере | 2 | упак |  |  |
| 7 | Ножницы для пластиковых и металлопластиковых  труб | Ножницы для пластиковых и металлопластиковых труб.  Труборез VALTEC для пластиковых и металлопластиковых труб  Материал корпуса алюминий  Диаметр минимальный (мм) 42 мм  Вес товара с упаковкой (г) 320 г  Вес товара без упаковки (г) 292 г  Длина предмета 26 см  Ширина упаковки 15.5 см  Высота упаковки 2.5 см  Глубина упаковки 2.5 см Подходит для: PEX, PP, PE, PU, PEX-AL-PEX, VPE, CPVC, PVC, PVDF.  Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 3CR13. Подходит для труб диаметром 42 мм. | 2 | шт |  |  |
| 8 | Круг по металлу отрезной абразивный | **Круг по металлу отрезной абразивный 125 мм.** Компания производитель: ЛУГА или эквивалент Круг отрезной абразивный по металлу 125х1,2х22,2мм | 60 | шт |  |  |
| 9 | Диск алмазный по бетону | **Диск алмазный Т-Турбо.**  Универсал ПРЕМИУМ (125х20/22.2 мм) или аналог толщина 2 мм предназначен для угловых шлифовальных машин и ручных резчиков. Применяется для сухого/мокрого реза гранита, мрамора, природного и искусственного камня, бетона, железобетона, кирпича и керамогранита | 2 | шт |  |  |
| 10 | Бур по бетону | **Бур по бетону SDS Plus 10x1000 мм квадро.**   Диаметр 10 мм  Общая длина 1000 мм  Рабочая длина 940 мм Тип хвостовика SDS Plus напайка крестом Х-тип | 1 | шт |  |  |
| 11 | Бур по бетону | **Бур по бетону Д-6 мм 4-х кромочный (квадро).** Железобетон Да  Четырехгранный (4-х кромочный) да  Диаметр 6 мм Длина общая 110 мм Количество граней 4 Ударный режим Да   Тип хвостовика SDS Plus | 25 | шт |  |  |
| 12 | Коронка для подрозетников по бетону | **Коронка для подрозетников по бетону SDS Plus 72 мм.**  (СДС Плюс 72 мм) с переходником М16 / SDS Plus  и центровочным сверлом Ø 8 мм × 100 мм | 3 | шт |  |  |
| 13 | Рулетка 3 м.п. | **Рулетка ударопрочная Berger BG1757, 3 м х 19 мм с автоблокировкой или эквивалент.** Длина ленты (м) – 3  Ширина ленты (мм) - 19  Магнитная(ый) - Нет  Материал ленты - Сталь  Двусторонняя шкала - Нет  Автоблокировка - Да  Клипса для ремня - Да  Смотровое окошко - Нет  Материал корпуса - Резина и пластик  Ударопрочная - Да  Длина (мм) - 65  Ширина (мм) - 30  Глубина (мм) - 60  Крючок true-zero - Да  Ремешок на руку - Да  Тип товара - Рулетка  Вес нетто (кг) - 0.18 | 5 | шт |  |  |
| 14 | Ведро строительное 20 л | **Усиленное строительное пластмассовое ведро 20л.**  Тип - [строительное](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/plastikovye-stroitelnye-13701/)  Форма - [круглая](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vedra-kruglye-99624/)  С крышкой - нет  Ручки - [есть](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vedra-s-ruchkami-99732/)  Накладка на ручке - нет  Объем - [20 л](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vedra-stroitelnye-20-l-2064640/)  Материал - пластик  Цвет - [серый](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vedra-plastikovye-plastmassovye-serye-20089/)  Гибкое ведро - нет  Цвет (рисунок) - [без рисунка](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/vedra-plastikovye-bez-risunka-1622023/) | 10 | шт |  |  |
| 15 | Таз строительный 60 л | **Круглый строительный таз 60 литров Антиудар Gigant или эквивалент.**  Тип - [ведро/таз/кадка](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/tazy-i-vedra-stroitelnye-1328507/)  Ручки - [есть](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/tazy-stroitelnyj-s-ruchkami-1810073/)  Грузоподъемность - 0.072 т  Объем (куб.м) - 0.065 м³  Объем (л) - [60](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/stroitelnye-tazy-60-litrov-139890/)  Ширина - 570 мм  Высота - 390 мм  Материал - [полипропилен](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/emkosti-dlya-rastvora-polipropilen-1745891/)  Вес нетто - 1.94 кг  Габариты без упаковки - 570х570х390 мм  Форма - [круглая](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/tazy-stroitelnye-kruglye-19413/) | 10 | шт |  |  |
|  | Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное[[1]](#footnote-1) | | | | |  |

Срок поставки:

Срок действия ценового предложения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1. Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается), указывается, что цена товара включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). [↑](#footnote-ref-1)