Министерство здравоохранения

Свердловской области

**государственное автономное учреждение здравоохранения**

**Свердловской области**

**«Свердловская областная клиническая больница № 1»**

**(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)**

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: info@okb1.ru

[http://www.okb1.ru](http://www.okb1.mplik.ru/)

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

 Всем заинтересованным лицам

**ЗАПРОС № ЗКП-2023-007094 от 13.10.2023г.**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара**

Сроки предоставления ценовой информации: **до 25.10.2023**

Контактное лицо: **Ефтефеев Евгений Леонидович**

Адрес электронной почты для отправки ответов на запрос: **oadenaev@mis66.ru**

Номер контактного телефона**: +7(343)-356-08-52**

**Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ на: Оказание услуг по обеспечению непрерывного мониторинга поступивших событий (сигналов) и поддержания бесперебойной связи объектовой станции, имеющейся в наличии у Заказчика, по специально выделенному МЧС радиоканалу/GSM каналу с пультовой станцией, расположенной в территориальном органе ЦППС ЦУКС МЧС России по Свердловской области, в автоматическом режиме, независимо от действий дежурного персонала.**

|  |
| --- |
| Описание предмета закупки |
| № п/п | Оказание услуг по техническому мониторингу и обслуживанию оборудования по передаче сигналов «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» по специально выделенному МЧС радиоканалу связи | ОКПД2 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности |
|  | ЗАКАЗЧИК обязуется передать, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принять объект для непрерывного мониторинга поступивших событий (сигналов) и поддержания бесперебойной связи объектовой станции по специально выделенному МЧС радиоканалу/GSM каналу с пультовой станцией, расположенной в территориальном органе ЦППС ЦУКС МЧС России по Свердловской области, в автоматическом режиме, независимо от действий дежурного персонала на объекте.ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает услуги и работы:* 1. Непрерывный мониторинг и объективный анализ событий (технологической информации) произошедших на объекте, поступивших по специально выделенного МЧС радиоканалу связи/ GSM каналу связи, с целью экстренного принятия решений.
	2. Непрерывный мониторинг состояния специально выделенного МЧС радиоканала связи/GSM канала связи.
	3. Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности оборудования, позволяющего осуществлять дублирование сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, «Стрелец-Мониторинг», установленного на объекте.
 |
|  | Адрес объекта | г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 Главный корпус ГАУЗ СО «СОКБ №1» |
|  | Оборудование, установленное на объекте | Объектовая станция ОС «Стрелец-Мониторинг» СМ470 в количестве 1 единицы. |
|  | Установленное на объекте оборудование описано в карточке данного объекта в ЦППС ЦУКС МЧС России по Свердловской области. |
|  | Пультовая станция сбора, хранения, анализа полученных с объекта ЗАКАЗЧИКА данных расположена в территориальном подразделении МЧС:3 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева 47а.Телефон дежурного диспетчера: 8 (343) 346-12-53 или 01. |
|  | РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| № | Виды работ | Состав работ | График исполнения |
| 1 | **Регламент 1**. Мониторинг событий (технологической информации), поступающих по специальному каналу связи. | 1.1 Анализ всех данных, поступивших на территориальный пульт МЧС от объектовой станции.1.2 Анализ событий (причин) соответствующих статусу «режим неисправность», поступивших на территориальный пульт МЧС от объектовой станции.1.3 Принятие решений по устранению событий, соответствующих статусу «режим неисправность».1.4 Обратная связь с ответственным представителем ЗАКАЗЧИКА по обсуждению поступивших событий с объекта.1.5 Корректировка и обновление информации об объекте в базе данных на территориальном пульте МЧС. | Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.По мере поступления событий.По мере поступления новых данных. |
| 2 | **Регламент 2**. Мониторинг состояния радиоканала/GSM канала связи объектовой станции с региональным пультом МЧС. | 2.1 Контроль уровня сигнала радиоканала/GSM канала связи.2.2 Контроль уровня (шума) помех радиоканала связи.2.3 Анализ и подстройка сетевой топологии сигнала радиоканала связи.2.4 Контроль состояния счёта SIM карты GSM канала связи объектовой станции с территориальным пультом МЧС.2.5 Контроль состояния резервных маршрутов прохождения сигнала по радиоканалу связи.2.6 Обновление программного обеспечения (ПО) объектовой станции. | Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.По мере предоставления нового ПО разработчиком. |
| 3 | **Регламент 3**. Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности объектового оборудования «Стрелец-Мониторинг». | 3.1 Контроль исправности основного и резервного источников питания объектового оборудования.3.2 Мониторинг режима «рабочее состояние" объектового оборудования.3.3 Внешний осмотр, чистка прибора. Осмотр антенно-фидерного оборудования.3.4 Проверка заземления.3.5 Проверка работоспособности прибора в режиме основного питания.3.6 Проверка работоспособности прибора при отсутствии основного питания.3.7 Замена нерабочей АКБ или с истёкшим сроком службы (Стоимость АКБ оплачивает ЗАКАЗЧИК). | Непрерывно/ on-line.Непрерывно/ on-line.Ежеквартально/объектЕжеквартально/объект.Ежеквартально/объект.Ежеквартально/объект.По мере наступления события. |
|  | Требования к исполнителю | На основании Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановлению Правительства РФ «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» требуется:- наличие у исполнителя лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной уполномоченным органом. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия контракта. |
|  | Обязанности исполнителя | * 1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять качественно, своими силами, в предусмотренные сроки весь перечень работ согласно разделу 3 данного Контракта.
	2. ИСПОЛНИТЕЛЬ, согласно разделу 7 данного Контракта, собственноручно, производит тестовую сработку на прохождение сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» посредством объектового оборудования «Стрелец-Мониторинг», не используя исполнительное оборудование внутренней АПС.
	3. В случае неисправности объектовой станции «Стрелец-Мониторинг», ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает меры по восстановлению ее работоспособности в течение 24 часов с момента обнаружения неполадок, для объектов, расположенных в черте города Екатеринбурга, для объектов, расположенных в Свердловской области, до 5 (пяти) рабочих дней.
	4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает выполнение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранении интерьеров при проведении работ.
	5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать правила режима объекта ЗАКАЗЧИКА.
	6. По запросу ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет short-List (сканированную копию электронной страницы) из журнала событий базы данных территориального подразделения МЧС, с информацией о 20 (двадцати) последних тревожных событиях, произошедших на объекте ЗАКАЗЧИКА за отчётный период.
	7. По завершении проведения работ, предусмотренных Регламентом 3 из раздела 7 настоящего Контракта, ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, который подписывает с одной стороны ИСПОЛНИТЕЛЬ, а с другой ЗАКАЗЧИК, либо его уполномоченный представитель. В случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ обслуживает другие средства обеспечения пожарной безопасности на объекте, то составляется единый Акт проверки работоспособности.
 |
|  | Обязанности заказчика | * 1. ЗАКАЗЧИК предоставляет уполномоченному представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ: достоверные сведения о внутренней системе пожарной сигнализации (АПС), существующие и согласованные проектные решения, пути подъезда и эвакуации людей, список ответственных лиц за противопожарные мероприятия, способы связи с этими ответственными лицами, в том числе и руководителем. Предоставленные данные заносятся в базу данных ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленного в территориальном подразделении МЧС России.
	2. ЗАКАЗЧИК приказом назначает уполномоченного представителя, который от его (ЗАКАЗЧИКА) имени осуществляет надзор и контроль за проводимыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ работами. Копия приказа о назначении уполномоченного представителя, передаётся ИСПОЛНИТЕЛЮ.
	3. Уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА, в присутствии ИСПОЛНИТЕЛЯ, собственноручно проводит тестовую проверку поступления сигнала «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» на пульт регионального подразделения МЧС, путём принудительного срабатывания исполнительного оборудования АПС, убеждается в поступлении/не поступлении сигнала у диспетчера подразделения МЧС.
	4. ЗАКАЗЧИК обязан сообщить о проведении ремонтно-профилактических работ на своем объекте за 3 (три) рабочих дня до их осуществления, с указанием времени проведения работ. На время проведения таких работ, в случае наступления чрезвычайной ситуации, ответственность за оповещение и вызов группы реагирования МЧС, ЗАКАЗЧИК возлагает на себя. На время проведения ремонтно-профилактических работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет непрерывный мониторинг объекта по специальному регламенту.
	5. ЗАКАЗЧИК, после проведения ремонтно-профилактических работ внутренней системы автоматической пожарной сигнализации, обязан предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ возможность подключения АПС к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (контакт-реле нормально замкнутый от АПС).
	6. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента получения Акта об оказании услуг, утверждает его или направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ мотивированный отказ. Услуги считаются оказанными в полном объеме, а Акт об оказании услуг подписанным если ЗАКАЗЧИК не направил в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ мотивированный отказ в установленные сроки.
	7. ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект автотранспорту и персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ при соблюдении правил режима объекта.
	8. ЗАКАЗЧИК обязан довести до своего дежурного персонала, с целью неукоснительного соблюдения, инструкцию «Действия дежурного при пожаре», утвержденную руководством ЗАКАЗЧИКА.
	9. В случае изменения любых данных в своих реквизитах ЗАКАЗЧИК обязан немедленно известить ИСПОЛНИТЕЛЯ о таких изменениях письмом (в том числе электронным), с предоставлением информации об изменениях.
 |
|  | Сроки оказания услуг | С 01 января 2024г. по 31декабря 2024г. |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | До 01.11.2023 г. |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Установлены проектом договора |

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1. Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, каталожный номер, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2. Точные технические характеристики товара;
3. Сведения о номере и дате регистрационного удостоверения;
4. Срок поставки товара;
5. Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
6. Срок действия предлагаемой цены;
7. Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
8. Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
9. Включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Приложения:

1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара.

2. Проект договора.