**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на сервисное обслуживание и выполнение работ по очистке жироуловителя в пищеблоке ГАУЗ СО «ГКБ № 40 г. Екатеринбург»**

1. **Место выполнения работ**: «ГКБ №40» г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189

2. **Сроки (периоды) выполнения работ**: с 01.01.2023 по 31.12.2023 (12 месяцев)

3. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**: Оплата за оказанные услуги производится по факту оказания услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

 4. **Цель обслуживания**: Поддержание в работоспособном состоянии системы

жироулавливания.

5. **Наименование выполняемых работ**: Очистка и промывка жироуловителя.

6. **Виды выполняемых работ**:

• Удаление жира и иловых отложений в жироуловителе;

• Промывка выпуска от жироуловителя до здания;

• Промывка выпуска от жироуловителя до 1 колодца;

ремонт, при необходимости, впускного и выпускного трубопровода, перегородки и крышки жироуловителя.

7.**Регламент обслуживания жироуловителя**:

Плановое обслуживание

• Удаление жира и иловых отложений в жироуловителе с применением спецтехники;

• Промывка выпуска от жироуловителя до здания;

• Промывка выпуска от жироуловителя до 1 колодца;

• Проверка работоспособности жироуловителя;

• Осмотр внутренних систем, выявление неисправности.

Внеплановое обслуживание

При поступлении от заказчика информации о переполнении ёмкости жироуловителя произвести работы, указанные в плановом обслуживании.

При выявлении дефектов трубопроводов, перегородки или крышки произвести ремонт за счёт подрядчика, кроме случаев, когда произошла механическая поломка по вине третьих лиц.

8. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:**

8.1. Качество результатов работ должно соответствовать, условиям Договора, а также СНиПам, ГОСТам.

8.2. Исполнитель должен поддерживать жироуловитель в состоянии, обеспечивающем выполнение требований нормативных актов при сливе сточных вод. По согласованию с Заказчиком проводить поверочные работы, представлять Заказчику письменные отчёты о всех проведённых работах в актах.

8.3. Сроки устранения засора не должны превышать 10 (десяти) часов с момента подачи заявки на внеплановую прочистку жироуловителя

8.4. Все работы производить собственными силами, за счет собственных

средств, субподрядные работы не допускаются.