|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2025-007891 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на техническое обслуживание медицинского хирургического лазера Multipulse HoPLUS на 2025-2026 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию.

1. Условия оказания услуг:

1.1. Техническое обслуживание должно производиться специалистами, обладающими соответствующей квалификацией. Деятельность Исполнителя должна быть регламентирована соответствующими Лицензиями и Сертификатами.

1.2. Исполнитель должен иметь сертификаты, подтверждающие квалификацию своих технических специалистов, прошедших соответствующее обучение и допуск к выполнению работ.

1.3. Для осуществления контроля технического состояния оборудования и его безопасной эксплуатацией Исполнитель должен иметь набор кодов доступа к закрытым сервисным программам.

2. Наименование работ:

- внешний осмотр рабочего места и изделия - 2

- проверка целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств - 2

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок - 2

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу - 2

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств - 2

- проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности - 2

- замена осушителей и картриджа-деионизатора - 1

- инструментальный контроль основных технических характеристик и калибровка выходной мощности - 2

- включение и проверку работоспособности изделия, его составных частей и устройств, органов сигнализации и блокировок - 2

- заправка изделия охлаждающей жидкостью, замена модуля хранения данных - 2

- очистка внутренних частей изделия сжатым воздухом - 2

Перечень запасных частей, используемых в ходе технического обслуживания:

- Деионизованная вода высокой очистки – 20л

- Картридж осушитель резонатора – 2 штуки

- Картридж деионизатор – 1 штука

- Модуль хранения данных – 2 штуки

- Нож многоразовый для морцеллятора 15 Fr 400 мм, Aslepion Laser Techologies - 2 штуки

3. Гарантийный срок на поставленные Исполнителем запасные части и расходные материалы составляет 6 (шесть) месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки Услуг.

4. Периодические профилактические мероприятия осуществляются 2 раза за период действия договора.

**Техническое обслуживание выполняется с момента заключения договора об оказании услуг на 12 месяцев.**

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева