|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **«Городская клиническая больница № 40**  **город Екатеринбург»**  **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**  Волгоградская, д. 189  г. Екатеринбург, 620102  тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34  e-mail: [gkb40@gkb40.ur.ru](mailto:gkb40@gkb40.ur.ru)  ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,  ИНН/КПП 6658027450 / 665801001  Исх 603/ЗКП- ЗКП-2024-004553  От 25.04.2024 | **Руководителю организации** |

Уважаемые исполнители!

ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40» в мае 2024 года планирует осуществить закупку услуг по оформлению паспортов заземляющих устройств на 2024 год в соответствии с Заданием заказчика на выполнение работ/оказание услуг (Приложение №1) к данному запросу цен.

В целях осуществления анализа рынка цен на указанные работы, в срок до 03/05/2024г. прошу представить информацию о ценах и условиях выполнения работ в соответствии с Заданием заказчика на выполнение работ/оказание услуг (Приложение № 1) к данному запросу цен.

**Место выполнения работ/услуг:** ГАУЗ СО «ГКБ №40»: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189 .

**Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг:** При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», Заказчик оплачивает выполненные в соответствии с договором работы единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты приемки выполненных работ и подписания документов о приемке, а, если Подрядчиком являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

**Сроки (периоды) выполнения работ/услуг:** С момента заключения договора: в течении 30 дней.

**Из Вашего ответа на запрос должны однозначно определяться:**

1. цена единицы товара;

2. общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

3. срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14.

Адрес эл. почты: [resurs@gkb40.ur.ru](mailto:resurs@gkb40.ur.ru)

Одновременно информирую, что проведение данной процедуры сбора информации **не является закупочной процедурой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств** со стороны Заказчика.

С уважением,

Специалист контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» А.Н. Хохрякова

**Приложение №1**

**Задание на выполнение работ/****оказание услуг:**

**оформление паспортов заземляющих устройств**

**ГАУЗ СО «ГКБ №40»**

1. **Заказчик:** ГАУЗ СО «ГКБ №40», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 189.

2. **Наименование услуги:** Оформление паспортов заземляющих устройств ГАУЗ СО «ГКБ №40», в соответствии с требованиями ПТЭЭП.

3. **Виды и объем работ:** комплекс работ необходимых, для оформления паспортов в количестве 12 (двенадцать) штук заземляющих устройств.

**Ориентировочные виды работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Измерение удельного сопротивления грунта. | Усл.ед. | 7 |
| 2 | Измерение сопротивления заземляющего устройства растеканию тока. | 13 |
| 3 | Обследование заземляющего устройства, с частичным вскрытием грунта (ручным способом). До 10 метров. | 7 |
| 4 | Восстановление ландшафта после вскрытия. | 7 |
| 5 | Оформление протокола испытательной лаборатории. | 13 |
| 6 | Оформление паспорта заземляющего устройства. | 12 |

4. **Объекты обследования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование заземляющего устройства** | **Место расположения** |
| **1** | Газификатор (старый) | г. Екатеринбург ул. Волгоградская, 189 |
| **2** | Роддом |
| **3** | Клинико-диагностическая поликлиника (КДП). Для электрощитовой. |
| **4** | Клинико-диагностическая поликлиника (КДП). Для рентген кабинетов. |
| **5** | Пристрой «Диагностика МРТ» Нейрохирургический корпус. |
| **6** | Нейрохирургический корпус. Для опер-блока и для КТ |
| **7** | Инфекционный корпус, боксы ООИ-1гребенка (только измерения) |
| **8** | Инфекционный корпус, (для КТ) между 3 и 4 гребенкой. |
| **9** | Главный хирургический корпус (ГХК) блок «А». |
| **10** | Главный хирургический корпус (ГХК) блок «Д». |
| **11** | Главный хирургический корпус (ГХК) блок «Г». Для рентген кабинетов. |
| **12** | Главный хирургический корпус (ГХК) блок «Г». Для КТ пом.668 |
| **13** | Лабораторный корпус. |

**6**. **Нормативные документы, регламентирующие проведение работ**:

- СТО 56947007-29.130.15.105-2011 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок, дата введения 14.10.2011;

-РД 153-34.0-20.525-00 - Методических указаний по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок, дата введения 01.09.2000 г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утверждённые приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 и введённые в действие 01.07.2003;

- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 955/пр;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

**7**. **Срок проведения работ:** в течении 30 дней с даты заключения договора.

**8**. **Порядок оказания услуги:**

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками всех необходимых мероприятий, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности в течение всего срока оказания услуг. Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг и ущерб, причинённый при оказании услуг третьим лицам или имуществу, в соответствии с действующим законодательством.

Услуги оказываются на территории действующего медицинского учреждения, при работающем оборудовании. Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка на объектах учреждения.

Въезд/выезд автотранспорта Исполнителя на территорию учреждения осуществляется в соответствии с контрольно-пропускным режимом на территории учреждения.

Место оказания услуг должно быть оснащено соответствующими информационными щитами, знаками и ограждено сигнальной лентой.

Исполнитель должен иметь всё необходимое оборудование и технические приспособления, необходимые для оказания услуг. Все контрольно-измерительные приборы, используемые Исполнителем, должны быть аттестованы на соответствие метрологическим характеристикам. Копии действующего свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории.

По результатам оказания услуг Исполнитель выдаёт Заказчику паспорт на каждое заземляющее устройство, который должен содержать:

- исполнительную схему заземляющего устройства, на которой должны быть показаны все подземные и наземные связи ЗУ;

- дату ввода заземляющего устройства в эксплуатацию (дату реконструкции или ремонта ЗУ);

- основные технические параметры заземлителя (размеры, материал, профиль, сечение проводников);

- данные по сопротивлению заземляющего устройства;

- удельное сопротивление грунта;

- степень коррозии искусственных заземлителей;

- сведения по устранению замечаний и дефектов заземляющего устройства;

- заключение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации;

- оформление протокола испытательной лаборатории.

Заказчику должны быть переданы инструкции по эксплуатации, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара (в случае необходимости).

Качество оказываемых услуг должно соответствовать нормам и требованиям закона РФ, действующим на момент исполнения Договора.

**9**. **Порядок приёмки выполненных работ, оказанных услуг (с указанием всех необходимых документов, передаваемых Заказчику).**

После окончания оказания услуг Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика о готовности оказанных услуг и предоставить Заказчику пакет документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе паспорта на заземляющее устройство электроустановок, отдельным паспортом на каждую электроустановку.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг.

**10. Требования, предъявляемые к участникам закупки**

- Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений на установках напряжением до 1000В.

- Исполнитель должен использовать в процессе оказания услуг оборудование, занесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации и имеющее свидетельство о поверке, подтверждающее качество и соответствие этим требованиям.

- Персонал Исполнителя обязан иметь действующее удостоверение с правом проведения работ в электроустановках напряжением до 1000В.